ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и установку оконных жалюзи
1. Общие сведения и объем работ
Наименование работ/услуг: Изготовление, доставка и монтаж оконных жалюзи «под ключ».
Общая площадь: 2,5 кв. м.
Место установки: Оконный проем в кабинете Заказчика.
Состав комплекса работ: Выезд на замер, разработка/подбор материалов, изготовление, доставка, фурнитура и монтажные работы.
2. Технические характеристики и требования к материалам
	Параметр
	Технические характеристики / Требования

	Тип жалюзи
	Вертикальные / Горизонтальные (согласовывается при замере)

	Материал ламелей
	Ткань высокой плотности с защитной пропиткой / Алюминиевый сплав

	Цвет и фактура
	Согласовывается с Заказчиком по физическому каталогу (вееру образцов) до запуска изделия в производство

	Свойства материала
	Износостойкий, устойчивый к выгоранию на солнце (УФ-лучам), обладающий пыле- и влагоотталкивающими свойствами

	Карниз и механизм
	Усиленный алюминиевый карниз с антикоррозийным покрытием. Плавный механизм управления (цепочно-шнуровой)

	Комплектация и фурнитура
	Изготовлена из ударопрочного пластика/металла в цвет карниза, включена в комплект поставки


3. Требования к замеру, изготовлению и монтажу
Контрольный замер: Поставщик обязан осуществлять замер собственного производства непосредственно на объекте до запуска изделия в работу.
Монтажные работы: Установка выполняется квалифицированными специалистами Поставщика с использованием собственных расходных материалов и оборудования.
Сохранность интерьера: Работы должны производиться без повреждения оконного профиля, откосов, стен и предметов интерьера.
Уборка территории: По завершении работ Поставщик производит уборку и вынос образовавшегося упаковочного и строительного мусора.
4. Порядок приемки и гарантийные обязательства
Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не имеющим визуальных дефектов и загрязнений.
Срок выполнения: Изготовление и монтаж осуществляются в течение 15 к.д , со дня действия договора.
Гарантийный срок: Составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
Гарантийное обслуживание: В период гарантии Поставщик бесплатно устраняет выявленные производственные дефекты или неисправности механизмов.

	
	


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
терезе перделерін жасау және орнату үшін
1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі
* Жұмыс/қызмет атауы: "кілтке"терезе жапқыштарын дайындау, жеткізу және монтаждау.
* Жалпы ауданы: 2,5 ш. м.
* Орнату орны: Тапсырыс берушінің кабинетіндегі терезе саңылауы.
* Жұмыстар кешенінің құрамы: өлшеуге шығу, материалдарды әзірлеу/іріктеу, дайындау, жеткізу, фурнитура және монтаждау жұмыстары.
2. Техникалық сипаттамалар және материалдарға қойылатын талаптар
Техникалық сипаттамалар / талаптар параметрі
Тік / көлденең жалюзи түрі (өлшеу кезінде келісіледі)
Ламель материалы қорғаныс сіңдірілген жоғары тығыздықтағы мата / алюминий қорытпасы
Түсі мен текстурасы бұйым өндіріске шығарылғанға дейін Тапсырыс берушімен физикалық каталог (үлгілер желдеткіші) бойынша келісіледі
Материалдың қасиеттері тозуға төзімді, күн сәулесіне (ультракүлгін сәулелерге) төзімді, шаң мен ылғалға қарсы қасиеттері бар
Карниз және механизм коррозияға қарсы жабыны бар күшейтілген алюминий карниз. Тегіс басқару механизмі (тізбекті сым)
Жабдық пен фитингтер соққыға төзімді пластиктен/металдан жасалған, карниз түсіне дейін жеткізілім жиынтығына кіреді
3. Өлшеуге, дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар
* Бақылау өлшемі: өнім беруші өнімді іске қосқанға дейін өз өндірісін тікелей объектіде өлшеуге міндетті.
* Монтаждау жұмыстары: қондырғыны жеткізушінің білікті мамандары өзінің шығын материалдары мен жабдықтарын пайдалана отырып орындайды.
* Интерьерді сақтау: жұмыстар терезе профиліне, беткейлерге, қабырғаларға және интерьер заттарына зақым келтірместен жүргізілуі керек.
* Аумақты жинау: жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші пайда болған қаптама және құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды жүргізеді.
4. Қабылдау тәртібі және кепілдік міндеттемелері
* Тауардың сапасы: тауар жаңа, пайдаланылмаған, визуалды ақаулары мен ластанулары жоқ болуы керек.
* Орындау мерзімі: дайындау және монтаждау шарттың қолданылу күнінен бастап 15 к. д. ішінде жүзеге асырылады.
* Кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.
• Кепілдік қызметі: кепілдік кезеңінде жеткізуші анықталған өндірістік ақауларды немесе механизмдердің ақауларын тегін жояды.
