Үш көлденең элементі бар металл баспалдақ қоршауларын дайындау және орнату жұмыстарының
техникалық сипаттамалар
1. Жұмыстың атауы: Үш көлденең элементі бар металл баспалдақ қоршауларын дайындау және орнату жұмыстары
2. Саны және өлшем бірлігі: 1 жұмыс.
3. Жұмыстың орындалу орны: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Сәтпаев даңғылы, 55. 
4. Жұмыстың аяқталу мерзімі: келісімшарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

5. Жалпы талаптар
1) Жұмыстар театр ғимаратында үш көлденең ригельден тұратын металл баспалдақ қоршауларын/тұтқаларын (2 дана) дайындауды, жеткізуді және орнатуды қамтиды.
[bookmark: _GoBack]2) Техникалық сипаттамалары: Қоршаулардың материалы – толығымен тот баспайтын жылтыратылған болат, түсі – хром. Қоршаудың саны – 2 дана.
Қоршаулардың ұзындығы – 5 метр және 3 метр. Қоршаулар, тіректер және ригельдер дөңгелек қималы, іші толығымен тұтас болуы тиіс.
Негізгі диаметрлері және олардың мақсаты:Тұтқа (қолмен ұстауға арналған негізгі бөлік): диаметрі 50,8 мм (немесе 50 мм). Бұл – ең кең таралған және әмбебап нұсқа. Мұндай диаметр қолмен ұстауға барынша ыңғайлы және аралықта қажетті қаттылықты қамтамасыз етеді.
Тіректер (тік тірек элементтері): диаметрі 40 мм дөңгелек құбырлар. Тіректердің биіктігі: 88 см. Ригельдер (толтыру элементтері): диаметрі 10 мм құбырлар. 
3) Баспалдақ қоршауларын дайындауға дейін Өнім беруші орнату орындарының нақты өлшемдерін анықтау мақсатында бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті. Қоршауларды дайындау бақылау өлшемдері жүргізіліп, нақтыланған өлшемдер Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады. Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген өлшемдер есептеу үшін бастапқы өлшемдер болып табылады және бақылау өлшемдерінің нәтижелері бойынша нақтылануға жатады. Бақылау өлшемдерін Өнім беруші өз қаражаты есебінен жүргізеді. Өлшемдерді нақтылау қоршаулар санының және өзге де белгіленген техникалық сипаттамалардың өзгеруіне әкеп соқтырмауы тиіс.
4) Металл баспалдақ қоршауларын/тұтқаларын (2 дана) бақылау өлшемдерін жүргізу, дайындау, жеткізу және орнату жұмыстарының құнына енгізіледі.
5) Жеткізуші жұмыстарды орындау барысында пайда болған қоқыстарды жинауды және объект аумағынан шығаруды қамтамасыз етуге міндетті.
6) Жұмыстар театрдың негізгі қызметін тоқтатпай, жұмыс істеп тұрған театр жағдайында орындалады. Өнім беруші объектінің жұмыс режимін ескеруге және шу тудыратын, сондай-ақ театрдың қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін жұмыстарды орындау уақытын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
7) Өнім беруші баспалдақ қоршауларын орнату орнын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
8) Монтаждау жұмыстарын орындауға қажетті барлық шығыс материалдарын, бекіту бұйымдарын (бұрандалар, өздігінен бұрап кіретін бұрандалар және өзге де бекіткіш элементтер), құрал-саймандарды, электр құралдарын, құрылыс сатыларын, баспалдақтарды және басқа да қажетті құрылғыларды Өнім беруші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
9) Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші монтаждау жұмыстары барысында ғимараттың сыртқы немесе ішкі қабырғаларына, жиһазға, өзге де жабдықтарға және басқа мүлікке келтірілген барлық ақаулар мен зақымдарды, егер олар орын алған болса, жоюға міндетті.
10) Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кепілдік мерзімі кемінде 24 айды құрауы тиіс.
11) Ақаулық туындаған жағдайда, Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін Өнім беруші анықталған ақауларды жою бойынша шаралар қабылдауға 1 күн ішінде міндетті.

6. Сатып алуға жоспарланған сумма:  ҚҚС-сыз 180000 (бір жүз сексен мың) теңге 00 тиын.


Техническая спецификация 
на 
Работы по изготовлению и установке металлических лестничных ограждений с тремя горизонтальными ригелями

1. Наименование Заказчика: КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты" управления культуры Восточно-Казахстанской области;
2. Количество и единица измерения: 1 работа;
3. Место выполнения работ: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, здание №55;
4. Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора;
5. Общие требования: 
1) Работы включают в себя: изготовление, доставку и установку металлических лестничных ограждений/перил (2шт.) с тремя горизонтальными ригелями каждый,  в здании театра. 
2) Техническая характеристика: Материал ограждения/перил – полностью полированная нержавеющая сталь, цвет -хром. Количество перил  - 2шт.  Длина перил– 5метров и 3 метра. Перила, стойки и ригели круглого сечения, внутри полностью заполненные. Основные диаметры и их назначение:  Поручни (основная часть для захвата рукой):  50,8 мм (или 50 мм). Самый популярный и универсальный вариант. Его наиболее удобно обхватывать рукой, он дает максимальную жесткость на пролете.  Стойки (вертикальные опоры): круглые трубы диаметром 40 мм. Высота стоек-   88см. Ригели (заполнение):	Трубы— 10 мм.
3) До изготовления лестничных ограждений Поставщик обязан осуществить контрольный замер мест установки ограждений, с целью уточнения фактических размеров. Изготовление ограждений осуществляется после проведения контрольного замера и согласования уточнённых размеров с Заказчиком. Размеры, указанные в настоящей технической спецификации, являются исходными для расчета и подлежат уточнению по результатам контрольного замера. Контрольный замер осуществляется Поставщиком за свой счет. Уточнение размеров не влечет изменения количества ограждений и иных установленных технических характеристик. 
4) Контрольный замер, изготовление, доставка и установка металлических лестничных ограждений/перил (2шт.) включаются в стоимость работ.
5) Поставщик обязан обеспечивать уборку и вывоз мусора, образующегося в ходе выполнения работ, с территории объекта.
6) Работы выполняются в условиях действующего (работающего) театра без остановки его основной деятельности. Поставщик обязан учитывать режим работы объекта и согласовывать проведение шумных и потенциально мешающих работ с Заказчиком.
7) Поставщик должен согласовать с Заказчиком место установки лестничных ограждений.
8) Все расходные материалы, крепёжные изделия (шурупы, саморезы и иные крепёжные элементы), инструменты, электроинструменты, строительные леса, стремянки и иные приспособления, необходимые для выполнения монтажных работ, обеспечиваются Поставщиком за счёт собственных средств.
9) После проведения всех работ Поставщик должен устранить все дефекты (повреждение наружных или внутренних стен здания, мебели, иной техники и т.д.) по зданию, которые образовались в ходе монтажных работ, если таковые будут иметься.
10) Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
11) При возникновении неисправности после уведомления Заказчика, Поставщик должен в течении 1 дня принять меры по устранению выявленных неисправностей.

6. Запланированная сумма для закупок:   180000 (сто восемьдесят тысяч) теңге 00 тиын  без НДС.
