ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги шиномонтажа

Наименование услуги: услуги по сезонной замене летних шин на зимние на транспортном средстве Заказчика.

Поставщик обязан выполнить следующие услуги:

1. Провести осмотр шин и колес перед началом работ.
2. Демонтировать летние колеса с транспортного средства.
3. При необходимости произвести демонтаж летних шин с колесных дисков.
4. Установить зимние шины на колесные диски.
5. Выполнить монтаж колес на транспортное средство.
6. Провести балансировку колес.
7. Проверить давление воздуха в шинах и привести его в соответствие с рекомендациями производителя транспортного средства.
8. Выполнить затяжку колесных крепежных элементов с использованием динамометрического инструмента в соответствии с требованиями производителя транспортного средства.
9. Проверить правильность установки колес и направление вращения шин, если оно предусмотрено конструкцией.
10. По завершении работ проверить качество выполненных операций и передать транспортное средство Заказчику.
11. При установке шин необходимо соблюдать маркировку направления вращения и обозначения внутренней и внешней стороны шины, если они предусмотрены производителем.
12. Монтаж и демонтаж шин должны выполняться с использованием специализированного шиномонтажного оборудования, исключающего повреждение шин, колесных дисков и датчиков системы контроля давления в шинах.
13. Балансировка колес должна выполняться на исправном балансировочном оборудовании с использованием соответствующих балансировочных грузов.
14. Давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства с учетом условий эксплуатации и загрузки.
15. Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований безопасности и технологических инструкций производителей шин и транспортных средств.

Сроки оказания услуг: в течение «ғ календарных дней с даты заключения договора.

Место оказания услуг: шиномонтажная мастерская Поставщика либо иное согласованное место.

Количество транспортных средств: 1.
Требования к качеству и приемке услуг: 
Услуги должны быть оказаны в полном объеме и с соблюдением требований настоящей технической спецификации.
По завершении работ Поставщик передает транспортное средство Заказчику и предоставляет документ, подтверждающий оказание услуг, с указанием выполненных работ.

Заказчик вправе проверить качество выполненных работ до их приемки.

При выявлении недостатков Поставщик обязан устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

Гарантийные обязательства

Поставщик несет ответственность за качество выполненных услуг и повреждения, возникшие по его вине в процессе оказания услуг, в соответствии с договором и действующим законодательством.

Требования по безопасности

Все работы должны выполняться с соблюдением правил безопасного подъема и фиксации транспортного средства, требований эксплуатации шиномонтажного оборудования и рекомендаций производителей транспортных средств.
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шиномонтаж қызметтеріне

Қызмет атауы: Тапсырыс берушінің көлік құралында жазғы шиналарды қысқы шиналарға маусымдық ауыстыру бойынша қызметтер.

Жеткізуші келесі қызметтерді орындауға міндетті:

1. Жұмыс басталар алдында шиналар мен дөңгелектерді тексеру.
2. Көліктен жазғы дөңгелектерді бөлшектеңіз.
3. Қажет болса, доңғалақ дөңгелектерінен жазғы шиналарды бөлшектеңіз.
4. Қысқы шиналарды дөңгелектерге орнатыңыз.
5. Дөңгелектерді көлік құралына орнатуды орындаңыз.
6. Дөңгелектерді теңестіріңіз.
7. Шиналардағы ауа қысымын тексеріп, оны көлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес келтіріңіз.
8. Көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес динамометриялық құралды қолдана отырып, доңғалақты бекіткіштерді қатайтыңыз.
9. Дөңгелектердің дұрыс орнатылуын және шиналардың айналу бағытын тексеріңіз, егер ол конструкцияда қарастырылған болса.
10. Жұмыс аяқталғаннан кейін орындалған операциялардың сапасын тексеріп, көлік құралын Тапсырыс берушіге тапсырыңыз.
11. Шиналарды орнату кезінде айналу бағытының таңбалануын және шинаның ішкі және сыртқы жағының белгіленуін, егер оларды өндіруші көздесе, сақтау қажет.
12. Шиналарды монтаждау және бөлшектеу шиналардың, доңғалақ дискілерінің және шиналардағы қысымды бақылау жүйесінің датчиктерінің зақымдануын болдырмайтын мамандандырылған шиналарды монтаждау жабдығын пайдалана отырып орындалуы тиіс.
13. Дөңгелектерді теңгерімдеу тиісті теңгерімдеу жүктерін пайдалана отырып, жарамды теңгерімдеу жабдығында орындалуы тиіс.
14. Шинаның қысымы пайдалану және тиеу шарттарын ескере отырып, көлік құралын өндірушінің ұсыныстарына сәйкес келуі керек.
15. Қызметтерді шиналар мен көлік құралдарын өндірушілердің қауіпсіздік талаптары мен технологиялық нұсқаулықтарын сақтай отырып, білікті қызметкерлер орындауы керек.

Қызмет көрсету мерзімі: "шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік күндер ішінде.

Қызмет көрсету орны: жеткізушінің шиномонтаж шеберханасы немесе басқа келісілген орын.

Көлік құралдарының саны: 1.
Қызметтердің сапасы мен қабылдануына қойылатын талаптар: 
Қызметтер толық көлемде және осы техникалық ерекшеліктің талаптарын сақтай отырып көрсетілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші көлік құралын Тапсырыс берушіге береді және орындалған жұмыстарды көрсете отырып, қызметтер көрсетуді растайтын құжатты ұсынады.

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын оларды қабылдағанға дейін тексеруге құқылы.

Кемшіліктер анықталған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.

Кепілдік міндеттемелері

Өнім беруші орындалған қызметтердің сапасы мен қызмет көрсету процесінде оның кінәсінен туындаған зиян үшін шартқа және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауап береді.

Қауіпсіздік талаптары

Барлық жұмыстар көлік құралын қауіпсіз көтеру және бекіту қағидаларын, шиномонтаж жабдығын пайдалану талаптарын және көлік құралдарын өндірушілердің ұсынымдарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
