
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по модернизации локальной сети, прокладке волоконно-оптической линии и подключению отдельных корпусов к существующей сети колледжа
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	Работы по модернизации локальной сети, прокладке волоконно-оптической линии и подключению отдельных корпусов к существующей сети колледжа
	Одна работа
	780 000
	780 000




Техническая спецификация на выполнение работ по модернизации локальной сети
Работы по модернизации локальной сети, прокладке волоконно-оптической линии и подключению отдельных корпусов к существующей сети колледжа
1. Общие сведения
Заказчик имеет действующее подключение к сети Интернет со скоростью до 500 Мбит/с в трех отдельных точках, расположенных в Главном учебном корпусе.
Существующая локальная сеть отдельных участков выполнена с использованием сетевого оборудования и кабельных линий, рассчитанных преимущественно на скорость передачи данных до 100 Мбит/с, в связи с чем существующая инфраструктура не обеспечивает полноценную передачу данных на скорости до 500 Мбит/с и не соответствует требованиям современной гигабитной локальной сети.
В целях модернизации существующей сетевой инфраструктуры необходимо выполнить комплекс работ по прокладке волоконно-оптической линии связи от Главного учебного корпуса через здание Технолаборатории до первого этажа здания общежития, заменить/установить необходимое сетевое оборудование, выполнить кабельную разводку и организовать гигабитное подключение учебных кабинетов и помещений.
2. Основной объем работ
Исполнитель должен выполнить полный комплекс работ, включающий:
1. Обследование существующей локальной сети и определение мест размещения оборудования. 
2. Определение оптимального маршрута прокладки волоконно-оптической линии. 
3. Прокладку волоконно-оптического кабеля: 
· от Главного учебного корпуса; 
· до здания Технолаборатории; 
· далее до первого этажа здания общежития. 
4. Организацию оптического соединения между указанными зданиями. 
5. Установку необходимого активного и пассивного сетевого оборудования. 
6. Установку гигабитных коммутаторов. 
7. Установку маршрутизаторов/точек доступа Wi-Fi в предусмотренных помещениях. 
8. Прокладку новой структурированной кабельной системы до помещений пользователей. 
9. Подключение 13 помещений согласно фактической схеме размещения Заказчика. 
10. Обеспечение возможности передачи данных по локальной сети со скоростью 1 Гбит/с на соответствующих сетевых портах. 
11. Обеспечение использования существующего интернет-канала со скоростью до 500 Мбит/с без ограничения со стороны вновь устанавливаемого оборудования. 
12. Настройку сетевого оборудования. 
13. Настройку адресации, маршрутизации и локальной сети. 
14. Подключение всех установленных устройств к существующей сети Интернет. 
15. Проверку фактической скорости передачи данных. 
16. Тестирование оптической линии и медных сетевых линий. 
17. Устранение выявленных недостатков. 
18. Приведение рабочего места и мест прокладки кабелей в надлежащее состояние после окончания работ. 
3. Волоконно-оптическая линия
Для объединения отдельных зданий необходимо выполнить прокладку волоконно-оптической линии связи.
Требования:
· тип кабеля — волоконно-оптический, предназначенный для передачи данных; 
· количество волокон — не менее 4 оптических волокон; 
· тип волокна — одномодовое или иное технически совместимое решение, обеспечивающее требуемую пропускную способность; 
· пропускная способность линии — не менее 1 Гбит/с; 
· линия должна обеспечивать стабильную передачу данных между Главным учебным корпусом, Технолабораторией и первым этажом общежития; 
· прокладка должна осуществляться с защитой кабеля от механических повреждений; 
· места ввода кабеля в здания должны быть защищены и аккуратно оформлены; 
· при необходимости использовать кабель-каналы, гофрированную трубу, крепежные элементы и другие материалы; 
· выполнить оконцевание оптического кабеля; 
· установить оптические боксы/кроссы; 
· установить необходимые оптические модули SFP/SFP+ либо совместимые трансиверы; 
· выполнить сварку оптических волокон с использованием соответствующего оборудования; 
· промаркировать оптические линии. 
Все материалы, необходимые для прокладки и подключения оптической линии, предоставляет Исполнитель.
4. Сетевое оборудование
Для обеспечения гигабитной скорости необходимо установить новое сетевое оборудование, соответствующее следующим требованиям.
Гигабитные коммутаторы:
· порты Ethernet — 10/100/1000 Мбит/с; 
· все пользовательские порты должны поддерживать скорость 1 Гбит/с; 
· наличие необходимых uplink-портов; 
· при подключении оптической линии наличие SFP/SFP+ портов либо установка соответствующих модулей; 
· пропускная способность оборудования должна соответствовать нагрузке локальной сети; 
· оборудование должно обеспечивать стабильную работу сети 24/7; 
· количество портов определяется Исполнителем исходя из фактического количества подключаемых устройств и схемы сети с обязательным запасом портов. 
Количество и тип коммутаторов определяются по результатам обследования, но должны обеспечивать полноценное подключение всех предусмотренных помещений.
5. Кабельная сеть
Для подключения помещений необходимо выполнить новую линию в кабель каналах.
Требования:
· кабель — UTP/FTP не ниже категории Cat 6 и 5е; 
· поддержка скорости передачи данных до 1 Гбит/с; 
· прокладка кабеля выполнять цельными линиями от коммутационного оборудования до конечной точки; 
· не допускается использование поврежденного кабеля или кабеля, не соответствующего заявленной категории; 
· места соединения и коммутации должны быть выполнены через соответствующие розетки, патч-панели, коннекторы и коммутационные элементы; 
· все линии должны быть промаркированы с двух сторон; 
· кабели должны быть уложены аккуратно и закреплены; 
· при необходимости использовать кабель-каналы, короба, гофру, телекоммуникационные шкафы и крепежные материалы.
После выполнения монтажа каждая линия должна быть протестирована на соответствие требованиям гигабитной сети.
6. Подключение помещений
Необходимо организовать сетевое подключение 13 помещений, расположенных на первом этаже здания общежития и/или в зоне Технолаборатории согласно фактической схеме Заказчика.
В перечень помещений входят учебные кабинеты и служебные помещения, в том числе:
· учебные классы — 6 помещений; 
· кабинет психолога — 1 помещение; 
· кабинет медика — 1 помещение; 
· остальные предусмотренные Заказчиком помещения (технолаборатория) — до общего количества 13 точек/помещений а так же на 8 компьютеров. 
· В технолабораторий в компьютерном классе установить на 8 компьютеров отдельную сеть с использованием админитрирование, для проведение тестирование и управление ими.
Окончательное расположение точек подключения определяется совместно с Заказчиком при проведении обследования.В каждом помещении необходимо предусмотреть сетевую точку и обеспечить возможность подключения оборудования по гигабитному Ethernet.
В предусмотренных помещениях установить современные точки доступа/маршрутизаторы с поддержкой гигабитного Ethernet-подключения.Количество точек доступа определяется исходя из площади и планировки помещений для обеспечения устойчивого покрытия.
8. Требования к скорости
Модернизированная сеть должна обеспечивать:
· пропускную способность внутренних проводных соединений — до 1 Гбит/с; 
· поддержку существующего интернет-канала до 500 Мбит/с; 
· отсутствие ограничения скорости до 100 Мбит/с со стороны установленных коммутаторов, маршрутизаторов, точек доступа и иных сетевых устройств; 
· стабильное подключение всех предусмотренных помещений к существующей сети; 
· возможность дальнейшего расширения сети. 
Скорость Интернет-соединения определяется действующим договором и техническими возможностями провайдера. Исполнитель отвечает за то, чтобы устанавливаемое оборудование и внутренняя сеть не являлись ограничивающим фактором для действующего канала до 500 Мбит/с.
9. Пассивное оборудование и материалы
Исполнитель за собственный счет предоставляет все необходимые материалы, в том числе, но не ограничиваясь:
· волоконно-оптический кабель; 
· UTP/FTP Cat6,5е; 
· оптические боксы; 
· оптические кроссы; 
· SFP/SFP+ модули; 
· оптические патч-корды; 
· медные патч-корды; 
· гигабитные коммутаторы; 
· маршрутизаторы/точки доступа; 
· патч-панели; 
· сетевые розетки; 
· коннекторы RJ-45; 
· коммутационные шнуры; 
· кабель-каналы; 
· гофрированные трубы; 
· крепежные материалы; 
· маркировочные материалы; 
· шкаф/стойку для сетевого оборудования при необходимости; 
· блоки питания; 
· источники бесперебойного питания при необходимости; 
· иные комплектующие и расходные материалы, необходимые для полного выполнения работ. 
Перечень материалов не является исчерпывающим.
Все материалы и оборудование, необходимые для полного и качественного выполнения работ, но не указанные отдельно в настоящей технической спецификации, также приобретаются и предоставляются Исполнителем за свой счет.
10. Монтаж и настройка
Исполнитель обязан выполнить:
1. Монтаж всего сетевого оборудования. 
2. Установку коммутационного оборудования. 
3. Прокладку оптического кабеля. 
4. Прокладку медного кабеля. 
5. Установку сетевых розеток. 
6. Установку точек доступа. 
7. Установку и подключение оптических модулей. 
8. Выполнение сварки оптических волокон. 
9. Коммутацию оборудования. 
10. Настройку коммутаторов. 
11. Настройку маршрутизаторов и точек доступа. 
12. Настройку локальной сети. 
13. Подключение к существующему интернет-каналу. 
14. Проверку работоспособности всех подключенных помещений. 
11. Требования к качеству выполнения работ
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности, правил монтажа слаботочных сетей и требований производителя устанавливаемого оборудования.
Прокладка кабеля должна выполняться аккуратно, без повреждения существующих коммуникаций, отделки стен, потолков и оборудования.
Не допускается:
· использование неисправного оборудования; 
· применение оборудования с портами только 10/100 Мбит/с на участках, где требуется гигабитное подключение; 
· скрутка сетевых кабелей; 
· незащищенная прокладка кабеля в местах возможного механического повреждения; 
· использование поврежденного или некачественного кабеля; 
· наличие не промаркированных линий; 
· наличие неиспользуемых и незакрепленных кабелей после завершения работ. 
12. Тестирование
После окончания монтажных работ Исполнитель обязан выполнить полное тестирование сети.
Проверить:
· работоспособность оптической линии; 
· качество оптического соединения; 
· работоспособность всех коммутаторов; 
· скорость Ethernet-соединений; 
· работу всех 13 сетевых точек; 
· работу Wi-Fi; 
· доступ к сети Интернет; 
· отсутствие ограничения скорости на уровне 100 Мбит/с; 
· передачу данных между подключенными участками локальной сети. 
Каждая медная линия должна обеспечивать подключение на скорости 1 Гбит/с при использовании соответствующего оборудования.
Оптическая линия должна обеспечивать устойчивое соединение между зданиями на скорости не менее 1 Гбит/с.
13. Результат выполнения работ
По окончании работ Заказчик должен получить полностью работоспособную модернизированную локальную сеть, объединяющую:
Главный учебный корпус → Технолабораторию → первый этаж здания общежития.
При этом:
· существующий интернет со скоростью до 500 Мбит/с должен быть доступен в модернизированной части сети; 
· все предусмотренные 13 помещений должны иметь сетевое подключение; 
· сетевое оборудование должно поддерживать гигабитные скорости; 
· внутренняя проводная сеть должна работать на скорости до 1 Гбит/с; 
· Wi-Fi оборудование не должно ограничивать входящий канал портом 100 Мбит/с; 
· вся сеть должна быть настроена и полностью готова к эксплуатации. 
14. Передача результата Заказчику
После завершения работ Исполнитель обязан передать Заказчику:
1. Полностью работоспособную локальную сеть. 
2. Схему проложенной сети с указанием основных узлов. 
3. Схему подключения сетевого оборудования. 
4. Перечень установленного оборудования с указанием моделей и серийных номеров. 
5. Информацию о расположении сетевых точек. 
6. Результаты тестирования сетевых линий. 
7. Настройки оборудования, необходимые для дальнейшего обслуживания сети. 
8. Инструкции/данные, необходимые для эксплуатации установленного оборудования. 
15. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленное им оборудование на срок не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ, если производителем оборудования не установлен более длительный гарантийный срок.
В период гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет недостатки, возникшие по причине некачественного выполнения монтажных работ или установки оборудования.







































Жергілікті желіні жаңғырту бойынша жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік
Жергілікті желіні жаңғырту, талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту және жекелеген корпустарды колледждің қолданыстағы желісіне қосу бойынша жұмыстар
1. Жалпы мәліметтер
[bookmark: _GoBack]Тапсырыс берушіде Бас оқу корпусында орналасқан үш бөлек нүктеде жылдамдығы 500 Мбит/с дейінгі қолданыстағы Интернет желісіне қосылу мүмкіндігі бар.
Қолданыстағы жергілікті желінің жекелеген учаскелері негізінен деректерді 100 Мбит/с дейінгі жылдамдықпен беруге есептелген желілік жабдықтар мен кабельдік желілерді пайдалана отырып орындалған. Осыған байланысты қолданыстағы инфрақұрылым 500 Мбит/с дейінгі жылдамдықта деректерді толыққанды беруді қамтамасыз етпейді және қазіргі заманғы гигабиттік жергілікті желінің талаптарына сәйкес келмейді.
Қолданыстағы желілік инфрақұрылымды жаңғырту мақсатында Бас оқу корпусынан Технолаборатория ғимараты арқылы жатақхана ғимаратының бірінші қабатына дейін талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту, қажетті желілік жабдықтарды ауыстыру және орнату, кабельдік желіні жүргізу, сондай-ақ оқу кабинеттері мен бөлмелерді гигабиттік желіге қосу бойынша кешенді жұмыстарды орындау қажет.
2. Жұмыстардың негізгі көлемі
Орындаушы келесі жұмыстарды қамтитын толық кешенді орындауға тиіс:
1. Қолданыстағы жергілікті желіге техникалық тексеру жүргізу және жабдықтарды орналастыру орындарын анықтау.
2. Талшықты-оптикалық желіні тартудың оңтайлы бағытын анықтау.
3. Талшықты-оптикалық кабельді:
· Бас оқу корпусынан;
· Технолаборатория ғимаратына дейін;
· одан әрі жатақхана ғимаратының бірінші қабатына дейін тарту.
4. Көрсетілген ғимараттар арасында оптикалық байланысты ұйымдастыру.
5. Қажетті белсенді және пассивті желілік жабдықтарды орнату.
6. Гигабиттік коммутаторларды орнату.
7. Қарастырылған бөлмелерге маршрутизаторларды/Wi-Fi қолжетімділік нүктелерін орнату.
8. Пайдаланушылар орналасқан бөлмелерге жаңа құрылымдалған кабельдік жүйе тарту.
9. Тапсырыс берушінің нақты орналасу схемасына сәйкес 13 бөлмені желіге қосу.
10. Тиісті желілік порттарда жергілікті желі арқылы деректерді 1 Гбит/с жылдамдықпен беру мүмкіндігін қамтамасыз ету.
11. Жаңадан орнатылатын жабдықтар тарапынан шектеу қойылмай, қолданыстағы 500 Мбит/с дейінгі Интернет арнасын толық пайдалануды қамтамасыз ету.
12. Желілік жабдықтарды баптау.
13. Желілік адрестеуді, маршрутизацияны және жергілікті желіні баптау.
14. Барлық орнатылған құрылғыларды қолданыстағы Интернет желісіне қосу.
15. Деректерді берудің нақты жылдамдығын тексеру.
16. Оптикалық желі мен мыс кабельдік желілерді тестілеу.
17. Анықталған кемшіліктерді жою.
18. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орындары мен кабельдер тартылған жерлерді тиісті жағдайға келтіру.
3. Талшықты-оптикалық байланыс желісі
Жекелеген ғимараттарды бір желіге біріктіру мақсатында талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту қажет.
Талаптар:
· кабель түрі — деректерді беруге арналған талшықты-оптикалық кабель;
· талшықтар саны — кемінде 4 оптикалық талшық;
· талшық түрі — бірмодалы немесе қажетті өткізу қабілетін қамтамасыз ететін техникалық тұрғыдан үйлесімді шешім;
· желінің өткізу қабілеті — кемінде 1 Гбит/с;
· желі Бас оқу корпусы, Технолаборатория және жатақхананың бірінші қабаты арасында деректерді тұрақты беруді қамтамасыз етуі тиіс;
· кабель механикалық зақымданудан қорғалып тартылуы тиіс;
· кабельдің ғимараттарға кіргізілетін орындары қорғалған және ұқыпты орындалуы тиіс;
· қажет болған жағдайда кабель-арналар, гофрленген құбырлар, бекіту элементтері және басқа да қажетті материалдар пайдаланылуы тиіс;
· оптикалық кабельді ұштау жұмыстарын орындау;
· оптикалық бокстарды/кросстарды орнату;
· қажетті SFP/SFP+ оптикалық модульдерін немесе үйлесімді трансиверлерді орнату;
· тиісті жабдықтарды пайдалана отырып, оптикалық талшықтарды дәнекерлеу;
· оптикалық желілерге таңбалау жүргізу.
Оптикалық желіні тартуға және қосуға қажетті барлық материалдарды Орындаушы ұсынады.
4. Желілік жабдықтар
Гигабиттік жылдамдықты қамтамасыз ету үшін төмендегі талаптарға сәйкес келетін жаңа желілік жабдықтарды орнату қажет.
Гигабиттік коммутаторлар:
· Ethernet порттары — 10/100/1000 Мбит/с;
· барлық пайдаланушы порттары 1 Гбит/с жылдамдықты қолдауы тиіс;
· қажетті uplink-порттарының болуы;
· оптикалық желіні қосқан кезде SFP/SFP+ порттарының болуы немесе тиісті модульдерді орнату;
· жабдықтың өткізу қабілеті жергілікті желінің жүктемесіне сәйкес болуы тиіс;
· жабдық желінің тәулік бойы 24/7 тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс;
· порттар саны нақты қосылатын құрылғылардың саны мен желінің схемасына сәйкес Орындаушы тарапынан анықталады және порттардың міндетті резерві қарастырылуы тиіс.
Коммутаторлардың саны мен түрі техникалық тексеру нәтижелері бойынша анықталады, алайда барлық қарастырылған бөлмелерді толыққанды қосылумен қамтамасыз етуі тиіс.
5. Кабельдік желі
Бөлмелерді қосу үшін кабель-арналар арқылы жаңа кабельдік желі жүргізілуі тиіс.
Талаптар:
· кабель — Cat 6 және 5e санатынан төмен емес UTP/FTP;
· деректерді 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықпен беруді қолдауы тиіс;
· кабель коммутациялық жабдықтан соңғы нүктеге дейін тұтас желі ретінде тартылуы тиіс;
· зақымдалған немесе көрсетілген санат талаптарына сәйкес келмейтін кабельді пайдалануға жол берілмейді;
· қосу және коммутация орындары тиісті розеткалар, патч-панельдер, коннекторлар және коммутациялық элементтер арқылы орындалуы тиіс;
· барлық желілер екі жағынан да таңбалануы тиіс;
· кабельдер ұқыпты төселіп, бекітілуі тиіс;
· қажет болған жағдайда кабель-арналар, қораптар, гофра, телекоммуникациялық шкафтар және бекіту материалдары пайдаланылуы тиіс.
Монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін әрбір желі гигабиттік желі талаптарына сәйкестігіне тексерілуі тиіс.
6. Бөлмелерді желіге қосу
Тапсырыс берушінің нақты схемасына сәйкес жатақхана ғимаратының бірінші қабатында және/немесе Технолаборатория аумағында орналасқан 13 бөлмені желіге қосу ұйымдастырылуы тиіс.
Қосылатын бөлмелердің құрамына оқу және қызметтік кабинеттер, оның ішінде:
· оқу сыныптары — 6 бөлме;
· психолог кабинеті — 1 бөлме;
· медицина қызметкерінің кабинеті — 1 бөлме;
· Технолабораториядағы Тапсырыс беруші белгілеген қалған бөлмелер — жалпы саны 13 желілік нүктеге/бөлмеге дейін, сондай-ақ 8 компьютерге арналған желілік қосылым.
Технолабораториядағы компьютерлік сыныпта 8 компьютер үшін бөлек желі ұйымдастырылып, оны әкімшілендіру, тестілеу жұмыстарын жүргізу және компьютерлерді басқару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Қосылу нүктелерінің нақты орналасуы Тапсырыс берушімен бірлесіп техникалық тексеру жүргізу барысында анықталады.
Әрбір бөлмеде желілік нүкте қарастырылып, жабдықтарды гигабиттік Ethernet арқылы қосу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Қарастырылған бөлмелерге гигабиттік Ethernet қосылымын қолдайтын заманауи қолжетімділік нүктелері/маршрутизаторлар орнатылуы тиіс. Қолжетімділік нүктелерінің саны бөлмелердің ауданы мен жоспарлануына қарай тұрақты желілік қамтуды қамтамасыз ету мақсатында анықталады.
8. Жылдамдыққа қойылатын талаптар
Жаңғыртылған желі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· ішкі сымды қосылымдардың өткізу қабілеті — 1 Гбит/с дейін;
· қолданыстағы Интернет арнасын 500 Мбит/с дейін қолдау;
· орнатылған коммутаторлар, маршрутизаторлар, қолжетімділік нүктелері және басқа желілік құрылғылар тарапынан жылдамдықты 100 Мбит/с деңгейінде шектеуге жол бермеу;
· барлық қарастырылған бөлмелердің қолданыстағы желіге тұрақты қосылуын қамтамасыз ету;
· желіні болашақта кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Интернет қосылымының жылдамдығы қолданыстағы шартқа және Интернет-провайдердің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты анықталады. Орындаушы орнатылатын жабдық пен ішкі желінің қолданыстағы 500 Мбит/с дейінгі Интернет арнасы үшін шектеуші фактор болмауын қамтамасыз етуге жауапты.
9. Пассивті жабдықтар мен материалдар
Орындаушы өз қаражаты есебінен барлық қажетті материалдарды, оның ішінде:
· талшықты-оптикалық кабель;
· UTP/FTP Cat6, 5e;
· оптикалық бокстар;
· оптикалық кросстар;
· SFP/SFP+ модульдері;
· оптикалық патч-кордтар;
· мыс патч-кордтар;
· гигабиттік коммутаторлар;
· маршрутизаторлар/қолжетімділік нүктелері;
· патч-панельдер;
· желілік розеткалар;
· RJ-45 коннекторлары;
· коммутациялық сымдар;
· кабель-арналар;
· гофрленген құбырлар;
· бекіту материалдары;
· таңбалау материалдары;
· қажет болған жағдайда желілік жабдықтарға арналған шкаф/стойка;
· қуат көздері;
· қажет болған жағдайда үздіксіз қуат көзі құрылғылары;
· жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де жинақтаушы бөлшектер мен шығыс материалдарын ұсынуы тиіс.
Материалдар тізімі толық болып табылмайды.
Осы техникалық ерекшелікте жеке көрсетілмеген, бірақ жұмыстарды толық әрі сапалы орындау үшін қажетті барлық материалдар мен жабдықтар да Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен сатып алынып, ұсынылады.
10. Монтаждау және баптау
Орындаушы міндетті:
1. Барлық желілік жабдықтарды монтаждауға.
2. Коммутациялық жабдықтарды орнатуға.
3. Оптикалық кабельді тартуға.
4. Мыс кабельді тартуға.
5. Желілік розеткаларды орнатуға.
6. Қолжетімділік нүктелерін орнатуға.
7. Оптикалық модульдерді орнатуға және қосуға.
8. Оптикалық талшықтарды дәнекерлеуге.
9. Жабдықтарды коммутациялауға.
10. Коммутаторларды баптауға.
11. Маршрутизаторлар мен қолжетімділік нүктелерін баптауға.
12. Жергілікті желіні баптауға.
13. Қолданыстағы Интернет арнасына қосуға.
14. Қосылған барлық бөлмелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеруге.
11. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар
Барлық жұмыстар білікті мамандармен қауіпсіздік талаптарын, әлсіз токты желілерді монтаждау қағидаларын және орнатылатын жабдық өндірушісінің талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Кабельдерді тарту қолданыстағы коммуникацияларға, қабырғаларға, төбелерге, әрлеу материалдарына және жабдықтарға зақым келтірмей, ұқыпты орындалуы тиіс.
Жол берілмейді:
· ақаулы жабдықтарды пайдалануға;
· гигабиттік қосылу талап етілетін учаскелерде тек 10/100 Мбит/с порттары бар жабдықтарды пайдалануға;
· желілік кабельдерді бұрап/скрутка арқылы қосуға;
· механикалық зақымдану қаупі бар жерлерде кабельдерді қорғаныссыз тартуға;
· зақымдалған немесе сапасыз кабельдерді пайдалануға;
· таңбаланбаған желілердің болуына;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін пайдаланылмайтын және бекітілмеген кабельдердің қалуына.
12. Тестілеу
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы желіге толық тестілеу жүргізуге міндетті.
Тексерілуі тиіс:
· оптикалық желінің жұмысқа қабілеттілігі;
· оптикалық қосылыстың сапасы;
· барлық коммутаторлардың жұмысқа қабілеттілігі;
· Ethernet қосылымдарының жылдамдығы;
· барлық 13 желілік нүктенің жұмысы;
· Wi-Fi жұмысы;
· Интернет желісіне қолжетімділік;
· жылдамдықтың 100 Мбит/с деңгейінде шектелмеуі;
· жергілікті желінің қосылған учаскелері арасында деректерді беру мүмкіндігі.
Әрбір мыс кабельдік желі тиісті жабдықты пайдалану кезінде 1 Гбит/с жылдамдықта қосылуды қамтамасыз етуі тиіс.
Оптикалық желі ғимараттар арасында кемінде 1 Гбит/с жылдамдықпен тұрақты байланысты қамтамасыз етуі тиіс.
13. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші:
Бас оқу корпусы → Технолаборатория → жатақхана ғимаратының бірінші қабаты
арасында толық жұмыс істейтін жаңғыртылған жергілікті желіні алуы тиіс.
Бұл ретте:
· жылдамдығы 500 Мбит/с дейінгі қолданыстағы Интернет желісі жаңғыртылған желі бөлігінде қолжетімді болуы тиіс;
· қарастырылған 13 бөлменің барлығы желіге қосылуы тиіс;
· желілік жабдықтар гигабиттік жылдамдықтарды қолдауы тиіс;
· ішкі сымды желі 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықта жұмыс істеуі тиіс;
· Wi-Fi жабдығы кіріс Интернет арнасын 100 Мбит/с порт арқылы шектемеуі тиіс;
· барлық желі бапталған және пайдалануға толық дайын болуы тиіс.
14. Жұмыс нәтижесін Тапсырыс берушіге тапсыру
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге:
1. Толық жұмыс істейтін жергілікті желіні.
2. Негізгі тораптары көрсетілген тартылған желінің схемасын.
3. Желілік жабдықтарды қосу схемасын.
4. Орнатылған жабдықтардың модельдері мен сериялық нөмірлері көрсетілген тізімді.
5. Желілік нүктелердің орналасуы туралы ақпаратты.
6. Желілік желілерді тестілеу нәтижелерін.
7. Желіні одан әрі қызмет көрсету үшін қажетті жабдықтардың баптауларын.
8. Орнатылған жабдықтарды пайдалану үшін қажетті нұсқаулықтар мен деректерді тапсыруға міндетті.
15. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған монтаждау жұмыстарына және өзі орнатқан жабдықтарға орындалған жұмыстар актісіне тараптар қол қойған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді, егер жабдық өндірушісі одан ұзақ кепілдік мерзімін белгілемеген болса.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы монтаждау жұмыстарының немесе жабдықтарды орнатудың сапасыз орындалуынан туындаған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

