МЕКТЕП АВТОБУСЫН ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІ ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Тауардың/жұмыстың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Крестовина (кардан білігінің крестовинасы) – ауыстыру
	дана
	4

	2
	Аралық кардан білігінің тіреуіш подушкасы (аспасы) – ауыстыру
	дана
	1

	3
	Алдыңғы әйнекті (лобовое стекло) ауыстыру
	дана
	1

	4
	Тежеуіш башмағы – ауыстыру
	дана
	2

	5
	Автомобиль аптечкасы
	дана
	1


Жұмыстардың жалпы сипаттамасы:
1. Автобустың техникалық жағдайын тексеру.
2. Ақаулы крестовиналарды 4 дана ауыстыру.
3. Аралық кардан білігінің тіреуіш подушкасын (аспасын) 1 дана ауыстыру.
4. Алдыңғы әйнекті 1 дана ауыстыру және орнату.
5. Тежеуіш башмактарын 2 дана ауыстыру.
6. Автобусты қажетті автомобиль аптечкасымен 1 дана қамтамасыз ету.
7. Барлық жұмыстарды сапалы орындап, ауыстырылған бөлшектердің дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету.
8. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін автобустың техникалық жарамдылығын тексеру.
Талап: Қосалқы бөлшектер жаңа, сапалы және автобусқа сәйкес болуы тиіс. Жөндеу жұмыстары қауіпсіздік талаптары мен өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес орындалуы қажет.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение ремонтных работ и замену запасных частей школьного автобуса
	№
	Наименование товара/работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Крестовина карданного вала — замена
	шт.
	4

	2
	Подушка опоры промежуточного карданного вала (подвесной подшипник/опора) — замена
	шт.
	1

	3
	Лобовое стекло — замена и установка
	шт.
	1

	4
	Тормозной башмак — замена
	шт.
	2

	5
	Автомобильная аптечка
	шт.
	1


Требования к выполнению работ
1. Провести технический осмотр школьного автобуса и определить техническое состояние указанных узлов.
2. Выполнить замену 4 (четырёх) крестовин карданного вала.
3. [bookmark: _GoBack]Выполнить замену 1 (одной) подушки опоры промежуточного карданного вала.
4. Выполнить замену и установку 1 (одного) лобового стекла.
5. Выполнить замену 2 (двух) тормозных башмаков.
6. Обеспечить автобус 1 (одной) автомобильной аптечкой.
7. Все запасные части должны быть новыми, качественными и соответствовать марке и модели автобуса.
8. Работы выполнить качественно, с соблюдением требований безопасности и технических норм.
9. После завершения ремонтных работ провести проверку технической исправности автобуса.

