Демонтаж существующих смесителей, установка   смесителей - водонагревателей проточного типа  и прокладка  электрического кабеля до удаленных розеток.
Место выполнения работ: помещение 3(три кабинета)
 В одном кабинете к смесителю подключена только холодная вода,возможно потребуется дополнительная подводка.
Протянуть и нарастит электрический кабель от каждого крана -водонагревателя до существующих стационарных розеток.
Использование медного трехжильного кабеля с двойной изоляцией для обеспечения пожарной безопасности. Обязательная прокладка кабеля по всей длине от прибора до розетки декоративной коробкой (кабелегон) белого цвета . Декоративная короба должен быть жестко зафиксирована стенах без провисаний, обязательно должно быть заземление.
Все расходные материалы для монтажа и сам прибор приобретаются поставщиком, по окончании  проводит пусконаладочные работы 
   
