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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: Шкаф для одежды 5-ти секционный (для детского мини-центра).
Общее количество: 16 (шестнадцать) штук.
1. Технические характеристики и размеры:
· Конструкция и назначение: Шкаф секционный, предназначен для хранения одежды и личных вещей детей в дошкольных учреждениях и мини-центрах. Количество изолированных секций в одном шкафу — строго 5 (пять) секций. Каждая секция должна быть оборудована индивидуальной распашной дверью, полкой для головных уборов и двухрожковыми крючками для одежды.
· Габаритные размеры одного шкафа:
· Ширина: 1350 мм (допустимое отклонение не более ±10 мм).
· Высота: 1350 мм (допустимое отклонение не более ±10 мм).
· Глубина: 350 мм (допустимое отклонение не более ±5 мм).
· Материал каркаса: Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Все видимые торцы деталей должны быть облицованы ударопрочной кромкой ПВХ толщиной не менее 1-2 мм для защиты от влаги и механических повреждений. Экологический класс эмиссии формальдегида — строго Е1 (безопасно для детских учреждений).
· Материал и отделка фасадов (дверей): Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) толщиной 16–19 мм (оптимально для обеспечения долговечности петель и безопасности детей). На лицевую сторону фасадов должен быть нанесен декоративный узор методом художественной фрезеровки на детскую тематику (детские орнаменты, рисунки). Фасады должны быть покрыты качественной ПВХ-пленкой или эмалью.
· Цветовое исполнение: Фасады секций должны быть выполнены в ярких, разноцветных тонах (разного цвета для каждой секции или в комбинации цветов). Цветовая гамма, эскизы фрезеровки (узоров) и текстура материалов в обязательным порядке предварительно согласовываются с Заказчиком до начала производства/поставки.
· Фурнитура и безопасность: Дверные петли должны обеспечивать плавное закрывание и быть рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Крючки для одежды — металлические или из прочного пластика, без острых углов. Шкаф должен иметь конструкцию, обеспечивающую максимальную устойчивость, исключающую опрокидывание (при необходимости предусматривается крепление к стене). Вес одного шкафа в сборе должен составлять не более 65 кг.
2. Требования к качеству, безопасности и стандартам:
· Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, собранным из заводских материалов.
· Мебельная продукция должна строго соответствовать требованиям безопасности следующих стандартов:
· ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».
· ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры».
· Документация: Поставщик при поставке обязан предоставить сертификат соответствия (или декларацию о соответствии) техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
3. Условия и сроки поставки:
· Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу.
· Условия поставки: Поставка осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика до конечного пункта назначения Заказчика (DDP INCOTERMS 2020).
· Дополнительные услуги: В стоимость товара полностью включены доставка, разгрузка, подъем на этаж, а также профессиональная сборка и установка шкафов в помещениях мини-центра, указанных Заказчиком. Поставщик обязан вывезти упаковку и мусор в день проведения работ.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тауардың атауы: 5 секциялы киім шкафы (балалар шағын орталығына арналған).
Жалпы саны: 16 (он алты) дана.
1. Техникалық сипаттамалары мен өлшемдері:
· Конструкциясы мен мақсаты: Секциялық шкаф, мектепке дейінгі мекемелер мен шағын орталықтарда балалардың киімдері мен жеке заттарын сақтауға арналған. Бір шкафтағы оқшауланған секциялар саны — қатаң түрде 5 (бес) секция. Әрбір секция жеке ашылмалы есікпен, бас киімдерге арналған сөремен және киімге арналған екі ілмекпен жабдықталуы тиіс.
· Бір шкафтың габариттік өлшемдері:
· Ені: 1350 мм (жол берілетін ауытқу ±10 мм-ден аспайды).
· Биіктігі: 1350 мм (жол берілетін ауытқу ±10 мм-ден аспайды).
· Тереңдігі: 350 мм (жол берілетін ауытқу ±5 мм-ден аспайды).
· Қаңқа материалы: Қалыңдығы кемінде 16 мм ламинатталған ағаш-жаңқалы плита (ЛАЖП/ЛДСП). Бөлшектердің барлық көрінетін шеттері ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғау үшін қалыңдығы кемінде 1-2 мм соққыға төзімді ПВХ жиегімен қапталуы тиіс. Формальдегид эмиссиясының экологиялық класы — қатаң түрде Е1 (балалар мекемелері үшін қауіпсіз).
· Фасадтардың (есіктердің) материалы мен өңделуі: Қалыңдығы 16–19 мм орташа тығыздықтағы ағаш-талшықты плита (МДФ) (есік топсаларының ұзақ мерзімділігін және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оңтайлы). Фасадтардың сыртқы бетіне балалар тақырыбына арналған көркем фрезерлеу әдісімен сәндік ою-өрнектер (балалар ою-өрнектері, суреттері) салынуы тиіс. Фасадтар сапалы ПВХ үлдірімен (пленка) немесе эмальмен қапталуы керек.
· Түстік орындалуы: Секциялардың фасадтары ашық, түрлі-түсті тондарда жасалуы тиіс (әр секция үшін әртүрлі түсті немесе түстердің комбинациясында). Түс гаммасы, фрезерлеу (ою-өрнек) эскиздері және материалдардың текстурасы өндіріс/жеткізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісіледі.
· Фурнитурасы мен қауіпсіздігі: Есік топсалары біркелкі жабылуды қамтамасыз етуі және қарқынды пайдалануға есептелуі тиіс. Киім ілмектері — металдан немесе берік пластиктен жасалған, өткір бұрыштары жоқ болуы керек. Шкафтың конструкциясы барынша тұрақтылықты қамтамасыз етуі, аударылып кетуді болдырмауы тиіс (қажет болған жағдайда қабырғаға бекіту қарастырылады). Жиналған күйдегі бір шкафтың салмағы 65 кг-нан аспауы тиіс.
2. Сапасына, қауіпсіздігіне және стандарттарға қойылатын талаптар:
· Тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық материалдардан жиналған болуы тиіс.
· Жиһаз өнімдері келесі стандарттардың қауіпсіздік талаптарына қатаң сәйкес келуі керек:
· ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».
· ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры».
· Құжаттама: Өнімді жеткізу кезінде Өнім беруші Кеден одағының КӨ ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне сәйкестік сертификатын (немесе сәйкестік туралы декларацияны) ұсынуға міндетті.
3. Жеткізу шарттары мен мерзімдері:
· Жеткізу мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
· Жеткізу шарттары: Жеткізу Өнім берушіиің күшімен, көлігімен және қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің түпкілікті тағайындау пунктіне дейін жүзеге асырылады (DDP INCOTERMS 2020).
· Қосымша қызметтер: Тауардың құнына жеткізу, түсіру, қабатқа көтеру, сондай-ақ шкафтарды шағын орталықтың Тапсырыс беруші көрсеткен үй-жайларында кәсіби түрде құрастыру және орнату толығымен кіреді. Өнім беруші қаптама мен қоқысты жұмыс жүргізілген күні шығаруға міндетті.


image1.jpeg




