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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с
	Тауардың аты
	Техникалық спецификация, өнім сипаттамасы

	1
	2
	3

	
	Дәретханаға арналған тірек - тұтқа 1 дана және раковина 1 дана жасау бойынша жұмыс.
	Жасау бойынша жұмыс тірек-дәретхана мен раковинаға арналған тұтқа. 
1.	Стационарлық еден тұтқасы U - тәрізді, 1 дәретханаға 2 дана жұп (сол + оң). Тот баспайтын болаттан жасалған Материал аіѕі 304, жылтыратылған. Құбырдың диаметрі 32 мм. еденнен биіктігі 850 мм, ені 550-700 мм. 2 нүктелі еден бекітпесі, сәндік қақпағы бар фланец, жиынтықтағы якорь болттары. Жүктеме 120 кг кем емес. 
2.	Раковинаға арналған U-тәрізді тұтқа, қабырға-еден. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған раковина тұтқасы. Тот баспайтын болаттан жасалған Материал аіѕі 304, жылтыратылған. Құбырдың диаметрі 32 мм. ені 550-600 мм , тереңдігі 500-550 мм, еденнен биіктігі 750-850 ММ. қабырғаға 2 нүктені бекіту + еденге 2 нүкте, сәндік қақпақтары бар фланецтер, жиынтықтағы бекіткіштер. Жүктеме 120 кг кем емес.
Талаптар: коррозияға қарсы, вандалға қарсы, өткір жиектері жоқ, ұштарында штепсельдер. Материал жаңа.
   Өнім берушінің есебінен өндіруге және орнатуға қажетті барлық материалдар . Орнату уақыты мен күні Тапсырыс берушімен келісіледі. Құрылыс қоқыстарын алып тастаңыз аумақтан шығару. Тапсырыс берушінің объектісіне баратын қосымша дәл өлшеулер. Орындалған жұмыстардың актілерін қағаз түрінде ұсыну.




Приложение 2 к Договору 


	№
п/п
	Наименование товара
	Техническая спецификация, характеристика товара

	1
	2
	3

	1. 
	Работа по изготовлению опора- поручень  для унитаза 1 шт и раковины 1 шт.

	Работа по изготовлению опора- поручень  для унитаза и раковины. 
1. Поручень стационарный напольный П- образный, 2 шт парный (левый + правый) на 1 унитаз. Материал из нержавеющей стали АISI 304, полированная. Диаметр трубы 32мм. Высота 850 мм от пола, ширина 550 -700мм. Крепление напольное на 2 точки, фланец с декоративной крышкой, анкерные  болты в комплекте. Нагрузка не менее 120 кг. 
2. Поручень П-образный для раковины, настенно-напольный. Поручень для раковины для лиц с ограниченными возможностями. Материал из нержавеющей стали АISI 304, полированная. Диаметр трубы 32мм. Ширина 550-600 мм, глубина 500-550мм , высота от пола 750-850мм. Крепление 2 точки к стене +2 точки к полу, фланцы с декоративными крышками, крепеж в комплекте. Нагрузка не менее 120 кг.
Требования: антикоррозийный, антивандальный, с отсутствием острых кромок, заглушки на концах. Материал новый.
   Все необходимые материалы для  изготовления  и установка  за счет Поставщика . Время и дату установки согласовать с Заказчиком. Убрать строительный мусор вывоз с территории. Дополнительные точные замеры с выездом на объект Заказчика. Предоставить акты выполненных работ в бумажном виде.



