
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Охранная сигнализация для аптечного помещения

1. Назначение товара

Поставка комплекта охранной сигнализации для обеспечения безопасности аптечного помещения центральной районной больницы, предназначенного для хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также предотвращения несанкционированного проникновения в помещение.

2. Технические характеристики и комплектация

Охранная сигнализация должна включать:

1. Прибор приемно-контрольный охранный — не менее 1 шт.
2. Датчики обнаружения несанкционированного проникновения (объемные и/или магнитоконтактные) — в количестве, необходимом для защиты помещения.
3. Звуковой и/или светозвуковой оповещатель — не менее 1 шт.
4. Резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающий работоспособность системы при отключении основного электропитания.
5. Средства постановки на охрану и снятия с охраны с разграничением доступа пользователей.
6. Комплект необходимых кабелей, соединительных элементов, крепежных и монтажных материалов.
7. Иные необходимые комплектующие для полноценной работы системы.

3. Функциональные требования

* Обнаружение несанкционированного проникновения в охраняемое помещение.
* Контроль состояния охранных извещателей и линий связи.
* Формирование сигнала тревоги при срабатывании датчиков, попытке вмешательства в систему или нарушении целостности охранных линий, если это предусмотрено конструкцией оборудования.
* Автоматическое переключение на резервное питание при отключении электроснабжения.
* Возможность круглосуточной работы.
* Наличие индикации режимов охраны, неисправности и состояния питания.
* Возможность подключения к пульту централизованного наблюдения при наличии соответствующей инфраструктуры.

4. Требования к качеству и безопасности

* Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов.
* Товар должен соответствовать действующим требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и пожарной и электрической безопасности в применимой части.
* Комплектность должна обеспечивать полноценную работу системы по назначению.
* Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки.

5. Требования к поставке

Поставщик предоставляет оборудование в полной комплектации, техническую документацию и инструкции по эксплуатации на русском и/или казахском языке.

6. Место поставки

КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района».

7. Дополнительные условия

Оборудование должно быть совместимо с предусмотренной схемой охраны объекта. При необходимости монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию эти работы должны быть отдельно указаны в договоре и осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Количество: 1 комплект.

                                           


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тауардың атауы: дәріхана үй-жайына арналған күзет дабылы

1. Тауардың мақсаты

Есірткі құралдары мен психотроптық заттарды сақтауға, сондай-ақ үй-жайға рұқсатсыз кірудің алдын алуға арналған орталық аудандық аурухананың дәріхана үй-жайының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күзет дабылы жиынтығын жеткізу.

2. Техникалық сипаттамалары және жабдықтары

Күзет дабылы мыналарды қамтуы тиіс:

1. Қабылдау-бақылау күзет аспабы — кемінде 1 дана.
2. Санкцияланбаған енуді анықтау датчиктері (көлемді және/немесе магнитоконтактілі) — үй-жайды қорғау үшін қажетті мөлшерде.
3. Дыбыстық және / немесе жарықдиодты хабарлағыш-кемінде 1 дана.
4. Негізгі қуат көзі өшірілген кезде жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін батареямен жұмыс істейтін резервтік қуат көзі.
5. Пайдаланушылардың қолжетімділігін шектей отырып, күзетке қою және күзеттен алу құралдары.
6. Қажетті кабельдер, байланыстырушы элементтер, бекіту және монтаждау материалдарының жиынтығы.
7. Жүйенің толық жұмыс істеуі үшін басқа қажетті компоненттер.

3. Функционалдық талаптар

* Қорғалатын үй-жайға рұқсатсыз кіруді анықтау.
* Күзет детекторлары мен байланыс желілерінің жай-күйін бақылау.
* Датчиктер іске қосылған кезде, жүйеге араласуға тырысқанда немесе жабдықтың конструкциясында көзделген болса, қауіпсіздік желілерінің тұтастығын бұзған кезде дабыл сигналын қалыптастыру.
* Электр қуатын өшіру кезінде резервтік қуатқа автоматты түрде ауысу.
* Тәулік бойы жұмыс істеу мүмкіндігі.
* Күзет режимдерінің, ақаулар мен қуат күйінің индикациясының болуы.
* Тиісті инфрақұрылым болған кезде орталықтандырылған бақылау пультіне қосылу мүмкіндігі.

4. Сапа және қауіпсіздік талаптары

* Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, ақаусыз болуы керек.
* Тауар Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу және қолданылатын бөліктегі өрт және электр қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының қолданыстағы талаптарына сәйкес келуі тиіс.
* Толықтығы жүйенің мақсатына сәйкес толыққанды жұмысын қамтамасыз етуі керек.
* Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай.

5. Жеткізу талаптары

Өнім беруші жабдықты толық жиынтықта, техникалық құжаттаманы және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орыс және / немесе қазақ тілінде ұсынады.

6. Жеткізу орны

"Жаңаарқа ауданының көпсалалы орталық аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК.

7. Қосымша шарттар

Жабдық объектіні қорғаудың көзделген схемасымен үйлесімді болуға тиіс. Монтаждау, баптау және пайдалануға беру қажет болған кезде бұл жұмыстар шартта жеке көрсетілуі және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Саны: 1 жинақ.
