Техническая спецификация
по  ремонту пожарной сигнализации и лифтов.

 В целях предоставления качественных услуг по техническому ремонту пожарной сигнализации  потенциальный поставщик при оказании услуг:
Обязан; 
- при осуществлении мероприятий по ремонту  систем необходимо выполнить мероприятия, связанные с ремонтом всего комплекса установленного противопожарного оборудования;  
-  внешний осмотр составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации, видеокамер, регистратора, и остального сетевого оборудования) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д., обслуживание  или замена оборудования, проверка контрольной панели, замена ИПР, проверка датчика теплового, чистка дымового датчика, проверка на обрыв или кз сигнального шлейфа и замена линии ккабельной продукции, проверка контрольной панели речевого оповещения, восстановление табло «Выход».
- оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей  (устранение неисправностей дымовых пожарных извещателей, согласно инструкции по эксплуатации, протирка спиртовым раствором, замена вышедших из строя дымовых, ручных извещателей и колонок и т.д.) в работе системы пожарной сигнализации;
-   профилактические работы;
Все услуги выполняются потенциальным поставщиком, из его материалов, его силами и средствами.

	 
	Требуется выполнить следующие работы: 
	 
	 

	№ п\п
	Перечень оборудования 
	Единица изм.
	Кол-во

	1
	ГРАНИТ 24
	          шт
	1

	2
	АКБ 12\7А
	          шт
	1

	3
	Дымовой датчик 212-45
	          шт
	50

	4
	ИПР 513-10
	          шт
	10

	5
	Табло ВЫХОД 
	          шт
	10

	6
	Сирена МАЯК 12КП красная круглая
	          шт
	10

	7
	КСПВ  4х0,5
	          шт
	400

	8
	КСПВ  2х05
	          шт
	600

	9
	ШВВП 2х0,75
	          шт
	100

	10
	Кабельный канал 10х15
	          шт
	400

	11
	Монтажный комплект
	          шт
	1

	12
	РМ-4-R3 релейный модуль 
	          шт
	1

	13
	КСПВ  2х05
	          м
	2800

	14
	ШВВП 2х0,75
	          м
	100

	15
	Реле контактное 
	          шт
	7

	16
	Монтажный комплект
	          шт
	1



Требуется выполнить работу по ремонту пожарной сигнализации в блоке Г.
Ремонт всех семи лифтов во всех блоках больницы. Все расходы за счет поставщика услуг.
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Өрт дабылы мен лифт жөндеуіне арналған техникалық сипаттамалар.

Жоғары сапалы өрт дабылын техникалық жөндеу қызметтерін ұсыну үшін әлеуетті жеткізуші келесілерді орындауы керек:

Міндеттері:

- Жүйені жөндеу кезінде орнатылған өрт қауіпсіздігі жабдықтарына қатысты жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет;

- Жүйе компоненттерін (өрт басқару панелі, детекторлар, дабыл жүйелері, дабыл ілмегі, бейнекамералар, жазғыштар және басқа да желілік жабдықтар) механикалық зақымдану, коррозия, кір, сенімді бекіткіштер және т.б. үшін көзбен тексеру; жабдыққа техникалық қызмет көрсету немесе ауыстыру; басқару панелін тексеру; өрт дабылы жүйесін ауыстыру; жылу сенсорын тексеру; түтін детекторын тазалау; дабыл ілмегінің үзілуін немесе қысқа тұйықталуды тексеру; кабель желісін ауыстыру; дауыстық дабыл басқару панелін тексеру; және "Шығу" белгісін жөндеу.

- өрт дабылы жүйесіндегі тексеру кезінде анықталған кез келген ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау (түтін дабылдарын пайдалану нұсқауларына сәйкес ақаулықтарды жою, спирт ерітіндісімен сүрту, ақаулы түтін дабылдарын, қолмен шақыру нүктелерін және динамиктерді ауыстыру және т.б.);

- профилактикалық техникалық қызмет көрсету;

Барлық қызметтерді әлеуетті жеткізуші өзінің материалдарын, қызметкерлерін және ресурстарын пайдалана отырып орындайды.

Келесі жұмыс қажет:

Тауар № Жабдықтар тізімі Өлшем бірлігі Саны
1 GRANIT 24 дана 1
2 12/7A батареялар дана 1
3 212-45 түтін детекторы дана 50
4 IPR 513-10 дана 10
5 ШЫҒУ белгісі дана 10
6 MAYAK 12KP қызыл дөңгелек сирена дана 10
7 KSPV 4x0.5 дана 400
8 KSPV 2x0.5 дана 600
9 SHVVP 2x0.75 дана 100
10 Кабельдік арна 10x15 дана 400
11 Орнату жинағы дана 1
12 RM-4-R3 релелік модуль дана 1
13 KSPV 2x0.5 м 2800
14 SHVVP 2x0.75 м 100
15 Байланыс релесі дана 7
16 Орнату жинағы дана 1

Қажетті Г блогындағы өрт дабылын жөндеңіз.
Барлық аурухана блоктарындағы жеті лифтті де жөндеңіз. Барлық шығындарды қызмет көрсетуші өтейді.






























