ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Работы по изготовлению и монтажу объемных букв Зан мен Тәртіп

Технические требования к буквам:
· Количество букв: 1
· 1) лицевая сторона буквы изготавливаются из акрилового листа не менее 3 мм. цвета золото .
· 2) борта из пвх пластика не менее 8 мм.
· 3) Боковые стенки красятся под цвет золото.  
· + Демонтаж старой буквы 
· + Монтаж новой буквы.
· Высота буквы 1000 мм.
· работы должны соответсовать ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 07.12.2018 г. № 363-од введен с 01.01.2019 г.

Гарантия на все работы и материалы: 12 месяцев.
Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней с даты вступления в силу договора.




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Көлемді әріптерді дайындау және монтаждау бойынша жұмыстар

Әріптерге қойылатын техникалық талаптар:
* Әріптер саны: 1
• 1) әріптің алдыңғы жағы кемінде 3 мм акрил парағынан жасалады .
* 2) ПВХ пластиктен жасалған борттар кемінде 8 мм.
• 3)бүйір қабырғалары алтынмен боялған.  
* + Ескі әріпті бөлшектеу 
* + Жаңа әріпті орнату.
[bookmark: _GoBack]жұмыстар МЕМСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) қабықшалармен қамтамасыз етілетін қорғау дәрежесіне (IP коды) сәйкес келуі тиіс Техникалық реттеу және метрология комитетінің 07.12.2018 ж. № 363-НҚ бұйрығы 01.01.2019 ж. бастап енгізілді.
* Әріп биіктігі 1000 мм.Барлық жұмыстар мен материалдарға кепілдік: 12 ай.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
