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Техникалық ерекшеліктері
Мөр дайындау. Қызмет мөрдің клишесін дайындауды және оны мөрдің автоматты жабдығына орнатуды қамтиды.Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөр. Саны: 1 (бір) дана. Клишенің материалы: силикон (мөрлерді дайындауға арналған полимерлік материал). Жабдығы: клишемен бірге берілетін автоматты оснастка. Мөрдің нысаны: дөңгелек. Мөрдің диаметрі: 4 см (40 мм). Мөр бедері анық, айқын және тапсырыс беруші бекіткен үлгіге толық сәйкес болуы тиіс. Дайындау жұмыстары тапсырыс беруші ұсынған эскиз (макет) негізінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрді дайындауға дейін жеткізуші тапсырыс берушімен мөрдің макетін (эскизін) және бұйымның барлық техникалық параметрлерін міндетті түрде келісуге тиіс. Дайын мөр толық құрастырылған және пайдалануға дайын күйінде тапсырыс берушіге тапсырылады. Дайын бұйымды тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізу жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Бұйымды тапсыру кезінде дайын мөрдің келісілген макетке және белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі тексеріледі.
