Техническая спецификация окно пластиковое
1. Общие сведения и нормативная база
Предмет: Изготовление, доставка и монтаж нового оконного блока из ПВХ-профиля. Изготовление и монтаж решетки с наружи. 
Нормативные документы:
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».
ГОСТ 23166-24 «Блоки оконные и балконные».
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».
Строительные нормы и правила Республики Казахстан (СН РК, СП РК). 
2. Требования к материалам и конструкции
ПВХ-профиль
Класс профиля: Не ниже класса «А» (толщина внешней стенки от 2.8 мм).
Цвет/Ламинация: Белый (матовый/глянцевый) либо ламинация в соответствии с требованиями проекта (в заводских условиях). Цвет уплотнителей — черный или серый, устойчивый к UV-излучению и перепадам температур от -50°C до +50°C.
Стеклопакет
Формула стеклопакета: Двухкамерный толщиной не менее 32–40 мм (например, 4-10-4-10-4 или с энергосберегающим напылением).
Тип стекла: Полированное стекло марки М1. Обязательное применение энергосберегающего (Low-E) или мультифункционального стекла с внутренней стороны для климатических условий Казахстана.
Фурнитура
Тип открывания: Поворотно-откидное.
Качество: Противовзломная или стандартная фурнитура, рассчитанная минимум на 20 000–45 000 циклов открывания.
Дополнительно: Наличие функции микропроветривания, блокиратора ошибочного действия и детских замков безопасности (на створках, открывающихся детьми).
Решётка
При монтаже решеток на ПВХ-окна ключевым условием является сохранение целостности пластикового профиля и его дренажной системы, поэтому фиксация производится исключительно в откосы стены (внешние или внутренние)
Общие сведения и назначение изделия
Наименование: Решетка оконная металлическая защитная (сварная / кованая).
Назначение: Защита помещений от несанкционированного проникновения, (в зависимости от шага прутьев), защита стеклопакета.
Тип конструкции: Стационарная (глухая). 

3. Требования к комплектующим
Подоконники: ПВХ-подоконники шириной по размеру проема с глянцевым/матовым акриловым покрытием, стойким к царапинам и теплу, с торцевыми заглушками. 
Отливы: Оцинкованная сталь с полимерным защитным покрытием (ширина по месту), с герметизацией примыканий.
Москитные сетки: Рамочные из алюминиевого профиля с креплением на Z-образных металлических или пластиковых кронштейнах (по количеству открывающихся створок).

4. Требования к монтажным работам и швам
Монтажный шов (по ГОСТ 30971-2012): Трехслойный:
Наружный слой: паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) или гидроизоляционный герметик.
Центральный слой: монтажная пена профессионального применения с заполнением всего зазора (размер зазора 20–60 мм).
Внутренний слой: пароизоляционная лента или герметик.
Отклонения при установке: Отклонение смонтированных блоков по вертикали и горизонтали не должно превышать 1.5 мм на 1 метр длины и не более 3 мм на всю высоту изделия.
Крепеж: Анкерные пластины или дюбели. Расстояние от внутреннего угла рамы до крепежа — 150 мм, шаг крепежа по периметру — не более 700 мм (с учетом температурного линейного расширения ПВХ 1.5–2 мм/м).

5. Требования к приемке и гарантии
Исполнительная документация: Акт замера, паспорт изделия, сертификаты соответствия на материалы, действующие в РК.
Гарантийный срок:
На оконную конструкцию и монтажные работы — не менее 3–5 лет.
На фурнитуру — не менее 2 лет.
Если вам нужно составить спецификацию под конкретный объект, укажите:
Тип здания гараж
Стеклопакет
Формула стеклопакета: Двухкамерный (три стекла) толщиной не менее 32–40 мм (например, 4-10-4-10-4 или с энергосберегающим напылением).
Тип стекла: Полированное стекло марки М1. Обязательное применение энергосберегающего (Low-E) или мультифункционального стекла с внутренней стороны для климатических условий Казахстана.
Фурнитура
Тип открывания: Поворотно-откидное.
Качество: Противовзломная или стандартная фурнитура, рассчитанная минимум на 20 000–45 000 циклов открывания.
Дополнительно: Наличие функции микропроветривания, блокиратора ошибочного действия и детских замков безопасности (на створках, открывающихся детьми 

Техникалық сипаттама пластикалық терезе
1. Жалпы мәліметтер және нормативтік база
Элемент: ПВХ профилінен жаңа терезе блогын жасау, жеткізу және орнату. Торды сыртынан дайындау және монтаждау. 
Нормативтік құжаттар:
ГОСТ 30674-99 "поливинилхлоридті профильдерден жасалған терезе блоктары".
ГОСТ 23166-24 "терезе және балкон блоктары".
МЕМСТ 30971-2012 "терезе блоктарының қабырға саңылауларына жанасуының монтаждық тораптарының тігістері".
Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелері (ҚР ҚН, ҚР ҚК). 
2. Материалдар мен құрылымға қойылатын талаптар
ПВХ профилі
Профиль класы: "А" класынан төмен емес (сыртқы қабырғаның қалыңдығы 2.8 мм-ден).
Түс/Ламинация: ақ (күңгірт/жылтыр) немесе жоба талаптарына сәйкес Ламинация (зауыттық жағдайда). Тығыздағыштардың түсі-қара немесе сұр, ультракүлгін сәулеленуге және -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температураның өзгеруіне төзімді.
Екі қабатты терезе
Екі қабатты терезенің формуласы: қалыңдығы кемінде 32-40 мм екі камералы (мысалы, 4-10-4-10-4 немесе энергияны үнемдейтін бүрку).
Шыны түрі: M1 маркалы жылтыратылған шыны. Қазақстанның климаттық жағдайлары үшін ішкі жағынан энергия үнемдейтін (Low-E) немесе мультифункционалды әйнекті міндетті қолдану.
Арматура
Ашу түрі: айналмалы-жиналмалы.
Сапа: кем дегенде 20 000-45 000 ашылу цикліне арналған джейлбрейк немесе стандартты жабдық.
Қосымша: микро желдету функциясының, қате әрекет блокаторының және балалардың қауіпсіздік құлыптарының болуы (балалар ашатын қақпақтарда).
Тор
ПВХ терезелеріне торларды орнату кезінде негізгі шарт пластикалық профиль мен оның дренаж жүйесінің тұтастығын сақтау болып табылады, сондықтан бекіту тек қабырғаның беткейлерінде (сыртқы немесе ішкі)жүзеге асырылады
Жалпы мәліметтер және бұйымның мақсаты
Атауы: Металл қорғаныш (дәнекерленген / соғылған) терезе торы.
Мақсаты: үй-жайларды рұқсатсыз кіруден қорғау, (шыбықтардың қадамына байланысты), екі қабатты терезені қорғау.
Құрылыс түрі: стационарлық (саңырау). 
________________________________________
3. Компоненттерге қойылатын талаптар
Терезе төсеніштері: ПВХ терезе төсеніштері ені жылтыр/күңгірт акрил жабыны бар, сызаттар мен жылуға төзімді, соңғы тығындары бар. 
Төмен толқындар: полимерлі қорғаныш жабыны бар мырышталған болат (ені бойынша), түйіспелі тығыздағышпен.
Масалардың торлары: Z-тәрізді металл немесе пластикалық кронштейндерге бекітілген алюминий профильден жасалған жақтаулар (ашылатын қақпақтардың саны бойынша).
________________________________________
4. Монтаждау жұмыстары мен тігістерге қойылатын талаптар
Орнату тігісі (МЕМСТ 30971-2012 бойынша): үш қабатты:
Сыртқы қабат: бу өткізгіш өздігінен кеңейетін тығыздағыш таспа (PSUL) немесе гидрооқшаулағыш тығыздағыш.
Орталық қабат: барлық саңылауларды толтыра отырып, кәсіби қолдануға арналған көбік (Саңылау мөлшері 20-60 мм).
Ішкі қабат: бу тосқауыл таспасы немесе тығыздағыш.
Орнату кезіндегі ауытқулар: орнатылған блоктардың тігінен және көлденеңінен ауытқуы ұзындығы 1 метрге 1,5 мм-ден аспауы керек және өнімнің бүкіл биіктігі үшін 3 мм-ден аспауы керек.
Бекіткіштер: Якорь тақталары немесе дюбельдер. Раманың ішкі бұрышынан бекіткіштерге дейінгі арақашықтық-150 мм, периметрі бойынша бекіткіштің қадамы-700 мм аспайды (ПВХ 1.5–2 мм/м температуралық сызықтық кеңеюін ескере отырып).
________________________________________
5. Қабылдау және кепілдік талаптары
Атқарушылық құжаттама: өлшеу актісі, бұйымның паспорты, ҚР қолданыстағы материалдарға сәйкестік сертификаттары.
Кепілдік мерзімі:
Терезе дизайны мен монтаждау жұмыстары үшін — кем дегенде 3-5 жыл.
Арматура үшін-кем дегенде 2 жыл.
Егер сізге белгілі бір объект үшін спецификация жасау қажет болса, көрсетіңіз:
Ғимарат түрі гараж
Екі қабатты терезе
Екі қабатты терезенің формуласы екі камералы (үш шыны) қалыңдығы кемінде 32-40 мм (мысалы, 4-10-4-10-4 немесе энергияны үнемдейтін бүрку).
Шыны түрі: M1 маркалы жылтыратылған шыны. Қазақстанның климаттық жағдайлары үшін ішкі жағынан энергия үнемдейтін (Low-E) немесе мультифункционалды әйнекті міндетті қолдану.
Арматура
Ашу түрі: айналмалы-жиналмалы.
Сапа: кем дегенде 20 000-45 000 ашылу цикліне арналған джейлбрейк немесе стандартты жабдық.
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