


Техническая спецификация

Изготовление и установка лобовых, ветровых и стеклянных дверей на трамвайные вагоны разных марок.

Стекло многослойное (триплекс) с использованием поливинил бутиральной пленки на транспортные средства и специализированную технику. Общие требования: изготовленное лобовое стекло должно соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года. Поставщик должен располагать собственной или арендованной производственной базой, расположенной в регионе Заказчика. С приложением копий подтверждающих документов изделие должно соответствовать требованиям правил ЕЭК ООН №43-00 на маркировку, дробление, на механическую прочность при ударе шаром, на прочность при ударе с помощью модели головы, на оптическое искажение, на смещение вторичного изображения, на стойкость к воздействию колебаний температуры. Светопропускание - не менее 97%.
Изготовление лобовых, ветровых стекол должно производиться на специализированном оборудовании, в соотвествии со всеми размерами   крепления замков, ручек и других деталей крепящихся на стекло, с сохранением необходимой формы стекла и соответствующего крепёжного материала, кроме того товар должен соответствовать ГОСТ Р 8.831-2013.
        При оказании услуг исполнитель должен произвести демонтаж технический непригодного стекла и крепежного материала на технике находящихся на территории предприятия.	В случае, если оконный проём деформирован необходимо будет изготовить стекло непосредственно по размерам кузова. А также должна иметься возможность изготовить стекло триплекс со светозащитной полосой сверху, с зеленоватым оттенком (атермальное) либо бесцветное.
Замена стёкол должна производиться с использованием качественного материала, не меняющего заводскую конфигурацию. 
Гарантия на оказываемые услуги по изготовлению и установки стекла не менее 12 месяцев. 
     Изготовление стекол и установка товара должны быть осуществлены с момента подачи заявки заказчика не более 5 рабочих дней. 
Поставщик должен предоставить расшифровку цен по изготовлению монтажу/демонтажу стекол транспортных средств, для определения сумм выполненных работ.
Стоимость изготовления стекла триплекс гнутого не должна превышать 32 000 тенге за квадратный метр.




Техникалық сипаттама

Әр түрлі маркалы трамвай вагондарына алдыңғы, жел және шыны есіктерді дайындау және орнату.

Көп қабатты әйнек (триплекс) поливинил бутиральды пленканы көлік құралдарына және арнайы техникаға қолданады. Жалпы талаптар: дайындалған әйнек Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен бекітілген КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жеткізушінің Тапсырыс берушінің аймағында орналасқан меншікті немесе жалға алынған өндірістік базасы болуы керек. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, бұйым таңбалауға, ұсақтауға, доппен соғу кезіндегі механикалық беріктікке, бас моделінің көмегімен соғу кезіндегі беріктікке, оптикалық бұрмалауға, қайталама кескінніңмещысуына, температура ауытқуларының әсеріне төзімділікке БҰҰ ЕЭК №43-00 қағидаларының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жарық беру-кемінде 97%.
Алдыңғы, Алдыңғы әйнектерді дайындау әйнектің қажетті формасы мен тиісті бекіту материалын сақтай отырып, шыныға бекітілген құлыптарды, тұтқаларды және басқа бөлшектерді бекітудің барлық өлшемдеріне сәйкес мамандандырылған жабдықта жүргізілуі керек, сонымен қатар тауар ГОСТ Р 8.831-2013 сәйкес келуі керек.
Қызмет көрсету кезінде Орындаушы кәсіпорын аумағындағы техникада жарамсыз шыныдан және бекіту материалынан техникалық бөлшектеуді жүргізуі тиіс. Егер терезе саңылауы деформацияланған болса, әйнекті тікелей корпустың өлшеміне сәйкес жасау қажет болады. Сондай-ақ, жоғарыдан жарықтан қорғайтын жолағы бар, жасыл реңкпен (атермальды) немесе түссіз шыны триплекс жасау мүмкіндігі болуы керек.
Шыныларды ауыстыру зауыттық конфигурацияны өзгертпейтін сапалы материалды қолдану арқылы жүзеге асырылуы керек.
Шыны дайындау және орнату бойынша көрсетілетін қызметтерге кепілдік кемінде 12 ай.
Шыны дайындау және тауарды орнату Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылуға тиіс.
Жеткізуші орындалған жұмыстардың сомасын анықтау үшін көлік құралдарының шыныларын дайындау монтаждау/бөлшектеу бойынша бағалардың толық жазылуын ұсынуы тиіс.
Иілген Триплекс әйнегін дайындау құны бір шаршы метр үшін 32 000 теңгеден аспауы тиіс.
           


