Техникалық сипаттамасы
(Тотықтырғыш үгіндінің (өндірістік    қалдықтар/шикізат) химиялық талдауы)

Қызмет сипаттамасы: Қалдықтардың (тәркіленген мүліктің) химиялық және компоненттік құрамын анықтауға бағытталған зертханалық химиялық талдау (сынақтан өткізу) қызметтері.
Талдау нысаны: Тотыққан түйіршіктер (өнеркәсіптік қалдықтар/шикізат) — жалпы салмағы: кемінде 130 кг (13 қап × 10 кг) — кейіннен кәдеге жаратуға арналған. Сыртқы қарағанда, қаптардағы шикізаттың бүкіл партиясы біртекті болып келеді.
Қызметтің мақсаты: Қалдықтардың қауіптілік класын белгілеу, қалдықтар паспортын дайындау және қауіпсіз кәдеге жарату рәсімдерін айқындау үшін үлгінің нақты сапалық және сандық химиялық құрамын, сондай-ақ компоненттік құрамын анықтау.
Қызметтерге қойылатын техникалық және сапалық талаптар:
1.Жеткізуші Тапсырыс беруші ұсынған «тотыққан ұнтақ» (oxidized crumb) үлгісіне кешенді зертханалық талдау жүргізуге міндетті.
2.Талдау барысында мыналар анықталуы тиіс:
-Үлгінің толық компоненттік (материалдық) құрамы (пайыздық көрсеткішпен, %);
-Химиялық құрамы (оның ішінде органикалық және бейорганикалық қосылыстардың, ауыр металдардың, ұшпа заттардың және қоспалардың мөлшері);
-Кәдеге жарату үшін маңызды физика-химиялық қасиеттер (оның ішінде сулы сығындының pH көрсеткіші және қажет болған жағдайда – тұтану/жану температурасы).
3.Сынақтар Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде (ҚР Аккредиттеу жөніндегі ұлттық орталығы) қолданыстағы аккредиттеу сертификаты бар және тиісті аккредиттеу саласына ие ұйымның өзіндік немесе шарттық негіздегі сынақ зертханасында жүргізілуі тиіс.
4.Талдау кезінде пайдаланылатын барлық әдістер, рәсімдер және өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс.
Көрсетілетін қызмет нәтижелері:
Сынақ аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге белгіленген пішімдегі, аккредиттелген зертхананың мөрімен және уәкілетті тұлғалардың қолдарымен куәландырылған, сондай-ақ анықталған барлық компоненттер мен химиялық элементтердің егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын ресми сынақ (талдау) туралы есепті ұсынуы тиіс.
Қызмет көрсету шарттары:
Үлгіні зертханаға жеткізуді Жеткізуші ұйымдастырады.







Техническая спецификация для ЗЦП
(Химический анализ окислительная крошка (промышленные отходы / сырье)

Наименование услуг: Услуги по проведению лабораторных химических исследований (испытаний) по определению химического и компонентного состава отхода (конфискованное имущество).
Объект исследования: Окислительная крошка (промышленные отходы / сырье)- суммарный вес — не менее 130 кг (13 мешков × 10 кг), предназначенная для последующей утилизации. Визуально вся партия сырья в мешках однородна.
Цель услуг: Определение точного качественного и количественного химического состава, а также компонентного состава образца для установления класса опасности отхода, разработки паспорта отходов и определения регламента безопасной утилизации.
Технические и качественные требования к услугам:
1. Поставщик обязан провести комплексный лабораторный анализ предоставленного Заказчиком образца «окислительной крошки».
2. [bookmark: _GoBack]В ходе исследования должны быть определены:
-Полный компонентный (вещественный) состав образца в процентном соотношении (%);
-Химический состав (включая содержание органических и неорганических соединений, тяжелых металлов, летучих веществ и примесей);
-Физико-химические свойства, критичные для утилизации (в т.ч. pH водной вытяжки, температура вспышки/воспламенения при необходимости).
3. Исследования должны проводиться на базе собственной или привлекаемой испытательной лаборатории, имеющей действующий аттестат аккредитации в системе аккредитации Республики Казахстан (Национальный центр аккредитации РК) с соответствующей областью аккредитации. 
4. Все методы, методики и измерительные приборы, применяемые при проведении анализа, должны быть внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.
Результат оказания услуг:
По окончании исследований Поставщик предоставляет Заказчику официальный Протокол испытаний (анализа) установленного образца, заверенный печатью аккредитованной лаборатории и подписями уполномоченных лиц, содержащий детальную расшифровку всех выявленных компонентов и химических элементов.
Условия оказания услуг:
Доставка образца до лаборатории осуществляется силами поставщика.



