Техническая спецификация
 Демонтаж старых межкомнатных дверей и установка новых — 20 шт.

Размер двери – 200 см × 80 см.     200 см × 70 см.
 6. Требования к монтажу:

    * Демонтаж существующей двери и коробки.

    * Установка новой дверной коробки строго по уровню.

    * Заполнение монтажного зазора монтажной пеной.
    * Монтажную пену и другие необходимые материалы вам необходимо 
        приобрести самостоятельно.

    * Выполнить регулировку петель и замка.

    * Дверное полотно должно открываться и закрываться плавно, без перекосов и заеданий.

    * После монтажа выполнить проверку надежности крепления и работоспособности всей фурнитуры.

-Поставщик обязан после завершения работы самостоятельно произвести уборку и вывоз строительного мусора. 
- Поставщик обязан после установки  двери, выравнивание, штукатурка, левкас стен сухой смесью и окраска водоэмульсионными составами.

Адрес для снятия и установки дверей: ул. Тауке-хана, 70/2, г. Шымкент
Техникалық спецификация

Қолданыстағы ескі ішкі есікті шешіп және жаңа есік орнату –20 дана
 Өлшемдері:
Есік өлшемі – 200 см × 80 см.     200 см × 70 см.
 Монтаждау талаптары:
· Қолданыстағы есік пен есік жақтауын бөлшектеу. 

· Жаңа есік жақтауын деңгей бойынша дәл орнату. 

· Монтаждық саңылауды монтаж көбігімен толтыру. 
· Монтаж көбігі және басқада керекті заттар өзіңізден болуы керек.
· Топсалар мен құлыпты реттеу. 

· Есік полотнасы қисаюсыз және кептелусіз бірқалыпты ашылып-жабылуы тиіс. 

· Монтаждау аяқталғаннан кейін бекітудің беріктігін және барлық фурнитураның жұмысқа жарамдылығын тексеру. 
· Есікті бұзу және орнату мекенжайы: Шымкент қаласы, Тауке Хана 70/2
