
Техническая спецификация поверки приборов тепло-энергии
в СПЧ-2 УЧС г. Рудный

	Наименование работ
	Поверка теплосчётчика полный комплект

	Количество 
	2

	Единица измерения
	Услуга

	Место оказания услуг
	г. Рудный, улица 40 лет Октября, 39 

	Срок оказания услуг
	16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	Обязанности Исполнителя:
-демонтаж теплосчётчика;
-установка имитаторов расходомеров (если Заказчик в период проведения поверки подключен к системе городского теплоснабжения);
- подготовка приборной продукции к поверке: очистка внешних поверхностей теплосчётчика от пыли и других загрязнений, промывка проточной части от ржавчины и накипи, удаление прокладок;
- проверка литиевой батареи таймера, при необходимости провести замену);
- поверка теплосчётчика с выдачей сертификата о поверке на каждое комплектующее отдельно;
- монтаж теплосчётчика после поверки;
- настройка теплосчётчика в комплекте на месте установки;
- сдача в эксплуатацию инспектору Теплоснабжающей организации;
-  Исполнитель самостоятельно подаёт заявку Поставщику услуг на снятие пломб с теплосчётчика (перед поверкой), на опломбирование теплосчётчика (после поверки) 
-При проведении поверочных работ в меж отопительный период(май-сентябрь) Исполнитель несёт материальную ответственность за некорректную работу комплектующих теплосчётчика, признанных пригодными к эксплуатации, при первичном запуске с использованием теплоносителя







Рудный қ. ТЖБ №2 МӨСБ жылу энергиясы аспаптарын тексерудің 
техниқалық ерекшелігі 
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	Жұмыс атауы
	Жылу есептегішті толық жиынтықта тексеру

	саны
	2

	Өлшем бірлігі
	Қызмет

	Қызмет көрсету орны
	Рудный қ., 40 лет Октября көшесі, 39 

	Қызмет көрсету мерзімі
	Келісімшарт Казначейлікте тіркелген күннен бастап 16 күн.


	Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
	Орындаушының міндеттері:
Жылу есептегішті бөлшектеу (демонтаждау);
​Шығын өлшегіштердің имитаторларын орнату (егер Тапсырыс беруші салыстырып тексеру жүргізу кезеңінде қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған болса);
​Аспаптық өнімдерді салыстырып тексеруге дайындау: жылу есептегіштің сыртқы беттерін шаңнан және басқа да ластанулардан тазарту, ағынды бөлікті тот пен қақтан жуу, төсемелерді алып тастау;
​Таймердің литий батареясын тексеру (қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізу);
​Әрбір жиынтықтаушы бөлікке бөлек салыстырып тексеру туралы сертификат бере отырып, жылу есептегішті салыстырып тексеру;
​Салыстырып тексеруден кейін жылу есептегішті монтаждау;
​Жылу есептегішті орнату орнында жиынтықта баптау;
​Жылумен жабдықтаушы ұйымның инспекторына пайдалануға тапсыру;
​Орындаушы жылу есептегіштен пломбаларды алуға (салыстырып тексеру алдында) және жылу есептегішті пломбалауға (салыстырып тексеруден кейін) Қызмет көрсетушіге дербес өтінім береді;
​Жылыту маусымдары аралығындағы кезеңде (мамыр-қыркүйек) салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізу кезінде жылу таратқышты пайдалана отырып алғашқы іске қосу кезінде пайдалануға жарамды деп танылған жылу есептегіштің жиынтықтаушы бөліктерінің дұрыс жұмыс істемегені үшін Орындаушы материалдық жауапкершілікте болады.







