

	№ пп
	Наименование работ, услуг
	Техническая спецификация (характеристика)

	
	Изготовление металлопластиковых изделий с работами по монтажу и наладке (15,43кв.м.)
	Основные параметры металлопластиковых окон и дверей (профиль ПВХ) регламентируются ГОСТ 30674-2023 и ГОСТ 23166-99.
Класс профиля (по толщине стенок):
А: толщина наружных стенок - не менее 2,8 мм, внутренних - от 2,5 мм (высокая жесткость и теплоизоляция).
Б: толщина наружных стенок - от 2,5 мм, внутренних - от 2,0 мм.
Монтажная ширина (глубина) профиля: стандартная – 60 мм (3 камеры для сохранения тепла и жесткость). Стеклопакеты: 3 стекла, толщина до 58 мм. 
Звукоизоляция: снижает шум на 32–40 дБ.
Армирование: Внутрь пластикового профиля устанавливается стальной оцинкованный вкладыш толщиной 1,1 мм для придания жесткости конструкции.

	
	Двери (7 штук) с работами по монтажу и наладке
	Размеры: 1) 1000*2120; 2) 1120*2100; 3)  870*2030; 4)  730*2100; 5)  860*2100; 6)  950*2070; 7) 1010*2080

	
	Окна (2 штуки) с работами по монтажу и наладке
	Размеры: 1) 930*730; 2) 980*940

	Дополнительно

	
	Металлопластиковая дверь на тамбур входной группы в Поликлинику (КДЦ)
	1 штука. Общая площадь – 3,9 кв.м. 



Все материалы за счет Поставщика. Перед изготовлением поставщик должен согласовать товар с Заказчиком. Гарантия на работы и материалы не менее одного года

	№ пп
	Жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы
	Техникалық сипаттамасы (сипаттамасы)

	
	Монтаждау және баптау жұмыстары бар металл-пластик бұйымдарын дайындау (15,43 ш. м.)
	Металл-пластикалық терезелер мен есіктердің негізгі параметрлері (ПВХ профилі) ГОСТ 30674-2023 және ГОСТ 23166-99 реттеледі.
Профиль класы (қабырғалардың қалыңдығы бойынша):
Ж: сыртқы қабырғалардың қалыңдығы кемінде 2,8 мм, ішкі қабырғалары 2,5 мм (жоғары қаттылық және жылу оқшаулау).
Б: сыртқы қабырғалардың қалыңдығы - 2,5 мм-ден, ішкі-2,0 мм-ден.
Профильді орнату ені (тереңдігі): стандартты – 60 мм (жылу мен қаттылықты сақтауға арналған 3 камера). Екі қабатты терезелер: 3 шыны, қалыңдығы 58 мм дейін. 
Дыбыс оқшаулау: шуды 32-40 дБ төмендетеді.
Арматура: пластикалық профильдің ішіне құрылымды қатайту үшін қалыңдығы 1,1 мм болат мырышталған лайнер орнатылады.

	
	Монтаждау және баптау жұмыстары бар есіктер (7 дана)
	Өлшемдері: 1) 1000*2120; 2) 1120*2100; 3)  870*2030; 4)  730*2100; 5)  860*2100; 6)  950*2070; 7) 1010*2080

	
	Монтаждау және баптау жұмыстары бар терезелер (2 дана)
	Өлшемдері: 1) 930*730; 2) 980*940

	Қосымша

	
	Емханаға кіру тобының тамбурына металлопластикалық есік (КДО)
	1 дана. Жалпы ауданы - 3,9 ш. м.



Жеткізушінің есебінен Барлық материалдар. Өндіріске дейін жеткізуші тауарды Тапсырыс берушімен келісуі керек. Жұмыстар мен материалдарға бір жылдан кем емес кепілдік
