
Техническая спецификация 
Установка  газового котла с циркуляционным насосом включая стоимость  оборудования в котельной  Жанибекского рай суда, п Жанибек, ЗКО .

Общие характеристики Тип отопительного котла газовый
Принцип работы конвекционный Горелка газовая
Количество контуров двухконтурный Тепловая
Мощность 20 кВт Камера сгорания закрытая
Отапливаемая площадь не менее  200.0 кв. м КПД91.0 %
Управление электронное Установка напольная Материал
первичного теплообменника медь Напряжение
сети однофазное Технические характеристики Встроенный
циркуляционный насос Да Встроенный расширительный
бак Да Топливоприродный газ Температура
теплоносителя 90 °С Температура в контуре ГВС35 - 60
°С Мин. Рабочее давление теплоносителя до 0,2МПа
Функции индикатор включения, термометр, манометр,
автоподжиг, модуляция пламени Особенности дисплей,
пульт ДУ, подключение теплого пола, циркуляционный
насос Защитаавто диагностика, защита от перегрева,
предохранительный клапан, газ-контроль Патрубок
подключения газа 1.2 дюйм. Патрубок подключ. размер котла не высота менее 78 см,ширина не мене 39 см. Гарантия 12 месяцев.

     БҚО, Жанибек аудандық сотының ғимаратындағы жабдықтардың құнын қоса алғанда, айналым сорғысы бар газ қазандығын орнату бойынша Техникалық сипаттама.	

Жалпы сипаттамалары Жылыту қазандығының түрі Жұмыс
принципі конвекциялық Оттық газ Контурлар саны екі
тізбекті Жылу қуаты 20 кВт Жану камерасы жабық
Жылытылатын алаң 200. 0 ш. м кем емес. Тиімділік 91. 0 %
[bookmark: _GoBack]Басқаруэлектрондық Орнату еден, қабылдағыш Бастапқы жылу
алмастырғыш материалмыс Кернеу желі фазасы
Техникалық сипаттамалары Кіріктірілген айналым сорғы
Кіріктірілген кеңейту цистернасы Отын-табиғи газ
Салқындатқыштың температурасы 90 °С ГВС
контурындағы жылыту қысымы 0,2 МПа 
Қосымша.Функцияларқосу индикаторы, термометр, манометр,
Автоматты тұтану, жалын модуляциясы
Ерекшеліктеріисплей, қашықтан басқару пульті, Еденді
жылыту, айналым сорғысы Қорғауавтодиагностика, қызып
кетуден қорғау, қауіпсіздік клапаны, газды бақылау Газды
қосу құбыры1. 2 дюйм. Құбыр қосылымы.Котел биіктігі 78 см, ені 39см кем емес болу тиіс, Кепілдік 12 ай.
