Техникалық ерекшелік
Диванды реставрациялау және жаңа қаптамамен қайта қаптау
	№
	Жұмыстың атауы
	Техникалық талаптар

	1
	Диванды бөлшектеу
	Диванның құрылымдық элементтерін зақымдамай, ұқыпты бөлшектеу

	2
	Ескі қаптаманы шешу
	Қолданыстағы барлық ескі былғары/экобылғары қаптамасын толық шешу және шығару

	3
	Каркасты тексеру
	Ағаш/металл каркастың техникалық жағдайын тексеру, босап қалған және сынған элементтерді анықтау

	4
	Каркасты жөндеу
	Қажет болған жағдайда әлсіз, сынған немесе босап қалған конструкциялық элементтерді бекіту/ауыстыру

	5
	Толтырғышты тексеру
	Поролон, синтепон, ватин және басқа жұмсақ элементтердің жағдайын тексеру

	6
	Толтырғышты ауыстыру
	Тозған, отыра қалған немесе деформацияланған поролонды жаңа жиһаздық поролонға ауыстыру

	7
	Серіппе/эластикалық элементтер
	Қажет болған жағдайда серіппелі блоктарды, белдіктерді немесе басқа тірек элементтерін қалпына келтіру/ауыстыру

	8
	Жаңа қаптама материалы
	Тапсырыс берушімен келісілген жоғары тозуға төзімді жиһаздық экокожа, жасанды былғары немесе басқа материал қолдану

	9
	Пішу және тігу
	Ескі қаптаманың өлшемдерін негізге ала отырып, жаңа қаптаманы дәл пішу және кәсіби тігін машинасымен тігу

	10
	Декоративтік элементтер
	Суреттегі диванның бастапқы дизайнына сәйкес түймелерді, тігістерді, канттарды және декоративтік элементтерді қалпына келтіру

	11
	Қаптаманы орнату
	Жаңа материалды қатпарсыз, тартылуы біркелкі болатындай етіп каркасқа бекіту

	12
	Бүйір бөлігін қалпына келтіру
	Суретте зақымдалған сол жақ отыратын бөліктің қаптамасын және астындағы жұмсақ қабатын толық қалпына келтіру

	13
	Артқы бөлік
	Диванның арқалығының қаптамасын толық жаңарту

	14
	Отыру бөліктері
	Барлық отырғыштардың қаптамасын ауыстыру және қажет болса толтырғыштарын жаңарту

	15
	Қол тіреуіштер
	Қол тіреуіштердің қаптамасын жаңа материалмен қайта қаптау

	16
	Фурнитура
	Қапсырмалар, бекіткіштер және қажет болған жағдайда басқа ұсақ фурнитураларды жаңарту

	17
	Құрастыру
	Барлық бөлшектерді бастапқы конструкциясына сәйкес қайта жинау

	18
	Сапаны тексеру
	Қаптамада әжім, қатпар, бос жер, қисық тігіс және ашық бекіткіштердің болмауын қамтамасыз ету

	19
	Тазалау
	Жұмыс аяқталғаннан кейін диванды толық тазалау және пайдалануға дайын күйде тапсыру

	20
	Жеткізу
	Дайын диванды тапсырыс берушіге жеткізу және орнына орналастыру


Материалға қойылатын талаптар
Қаптама:
· түсі мен фактурасы тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі;
· жиһазға арналған сапалы, тозуға төзімді материал болуы тиіс;
· материалда жыртық, дақ, түс айырмашылығы және өндірістік ақаулар болмауы тиіс;
· тігістері берік және біркелкі орындалуы қажет.
Толтырғыш:
· жиһаздық жоғары серпімді поролон;
· қалыңдығы нақты диванның конструкциясына сәйкес таңдалады;
· ескі, үгітілген немесе пішінін жоғалтқан толтырғышты қайта пайдалануға жол берілмейді.
Жұмыс нәтижесіне қойылатын талап
Реставрация аяқталғаннан кейін диван сыртқы түрі, қаптаманың тартылуы және жұмсақтығы бойынша жаңартылған күйде тапсырылуы тиіс. Қаптамада салбырау, шамадан тыс қатпарлану, қисық тігістер және көрінетін механикалық ақаулар болмауы керек. Кәсіби перетяжкада жаңа қаптаманы каркасқа біркелкі тартып бекіту және қатпарсыз орындау маңызды. 
Жұмыс көлемі: 5 дана диван.
Реставрация түрі: толық реставрация және толық қайта қаптау.
Ескерту: каркас, серіппе және толтырғыштың нақты ауыстырылатын көлемі диванды бөлшектеп тексергеннен кейін анықталады.












ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реставрация диванов и замена обивочного материала
	№
	Наименование работ
	Технические требования

	1
	Разборка дивана
	Аккуратная разборка дивана без повреждения конструктивных элементов

	2
	Снятие старой обивки
	Полное снятие и удаление имеющейся старой обивки из кожи/экокожи

	3
	Проверка каркаса
	Проверка технического состояния деревянного/металлического каркаса, выявление ослабленных и поврежденных элементов

	4
	Ремонт каркаса
	При необходимости укрепление, ремонт или замена ослабленных, поврежденных либо сломанных конструктивных элементов

	5
	Проверка наполнителя
	Проверка состояния поролона, синтепона, ватина и других мягких элементов

	6
	Замена наполнителя
	Изношенный, просевший или деформированный поролон заменить на новый мебельный поролон

	7
	Пружины/эластичные элементы
	При необходимости восстановление или замена пружинных блоков, ремней и других опорных элементов

	8
	Новый обивочный материал
	Использовать согласованный с Заказчиком качественный износостойкий мебельный экокожаный материал, искусственную кожу либо иной обивочный материал

	9
	Раскрой и пошив
	Выполнить точный раскрой нового материала с учетом размеров старой обивки и пошив на профессиональном швейном оборудовании

	10
	Декоративные элементы
	Восстановить пуговицы, декоративные строчки, канты и другие элементы в соответствии с первоначальным дизайном дивана

	11
	Установка обивки
	[bookmark: _GoBack]Закрепить новый материал на каркасе равномерно, без складок и провисаний, с одинаковым натяжением

	12
	Восстановление боковой части
	Полностью восстановить обивку и мягкий слой поврежденной левой боковой части сиденья, указанной на фотографии

	13
	Задняя часть
	Полностью заменить обивочный материал задней части спинки дивана

	14
	Сиденья
	Заменить обивку всех сидений и при необходимости заменить наполнители

	15
	Подлокотники
	Выполнить перетяжку подлокотников новым обивочным материалом

	16
	Фурнитура
	При необходимости заменить скобы, крепежные элементы и другую мелкую фурнитуру

	17
	Сборка
	Выполнить сборку всех элементов в соответствии с первоначальной конструкцией дивана

	18
	Контроль качества
	Обивка не должна иметь морщин, складок, провисаний, неровных швов и открытых крепежных элементов

	19
	Очистка
	После завершения работ произвести полную очистку дивана и передать его Заказчику в готовом к эксплуатации состоянии

	20
	Доставка
	Осуществить доставку готовых диванов Заказчику и установить их на согласованное место


Требования к материалам
Обивочный материал:
· цвет и фактура предварительно согласовываются с Заказчиком;
· материал должен быть качественным, предназначенным для мебельной обивки и устойчивым к износу;
· не допускаются разрывы, пятна, различия в оттенке и производственные дефекты;
· швы должны быть прочными, ровными и аккуратно выполненными.
Наполнитель:
· использовать мебельный поролон высокой эластичности;
· толщина наполнителя подбирается с учетом конструкции и особенностей дивана;
· не допускается повторное использование старого, разрушенного, просевшего или потерявшего форму наполнителя.
Требования к результату работ
После завершения реставрации диваны должны быть переданы Заказчику в полностью обновленном и готовом к эксплуатации состоянии. Обивка должна иметь равномерное натяжение и аккуратный внешний вид.
Не допускаются:
· провисание обивочного материала;
· чрезмерные складки и морщины;
· неровные или кривые швы;
· видимые крепежные элементы;
· повреждения или производственные дефекты обивочного материала;
· несоответствие цвета и фактуры согласованному образцу.
Объем работ: 5 (пять) единиц диванов.
Вид реставрации: полная реставрация и полная перетяжка диванов.
Примечание: фактический объем замены каркаса, пружин, ремней и наполнителя определяется после разборки и технического осмотра каждого дивана. Работы по восстановлению должны выполняться с учетом первоначальной конструкции и технического состояния диванов.
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