Күн энергиясымен жұмыс істейтін бейнебақылау камерасының техникалық ерекшелігі
1. Ұсынылатын техникалық сипаттамалар
	№
	Көрсеткіш
	Техникалық талап

	1
	Камера түрі
	Күн панелімен жұмыс істейтін IP-бейнекамера

	2
	Бейне ажыратымдылығы
	Кемінде 4 Мп

	3
	Байланыс
	4G LTE, SIM-картамен

	4
	Күн панелі
	Кемінде 8–10 Вт

	5
	Аккумулятор
	Кіріктірілген, қайта зарядталатын

	6
	Түнгі көру
	Инфрақызыл және түсті түнгі режим

	7
	Қозғалысты анықтау
	Адамды анықтау және телефонға хабарлама жіберу

	8
	Камераны бұру
	355° көлденең, жоғары-төмен реттеу

	9
	Жад
	MicroSD, кемінде 128 ГБ

	10
	Қорғаныс деңгейі
	IP66 немесе жоғары

	11
	Дыбыс
	Екіжақты сөйлесу

	12
	Қоршаған орта температурасы
	Кемінде −20°C-тан +50°C-қа дейін

	13
	Қашықтан бақылау
	Android телефонынан көру

	14
	Жиынтық
	Камера, күн панелі, аккумулятор, бекіткіштер және кабельдер


Бұл — сатып алу кезінде қолдануға болатын ұсынылатын талаптар. Нақты модельдің барлық көрсеткіштері өндіруші құжатымен расталуы керек.



[bookmark: _GoBack]2. Технические характеристики:

1. Тип устройства: уличная IP-камера видеонаблюдения с автономным питанием от солнечной панели.
2. Разрешение видео: не менее 4 Мп.
3. Качество видеозаписи: не менее 2560 × 1440 пикселей.
4. Солнечная панель: в комплекте, отдельного исполнения.
5. Аккумулятор: встроенный или внешний, перезаряжаемый, ёмкостью, обеспечивающей автономную работу камеры.
6. Подключение: поддержка мобильной сети 4G LTE и SIM-карты.
7. Ночное видение: инфракрасная подсветка и/или цветное ночное видение.
8. Дальность ночного видения: не менее 20 метров.
9. Датчик движения: наличие, с функцией обнаружения движения.
10. Передача уведомлений: на мобильное устройство пользователя.
11. Хранение видеозаписей: поддержка карты памяти microSD объёмом не менее 128 ГБ и/или облачного хранения.
12. Защита корпуса: не ниже IP66.
13. Рабочая температура: от −20 °C до +50 °C или шире.
14. Аудиосвязь: встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней аудиосвязи.
15. Комплектация: камера, солнечная панель, аккумулятор (при необходимости), крепёжные элементы, кабели и инструкция по эксплуатации.
16. Монтаж: возможность установки на улице на стене, опоре или столбе.
17. Гарантия: не менее 12 месяцев.

3. Требования к поставке:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. Поставщик должен предоставить технический паспорт или руководство по эксплуатации, гарантийные документы и комплектующие, необходимые для установки и подключения.

4. Требования к качеству:

Все комплектующие должны быть совместимы между собой. Камера должна обеспечивать круглосуточное видеонаблюдение при наличии достаточного заряда аккумулятора и солнечной энергии.
