ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
ҚР мемлекеттік рәміздер стендін жасау және орнату жұмыстары
1. Жұмыстың атауы
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер стендін дайындау, жеткізу және орнату жұмыстары.
2. Жұмыстың мақсаты
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін насихаттау, білім алушылардың патриоттық тәрбиесін қалыптастыру және колледж ғимаратында көрнекі ақпараттық стенд орнату.
3. Жалпы сипаттамасы және өлшемдері
Стендтің шамамен алынған өлшемдері: ені – 4300 мм, биіктігі – 2650 мм, тереңдігі – 800 мм. Нақты өлшемдер орнатылатын орынның ерекшеліктеріне қарай Тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Жиынтық құрамы және материалдары
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – 1 дана, өлшемі шамамен 1,0 × 2,0 м, сапалы, түсі қанық, тозуға төзімді матадан.
2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – 1 дана, диаметрі шамамен 500 мм, металлдан немесе өзге де берік материалдан, сәндік жабыны бар.
3) Мемлекеттік Ту туралы ақпараттық панель – 1 дана, мәтін қазақ тілінде.
4) Мемлекеттік Елтаңба туралы ақпараттық панель – 1 дана, мәтін қазақ тілінде.
5) Қазақстан Республикасының Конституциясына арналған жабық витрина немесе тұғыр – 1 дана, берік материалдан, жалпы дизайнға сәйкес, қажет болған жағдайда құлыппен жабылатын.
6) Сәндік панельдер мен тіреуіш бағандар – кемінде 4 дана, МДФ, ПВХ, ламинатталған тақта немесе баламалы сапалы материалдан, ұлттық ою-өрнектермен безендірілген.
7) Қоршау бағандары мен сәндік арқан – кемінде 4 баған және қажетті ұзындықтағы арқан. Бағандар металлдан, хромдалған немесе алтын түстес сәндік жабыны бар.
8) Негізгі қаңқа мен тұғыр – 1 жиынтық, металл профильден немесе басқа берік материалдан, орнықты әрі қауіпсіз.
5. Дизайн және ақпараттық мазмұн
Стенд ресми стильде орындалып, колледж интерьерімен үйлесуі тиіс. Көгілдір, ақ және алтын түстерді, ұлттық ою-өрнек элементтерін қолдануға болады. Мемлекеттік рәміздердің ресми бейнелері, түстері мен пропорциялары бұрмаланбауы тиіс. Ақпарат анық оқылатын қаріппен қазақ тілінде орналастырылады.
6. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Барлық материалдар жаңа және пайдаланылмаған болуы тиіс. Көрінетін сызаттар, жарықтар, майысулар, бояу ақаулары болмауы керек. Бөлшектер берік бекітіліп, құрылым орнықты болуы тиіс. Металл бөлшектер коррозиядан қорғалуы керек. Орнату кезінде ғимараттың едені мен қабырғаларына зақым келтірілмеуі тиіс. Материалдар қолданыстағы қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы қажет.
7. Орындау тәртібі
Орындаушы стендтің материалдары, өлшемдері мен эскизін Тапсырыс берушімен келіседі; материалдарды қамтамасыз етеді; стендті дайындайды; мекенжайға жеткізеді және түсіреді; жинақтау мен монтаждау жұмыстарын орындайды; қажетті бекіткіштерді қамтамасыз етеді; жұмыс орнын жинастырады және дайын жұмысты тапсырады.
8. Қабылдау және кепілдік
Жұмыс Тапсырыс берушінің өкілі тексергеннен кейін қабылданады. Толық жинақталуы, сапасы, сыртқы көрінісі, орнықтылығы және бекітілу сенімділігі тексеріледі. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. Орындаушының кінәсінен пайда болған ақаулар кепілдік кезеңінде Орындаушы есебінен жойылады.
9. Қорытынды талаптар
Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес толық көлемде және келісілген мерзімде орындалуы тиіс. Дайындау, жеткізу, түсіру, жинақтау, монтаждау, бекіту, материалдар мен қосалқы шығындар ұсынылатын бағаға енгізіледі.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению и установке стенда государственных символов Республики Казахстан
1. Наименование работ
Работы по изготовлению, доставке и установке стенда государственных символов Республики Казахстан.
2. Цель работ
Популяризация государственных символов Республики Казахстан, формирование патриотического воспитания обучающихся и установка информационного стенда в здании колледжа.
3. Общее описание и размеры
Ориентировочные размеры стенда: ширина – 3000 мм, высота – 2500 мм, глубина – 800 мм. Точные размеры согласовываются с Заказчиком с учетом особенностей места установки.
4. Комплектация и материалы
1) Государственный Флаг Республики Казахстан – 1 шт., ориентировочный размер 1,0 × 2,0 м, из качественной ткани с насыщенным цветом и устойчивостью к износу.
2) Государственный Герб Республики Казахстан – 1 шт., ориентировочный диаметр 500 мм, из металла или иного прочного материала с декоративным покрытием.
3) Информационная панель о Государственном Флаге – 1 шт., текст на русском языке.
4) Информационная панель о Государственном Гербе – 1 шт., текст на русском языке.
5) Закрытая витрина или подставка для Конституции Республики Казахстан – 1 шт., из прочного материала, в едином дизайне стенда, при необходимости с замком.
6) Декоративные панели и опорные колонны – не менее 4 шт., из МДФ, ПВХ, ламинированной плиты или аналогичного качественного материала, с национальным орнаментом.
7) Ограждающие стойки и декоративный канат – не менее 4 стоек и канат необходимой длины. Стойки металлические, с хромированным или золотистым декоративным покрытием.
8) Основной каркас и основание – 1 комплект, из металлического профиля или другого прочного материала, устойчивые и безопасные.
5. Дизайн и информационное содержание
Стенд должен быть выполнен в официальном стиле и сочетаться с интерьером колледжа. Допускается использование голубого, белого и золотистого цветов, элементов национального орнамента. Официальные изображения, цвета и пропорции государственных символов не должны искажаться. Информация размещается на русском языке разборчивым шрифтом.
6. Требования к качеству и безопасности
Все материалы должны быть новыми и неиспользованными. Не допускаются видимые царапины, трещины, деформации и дефекты покрытия. Элементы должны быть надежно закреплены, конструкция — устойчивой. Металлические детали должны иметь защиту от коррозии. При монтаже не допускается повреждение пола и стен здания. Материалы должны соответствовать действующим требованиям безопасности и пожарной безопасности.
7. Порядок выполнения работ
[bookmark: _GoBack]Исполнитель согласовывает с Заказчиком материалы, размеры и эскиз стенда; обеспечивает материалы; изготавливает стенд; доставляет и разгружает его по адресу Заказчика; выполняет сборку и монтаж; обеспечивает необходимые крепежные элементы; убирает рабочее место и сдает готовую работу.
8. Приемка и гарантия
Работа принимается после проверки представителем Заказчика. Проверяются комплектность, качество, внешний вид, устойчивость и надежность крепления. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Дефекты, возникшие по вине Исполнителя, устраняются за его счет в течение гарантийного срока.
9. Заключительные требования
Работы должны быть выполнены в полном объеме и в согласованные сроки в соответствии с настоящей технической спецификацией. Изготовление, доставка, разгрузка, сборка, монтаж, крепление, материалы и сопутствующие расходы включаются в предлагаемую цену.
Стенд болжамды суреті:
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