Техническая спецификация
Поставка и монтаж автоматического шлагбаума
Проект для согласования. Подготовлен по предоставленному коммерческому предложению. Характеристики и объемы из предложения приведены ниже; дополнительные условия и критерии приемки предложены для согласования.
Заказчик: Аппарат акима Алатауского района    Объект и адрес: г Алматы, мкр Шанырак-2, ул Жанкожа батыр 26
1 Предмет поставки
Поставка оборудования и материалов, монтаж и пусконаладка одного скоростного шлагбаума со стрелой длиной 4–6 м и стеклянной дверью в составе, указанном в коммерческом предложении.
2 Оборудование и материалы
	№
	Наименование
	Характеристики по предложению
	Ед.
	Кол.

	1
	Скоростной шлагбаум
	Стрела 4–6 м; со стеклянной дверью
	компл.
	1

	2
	Фотоэлементы безопасности
	Параметры и состав комплекта не указаны
	компл.
	1

	3
	Реле включения резерва
	При отключении электричества; схема работы не указана
	компл.
	1

	4
	Опора стрелы
	Тип и исполнение не указаны
	компл.
	1

	5
	Антивандальное ограждение шлагбаума
	Размеры и материал не указаны
	компл.
	1

	6
	Силовые кабели
	Марка и сечение не указаны
	м
	50

	7
	Расширитель для пультов
	Тип, емкость и совместимость не указаны
	шт.
	1

	8
	Расходные материалы
	Сигнальные кабели, гофра, цемент, отсев, арматура и т. д.
	компл.
	1

	9
	Пуль от шлагбаума
	Пуль от шлагбаума для открытия и закрытия шлагбаума
	Шт
	50


3 Состав работ
Монтажные и пусконаладочные работы — 1 комплект. Прокладка кабеля питания — объем 50. В предложении единица этой работы указана как «к-т»; соответствие объема длине трассы 50 м необходимо подтвердить.


4 Предлагаемые требования к выполнению и приемке
Следующие требования подлежат согласованию с заказчиком и поставщиком, поскольку отдельно не раскрыты в коммерческом предложении.
Согласовать место установки, фактическую длину стрелы в пределах 4–6 м, трассу кабеля и схему подключения до начала монтажа.
Обеспечить совместимость шлагбаума, фотоэлементов, реле, расширителя для пультов и остальных комплектующих. Выполнить монтаж и настройку по документации производителя.
При приемке проверить комплектность, крепления, устойчивость опоры и ограждения, открытие и закрытие стрелы, работу фотоэлементов и управления через предусмотренное оборудование.
Проверить поведение системы при отключении и восстановлении электропитания по согласованной схеме. Наличие реле не подтверждает наличие резервного источника питания.
Передать заказчику паспорта и инструкции на оборудование, схему подключения и результаты проверки работоспособности; оформить акт выполненных работ.
5 Данные для уточнения до утверждения
[bookmark: _GoBack]Модель и производитель шлагбаума; время открытия и интенсивность работы; электропитание, мощность, температурный диапазон и степень защиты; размеры и назначение стеклянной двери; состав системы резервирования; количество пультов; параметры кабелей; размеры ограждения; сроки поставки и монтажа; гарантия и обслуживание. Эти сведения в предоставленном предложении отсутствуют.
