2-қосымша

«Қостанай облысы Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің көше жарықтандыру объектілеріне техникалық қызмет көрсету» техникалық сипаттама
Баннов ауылдық округінің 4 елді мекенінде орналасқан ұзындығы 24,7 шм 299 шамнан тұратын, оның ішінде
Баннов ауылы  - 12,4 шм (164 шам), Чехов ауылы -  6,4 шм ( 76 шам), Цабелев ауылы – 3,8 шм (40 шам), Қарақопа ауылы – 2,1 шм (19 шам).

	№р/р
	Көшелер тізімі
	Қашықтығы (шм)

	1
	Баннов а., Парадный көш.
	0,8

	2
	Баннов а., Гагарин көш.
	1,7

	3
	Баннов а., Центральный көш.
	1,7

	4
	Баннов а., Калинин көш.
	 0,9

	5
	Баннов а., Школьный көш.
	0,25

	6
	Баннов а., Придорожный көш.
	0,8

	7
	Чехов а., Чехов көш.
	1,5

	8
	Чехов а., Молодежный көш.
	0,6

	9
	Чехов а., Степная көш.
	0,9

	10
	Қарақопа а., Центральный көш.
	1,2

	11
	Цабелев а., Центральный көш.
	1,1

	12
	Цабелев а., В.Д. Калайда атындағы көш.
	1,0

	13
	Чехов а., Цветочный көш.
	0,7

	14
	Баннов а., Мира көш.
	1,3

	15
	Баннов а., Павлов көш.
	0,5

	16
	Баннов а., Победа көш.
	1,1

	17
	Баннов а., Пушкин көш.
	0,25

	18
	Баннов а., Абай көш.
	0,4

	19
	Баннов а., А.А.Габун атындағы көш.
	0,8

	20
	Чехов а., Целинный көш.
	1,5

	21
	Баннов а.  Первомай көш.
	1,2

	22
	Баннов а.  Победа –Полтавский көш.
	0,5

	23
	Чехов а. Полевая көш.
	1,2

	24
	Цабелев а. Школьный көш.
	0,7

	25
	Набережный көш.
	0,2

	26
	Каракопа а. .В.Д. Кобца атындағы көш.
	0,9

	27
	Цабелев а. Зеленый, Озерный көш.
	1,0

	
	Барлығы:
	24,7


          1 . Тапсырыс берушінің сатып алынатын жұмыстарға қойылатын талаптары:

- Көше жарықтандыру желілерін пайдалану кезінде әлеуетті өнім беруші қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің сыртқы жарықтандыру қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, электр қондырғыларын орнату қағидаларын, техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын басшылыққа алуы қажет.

- Сымдардың, оқшаулағыштардың, кронштейндердің, жарықтандыруды автоматты басқару құрылғыларының және коммутациялық аппаратураның жай-күйін тексеруді орындай отырып, сыртқы жарықтандыру қондырғыларын мерзімді тексеру. Жанып кеткен электр шамдарын ауыстыру, электр желілері мен жабдықтардың жарамдылығын тұрақты қадағалау, шамдар, электр желілері мен жабдықтардың зақымдануын жою, желінің зақымдалған учаскелерін ауыстыру, сымдар мен кәбілдерді қосымша бекіту; сымдар мен кәбілдерді ауыстыру, автоматика мен іске қосу аппаратураларына тексеру және жөндеу жүргізу, шамдарды жөндеу, электр энергиясын есепке алудың есептік аспаптары мен токтың өлшеу трансформаторларын ауыстыру және тексеру, электр пайдалану, тексеру үшін белгіленген мерзімдер. Есепке алу аспаптарынан ай сайынғы көрсеткіштерді алу.
           2. Көше жарықтандыру жүйелерінің жұмыс жағдайын күнделікті қамтамасыз ету, істен шыққан жабдықтар мен Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен сатып алынатын материалдарды ауыстыра отырып, көше жарықтандыру желісіне техникалық қызмет көрсету. Шұғыл жағдайларда, Тапсырыс берушіде ауыстыру үшін Орындаушының қаражаты есебінен сатып алынатын қажетті жабдық немесе материал болмаған кезде. 
           3.  Көше жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу үшін:


- жарақтандырылған материалдық-техникалық база;


- мамандандырылған автокөлік (Автовышка);


- жедел көшпелі бригаданың, ИТР білікті штаты және кернеуі 1 кВ және одан жоғары электр қондырғыларына рұқсат беру тиісті тобы бар қызмет көрсетуші персоналдың болуы;

          4. Орындаушы жарықтандыру желісіндегі ақауларды жою жөнінде жедел шаралар қабылдау үшін ауыл аумағында тұрақты өкілді (техникалық қызметкерді ВЛ - 0,4 Квт және КТП желісіне қызмет көрсету бойынша жұмыстарға жібере отырып) ұсынуға міндетті.

          5. Барлық жұмыстар аяқталған кезде механизмдер,құрылғылар, құралдар, жабдықтар демобилизациялауға жатады. 

         6. Жұмыс жүргізу кезінде арнайы техника жүріс бөлігін жаппауы, көліктің қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс.

         7. Жұмыстарды сапалы орындауға кепілдік беру.

         8. Объектіде жұмыстың сапасын бақылау және барлық қажетті өндірістік және атқарушылық құжаттаманы жүргізу жүзеге асырылуы тиіс.

         9. Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы КТП ВЛ-04 желілерінің меншік иесі болып табылатын энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісуді талап етеді.
      10. Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
      11. Жұмыстарды жүргізу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады.

      12.  Осы жұмысты орындау үшін жеткізушілердің жабдықтары, машиналары мен механизмдері, сондай-ақ жұмыстарды белгіленген мерзімде тиісті сапамен орындауға мүмкіндік беретін негізгі қызметкерлердің біліктілік даярлығы болуы тиіс:
1. «ЭПК-forfait» ЖШС, «Межрегионэнерготранзит» ЖШС электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге рұқсат етілген персоналдың болуы.

2. «ЭПК-forfait» ЖШС, «Межрегионэнерготранзит» ЖШС ҚБЖ-мен белгіленген өзара қарым-қатынастардың болуы.

	Баннов ауылдық округінің көше жарығына қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың тізбесі
	Өлшем бірліктері
	саны

	Шамдарды ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Светильникті ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Эл.есептегішті ауыстыру 
	саны
	Қажет болған жағдайда

	3 фазалы және 1 фазалы автоматты ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Контакторды ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Жабдықтың іске қосу және таймер қондырғыларын ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Кабельді ауыстыру
	метр
	Қажет болған жағдайда

	Сымды ауыстыру
	метр
	Қажет болған жағдайда

	Дроссельді ауыстыру
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Құбыр тірегіне өлшеу шкафтарын орнату
	саны
	Қажет болған жағдайда

	Қысқа тұйықталуды жою
	қызм.
	Қажет болған жағдайда

	Кабельдің үзілуін жою
	қызм.
	Қажет болған жағдайда

	Сымды созу
	метр
	Қажет болған жағдайда


Приложение №2
Техническая спецификация 
 «Техническое обслуживание объектов уличного освещения Банновского сельского округа Федоровского района  Костанайской области»

Состаящий из 299 светильников протяженностью 24.7 км, рвсположеннах в 4 населенных пунктах Банновского сельского округа, в том числе

села Банновка  - 12.4 км (164 фонарей), села Чеховка -  6.4 км ( 76 фонарей), села Цабелевка – 3,8 км (40 фонарей), села Каракопа – 2,1 км (19 фонарей).

	№п/п
	Перечень улиц
	Протяженность (км)

	1
	Ул. Парадная с. Банновка
	0,8

	2
	Ул. Гагарина с. Банновка
	1,7

	3
	Ул. Центральная с. Банновка
	1,7

	4
	Ул. Калинина с. Банновка
	               0,9

	5
	Ул. Школьная с. Банновка
	0,25

	6
	Ул. Придорожная с. Банновка
	0,8

	7
	Ул. Чехова с. Чеховка
	1,5

	8
	Ул. Молодежная с. Чеховка
	0,6

	9
	Ул. Степная с. Чеховка
	0,9

	10
	Ул. Центральная с. Каракопа
	1,2

	11
	Ул. Центральная с. Цабелевка
	1,1

	12
	Ул. им. Калайды В.Д.с. Цабелевка
	1,0

	13
	Ул. Цветочная с.Чеховка
	0,7

	14
	Ул. Мира с.Банновка
	1,3

	15
	Ул.Павлова с. Банновка
	0,5

	16
	Ул. Победы с.Банновка
	1,1

	17
	Ул. Пушкина с.Банновка
	0,25

	18
	Ул.Абая с.Банновка
	0,4

	19
	Ул. им Габуна А.А. с.Банновка
	0,8

	20
	Ул. Целинная с. Чеховка
	1,5

	21
	Ул. Первомайская с.Банновка
	1,2

	22
	Ул.Полтавская с. Банновка
	0,5

	23
	Ул. Полевая с.Чеховка
	1,2

	24
	Ул. Школьная с.Цабелевка
	0,7

	25
	Ул. Набережная с.Банновка
	0,2

	26
	Ул. им.В.Д. Кобца с.Каракопа
	0,9

	27
	Ул. Зеленая и Озерная с. Цабелевка
	1,0

	
	Итого:
	24,7


          1 . Требования Заказчика к закупаемым работам:

- При эксплуатации линий уличного освещения потенциальному поставщику необходимо руководствоваться Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности.

- Периодический осмотр установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, кронштейнов, устройств автоматического управления освещением и коммутационной аппаратуры. Замена перегоревших электрических ламп, фонарей, постоянный надзор за исправностью электросетей и оборудования, устранение повреждений электросетей и оборудования, замена поврежденных участков сети, дополнительное крепление проводов и кабелей; замена проводов и кабелей, проведение ревизии и ремонт автоматики и пусковой аппаратур, ремонт светильников, замена и проверка расчетных приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов тока, в установленные для эксплуатации, поверки сроки. Ежемесячное снятие показаний с приборов учета.
           2. Ежедневное обеспечение рабочего состояния систем уличного освещения, техническое обслуживание линии уличного освещения с заменой вышедшего из строя оборудования и материалов, приобретаемых за счёт средств Поставщика по заявке Заказчика. В экстренных случаях, требуемых для замены электротехнических материалов, если они имеются в наличии у Заказчика. 

           3.  Для проведения работ по обслуживанию сетей уличного освещения необходимо иметь:


- оснащенную материально-техническую базу;


- специализированный автотранспорт (Автовышка);


- наличие оперативно выездной бригады, квалифицированный штат ИТР и обслуживающий персонал с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1 кВ и выше;

          4. Исполнитель обязан предоставить постоянного представителя (технического работника с допуском на работы по обслуживанию линии ВЛ- 0,4 Квт и КТП) на территории села для оперативного принятия мер по устранению неполадок на линии освещения.

          5. При завершении всех работ механизмы, приспособления, средства, оборудование подлежат демобилизации. 

         6. Во время проведения работ спец. техника не должна закрывать проезжую часть, препятствовать передвижению транспорта.

         7. Предоставление гарантий на качественное выполнение работ.

         8. На объекте должен осуществляться контроль качества работ и ведение всей необходимой производственной и исполнительной документации.

         9. Для выполнения работ  Исполнителю требуется  согласование с Энергоснабжающей организацией, являющейся собственником линий КТП  ВЛ-04.

      10. Сроки оказания услуг с даты подписания договора и до 31 декабря 2026 года.

      11. Проведение работ осуществляется по заявке Заказчика.
      12.  Для выполнения данной работы  поставщики должны иметь в наличии оборудование, машины и механизмы, а также квалификационную подготовку основных работников, позволяющих выполнить работы в установленные сроки с надлежащим качеством:

1. Наличие персонала допущенного к производству работ в электроустановках ТОО «ЭПК-forfait», ТОО « Межрегионэнерготранзит».

2. Наличие установленных взаимоотношений с ОДС ТОО «ЭПК-forfait», ТОО                              « Межрегионэнерготранзит».

	Перечень работ по обслуживанию уличного освещения Банновского сельского округа
	Единицы измерения
	количество

	Замена ламп 
	штук
	По мере необходимости

	Замена светильника 
	штук
	По мере необходимости

	Замена эл.счетчиков 
	штук
	По мере необходимости

	Замена автомата 3-х фазного и 1- фазного
	штук
	По мере необходимости

	Замена контактора 
	штук
	По мере необходимости

	Замена пусковых и таймерных установок оборудования
	штук
	По мере необходимости

	Замена кабеля 
	метр
	По мере необходимости

	Замена провода 
	метр
	По мере необходимости

	Замена дросселя 
	штук
	По мере необходимости

	Монтаж шкафов учета на труба стоике
	штук
	По мере необходимости

	Устранение короткого замыкания
	усл.
	По мере необходимости

	Устранение обрыва кабеля 
	усл.
	По мере необходимости

	Натяжка провода
	метр
	По мере необходимости


