
Техникалық сипаттамалар
Қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қоса алғанда, электр қазандықтарының техникалық сипаттамалары мен жөндеу процедуралары жабдықтың номиналды жылу өнімділігін және қауіпсіздігін қалпына келтіруге бағытталған диагностикалық, монтаждау және іске қосу жұмыстарын қамтиды.
Жұмыстың құнына жабдықты жөндеу кіреді. Жабдық жаңа болуы керек және барлық шығын материалдары қызмет көрсету бағасына кіреді. Жеткізуші жабдыққа және барлық жұмыстарға орнату туралы куәлікке қол қойылғаннан кейін кемінде 24 ай кепілдік береді.
Электр қазандығы - бұл ыстық суды автономды жылыту жүйелеріне арналған өнеркәсіптік және тұрмыстық жылыту жабдығының түрі.
Негізгі мүмкіндіктер
Номиналды қуат: 36 кВт
Жылытылған аумақ: кемінде 360 м²
Тиімділік: 98%
Жұмыс қысымы: 3,5 атм
Жылу тасымалдағыш сұйықтығының температурасын басқару диапазоны: 30°C - 85°C (1°C дейін реттеледі)
Жылыту элементі: ұзақ қызмет ететін қыздыру элементтері (7500 сағатқа дейін)
Басқару элементтері: Электрондық панель (энергияны үнемдеу үшін қуатты сатылы таңдау), кірістірілген коммутатор, қызып кетуден қорғау
Орнату түрі: қабырғаға орнатылады


Техническая характеристика
Технические характеристики и регламент ремонта электрокотла с заменой запасных частей включают в себя комплекс диагностических, монтажных и пусконаладочных работ, направленных на восстановление номинальной тепловой мощности и безопасности оборудования.
В стоимость работ входит ремонт оборудования. Оборудованиедолжно быть новым, в стоиость услуги входят все расходные материалы. Поставщик предоствляет гарантию на оборудование и все работы не менее 24 месяца после подписания акта установки. 
Электрический котел — это промышленно-бытовое отопительное оборудование, предназначенное для автономных систем водяного отопления. 
Основные характеристики
Номинальная мощность: 36 кВт 
Отапливаемая площадь: не менее 360 м² 
КПД: 98% 
Рабочее давление: 3,5 атм 
Диапазон регулировки температуры теплоносителя: от 30 °С до 85 °С (точность настройки до 1 °С) 
Нагревательный элемент: блок-ТЭНы с повышенным ресурсом (до 7500 часов) 
Управление: электронная панель (ступенчатый выбор мощности для экономии энергии), встроенная коммутационная плата, защита от перегрева 
Способ установки: настенный
