ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проверка пожарных кранов и рукавов 
1. Потенциальный поставщик должен произвести проверку пожарных кранов и рукавов в количестве 13 шт
2. Проверка и ремонт «кнопок» и слаботочных линий подающих сигнал «тревога» на центральный пост

3. Чистка наружных поверхностей корпусов (приемно-контрольных панелей), извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы. Контроль состояния мест соединения со шлейфом.

4. Проверка работоспособность составных частей систем (слаботочные  приборы и блоки).

5. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика

6. Гарантия на оказанные услуги – 1 год 
7. Срок оказания услуг – 15 дней 
8. Потенциальный поставщик обязан предоставить акт и сертификат после окончания проверки
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на перезарядку огнетушителей
1. Потенциальный поставщик должен произвести перезарядку огнетушителей

ОП-5 в количестве 35 шт.

2. Перезарядка огнетушителей должна быть произведена с соблюдением технических требований и Правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями СТ РК-1487-2006

3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика

4. Гарантия на оказанные услуги – 1 год 

5. Срок оказания услуг – 15 дней 
6. Потенциальный поставщик обязан предоставить акт и сертификат после окончания проверки
Өрт гидранттары мен өрт сөндіру шлангілерін тексеру қызметіне 

Техникалық ерекшелік
1.
Әлеуетті жеткізуші 13 өрт гидрантын және оларға тиесілі өрт сөндіру шлангілерін тексеруі тиіс.

2.
Дабыл іске қосу түймелерін, сондай-ақ дабыл сигналдарын орталық бақылау станциясына жеткізетін төмен вольтты тізбектерді тексеру және жөндеу.

3.
Басқару панельдері мен датчиктердің сыртқы беттерін, сондай-ақ олардың ішкі құрамдас бөліктері мен түйіспелерін тазалау. Дабыл тізбектеріне қосылыстардың тұтастығын тексеру.

4.
Жүйе құрамдас бөліктерінің (төмен вольтты құрылғылар мен блоктардың) жұмысқа қабілеттілігін сынақтан өткізу.

5.
Қызметтер Тапсырыс берушінің нысанында орындалуы тиіс.

6.
Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі: 1 жыл.

7.
Қызметтерді орындау мерзімі: 15 күн.
8. 
Әлеуетті жеткізуші тексеру аяқталғаннан кейін тексеру акті мен сертификатты ұсынуы қажет.
Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметіне 

Техникалық ерекшелік
1.
Әлеуетті жеткізуші 35 дана ОП-5 өрт сөндіргішін қайта зарядтау жұмыстарын орындауы тиіс.

2.
Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау техникалық талаптар мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, СТ РК-1487-2006 стандартында белгіленген нормаларға сәйкес жүргізілуі қажет.

3.
Қызметтер Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде көрсетіледі.

4.
Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі: 1 жыл.

5.
Қызмет көрсету мерзімі: 15 күн.

6.
Әлеуетті жеткізуші тексеру аяқталғаннан кейін тексеру акті мен сертификатты ұсынуы қажет.
