Техническая спецификация

Поставщик обязуется произвести следующую работу: установку видеодомофона, вызывная панель, кнопка выхода, выключатель,трубка (2шт). и электромагнитного замка. 
Монтаж и установка системы домофона должна требовать всем Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.
Поставщик определяет с Заказчиком схему подключения и комплектующими к системе, место установки вызывной панели.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, исправными, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
Бурение под прокладку кабеля, настройка системы, прописка иденфтификаторов, расходные материалы (кабель UTP, ШВВП, кабель-канал) включены в стоимость работы.
Вызывная панель размещается на входную дверь и интегрируется к домофону
 	Монтажные, пусконаладочные работы, также все  материалы, которые необходимы для полной установки выполняются за счет Поставщика. 
В случае, если при выполнении работы Поставщик нанесет материальный ущерб Заказчику, то Поставщик возмещает этот ущерб за свой счет.
Адрес: ГККП "Ясли-сад № 15 "Дарын" акимата города Астаны по адресу г.Астана,ул.А.Бокей хана,21


















Техникалық сипаттама

Жеткізуші келесі жұмысты орындауға міндеттенеді: бейне есік қоңырауын орнату, қоңырау тақтасы, шығу түймесі,қосқыш, түтік (2 дана). және электромагниттік құлып. 
Домофон жүйесін монтаждау және орнату ҚР ҚН Электр қондырғыларын (ПЭЭ) орнатудың барлық ережелерін талап етуі тиіс 4.04-07-2019 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары Электротехникалық құрылғылар.
Жеткізуші Тапсырыс берушімен қосылу схемасын және жүйеге компоненттерді, қоңырау тақтасын орнату орнын анықтайды.
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын бұйымдар мен материалдар жаңа, жарамды болуы, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес келуі және тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттары болуы тиіс. 
Монтаждау кезінде еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар, ережелер мен іс-шаралар сақталуы тиіс.
Кабельді төсеу үшін бұрғылау, жүйені баптау, идентификаторларды тіркеу, шығын материалдары (UTP кабелі, ШВВП, кабель-арна) жұмыс құнына кіреді.
Қоңырау тақтасы алдыңғы есікке орналастырылады және интеркомға біріктіріледі
 	Монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары, сондай-ақ толық орнату үшін қажетті барлық материалдар жеткізушінің есебінен орындалады. 
Егер жұмысты орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге материалдық залал келтірсе, онда өнім беруші бұл залалды өз есебінен өтейді.
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