    Приложение № 2 
к типовому договору 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по обработке деревянных конструкций стеллажей и т.д.
НАО «Карагандинский индустриальный университет», 
г. Темиртау, пр. Республики 30.
Общая площадь огнезащитной обработки сгораемых стеновых панелей и напольного покрытия (ковролин) в актовом зале, стеллажей складского помещения (Нового корпуса), стеллажей складского помещения и стеллажей стеновых панелей библиотеки (Главного корпуса) и стеллажей в архиве (Лабораторного корпуса «А») - 500 м².
Работы по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включают в себя:
– очистку деревянных поверхностей от пыли и грязи;
– проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносятся ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей;
– проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с Постановлением Правительства РК от 26 декабря 2008 года № 1265 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности деревянных конструкций»»;
– документальное оформление (протокол);
– устранение недостатков, выявленных в процессе работ;
– сдачу выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов.
Используемые материалы для огнезащитного покрытия являются соответствующими государственным стандартам и требованиям, согласовываются с Заказчиком. 
Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения Работ не должен превышать 12 месяцев с даты изготовления.
Работы необходимо производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении Работ, соответствуют ГОСТам и ТУ.
Все работы выполняются материалами, средствами и силами Поставщика. Все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия за счёт Поставщика.
Требования к Поставщику
– Поставщик обеспечивает за свой счет и риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Поставщика, находящегося на территории Заказчика.
– Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
– Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РК.
         Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантии ее качества:
– Гарантия предоставляется на все выполненные работы, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках Договора.
– Поставщик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.
– Поставщик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ.
Перечень необходимых испытаний и проверок:
– Проверка внешнего вида конструкций;
– Отбор образцов деревянных конструкций;
– Указание площади обработки и условий эксплуатации;
– Указание условий проведения испытаний (температура воздуха, относительная влажность воздуха);
– Предоставление протокола лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.
Общие требования к работе:
При выполнении работ Поставщику необходимо соблюдать следующие общие требования:
– Выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РК. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Поставщика.
– Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
– В период выполнения работ, связанных с временным отключением установок и (или) систем противопожарной защиты, Поставщик обязан принять необходимые меры по защите от пожаров и других чрезвычайных ситуаций зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:
– Поставщик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
– Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Поставщиком производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.
По окончанию работ необходимо предоставить:
– сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный);
– протокол испытаний качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций.
     Срок выполнения работ: в течении 20 календарных дней с момента заключения Договора.
     Место выполнения работ: г. Темиртау, пр. Республики 30.

