Техническая спецификация

· Выявление несоответствия по подтвержденным исчисленным параметрам. 
· Контроль качества работы высокоточных приборов и автоматики;

· Приборы, оборудования, установки, содержащие бифазные и монофазные источники генерирующие ионизирующие сигналы.
Область применения:
Методы контроля основанные на регистрации и анализе электроимпульсной терапии, краткого высоковольтного импульса, соответствующего синусовому ритму, излучения при его взаимодействии с контролируемым изделием. Наиболее часто применяются методы контроля прошедшим излучением, основанные на различном поглощении генерирующим электрические импульсы достаточной энергией ионизирующих сигналов.
Назначение:
· для вычисления фактических энергетических характеристик и погрешностей при стабильной функциональной работе систем.
Функциональные возможности:
· измерение и оценка уровней мощности при проведении радиологического мониторинга в отделениях и кабинетах и на выездах.
Основные технические характеристики:
Операционная система: Linux Ubuntu, Windows[image: image1.jpg]



Дисковое пространство: 30 Мб Оперативная память: 50 Мб
Язык программирования:
Backend — язык программирования Python, web framework Flask База данных — PostgreSQL.
Frontend — язык программирования НТУШ5.
Тип реализующей ЭВМ:
ВМ РС-совместимый компьютер, Браузер с поддержкой JS,
Потенциальный поставщик (далее Поставщик), оказывающий консультационные услуги в области государственных информационных технологий в сфере здравоохранения должен иметь доступ для администрирования информационных систем.

Поставщик должен предоставлять перечень обновлений, включающих новые функциональные возможности, обновления интерфейса, системы безопасности и другие улучшения. Согласно проведенным обновлениям должен проводить обучение сотрудников. 

Поставщик должен иметь возможность в решении вопросов, связанных с ошибками программного продукта:

· ошибки, возникающие в процессе эксплуатации. Оказание консультативной помощи в поиске и устранении причин, вызвавших ошибки в информационных системах, действующих в сфере здравоохранения;

Поставщик должен иметь возможность в решении теоретических вопросов работы с информационной системой:

· пояснение функционала модулей продукта, если соответствующее описание отсутствует в документации; 

· разъяснение вопросов возникших при работе с государственными информационными системами здравоохранения в соответствии с действующим законодательством РК в сфере здравоохранения;
Методика предназначена для скринингового анализа. Важными характеристиками являются специфичность, предел обнаружения и робастность.  Методика предназначена для узкого диапазона измерений величины (например, при производстве лекарственных препаратов с заданным содержанием действующего вещества), важными являются специфичность, показатели точности измерений и робастность. Методика предназначена для исчисления величин (количественные измерения). соответствия  рабочих характеристик установленным требованиям. Используется при малых значениях измеряемой величины, важной характеристикой является предел обнаружения.

Рабочие характеристики оцениваются на базе экспериментальных данных. В случае величин (количественные измерений), требуется оценить большее количество рабочих характеристик, также объем экспериментов. Для номинальных свойств (качественный анализ), используется дихотомическая шкала  (обнаружено / не обнаружено).

· При расчетах тестируется полная работоспособность отмеченной функциональности.

· Проверяется соответствие программного обеспечения спецификации
· Проверяется наличие (параметров взаимодействия компонентов).

· осуществление альтернативных расчетов;

· сравнение научной и технической документации с аналогичной документацией по апробированному расчету;

· проведение испытаний  и демонстраций;

· анализ документов до их выпуска.

 При необходимости вносит соответствующие изменения в производственный процесс и выполняет процедуру расчетов – получает объективные свидетельства, подтверждающие выполнение требований заказа, удостоверенные независимой службой контроля и/или потребителем.

· прием пожеланий и запросов по совершенствованию функционала продукта, а также дальнейшее направление к разработчикам. 

 Поставщик должен предоставить консультационные услуги в области информационной безопасности и провести анализ функциональных возможностей и недостатков системы управления информационной безопасностью в целях организации безопасной работы в информационных системах. 

Техникалық сипаттама

· Расталған есептелген параметрлер бойынша сәйкессіздікті анықтау. 

· Жоғары дәлдіктегі аспаптар мен автоматика жұмысының сапасын бақылау;

· Иондаушы сигналдарды тудыратын бифазалық және монофазалық көздері бар аспаптар, жабдықтар, қондырғылар.
Қолдану саласы:

Бақылау әдістері электроимпульс терапиясын, синус ритағына сәйкес келетін қысқа жоғары вольтты импульсті, бақыланатын өніммен өзара әрекеттесу кезінде сәулеленуді тіркеуге және талдауға негізделген. Көбінесе иондаушы сигналдардың жеткілікті энергиясымен электрлік импульстарды тудыратын әр түрлі сіңірілуіне негізделген өткен сәулеленуді бақылау әдістері қолданылады.

Мақсаты:

· жүйелердің тұрақты функционалды жұмысындағы нақты энергетикалық сипаттамалар мен қателіктерді есептеу үшін.
Функционалдық мүмкіндіктері:
· бөлімшелер мен кабинеттерде және шығуларда радиологиялық мониторинг жүргізу кезінде қуат деңгейлерін өлшеу және бағалау.

Негізгі техникалық сипаттамалары:
Операциялық жүйе: Linux Ubuntu, Windows 

Диск кеңістігі: 30 Мб жедел жады: 50 Мб

Бағдарламалау тілі:
Backend-Python бағдарламалау тілі, web framework Flask дерекқор — PostgreSQL.

Frontend-нтуш5 бағдарламалау тілі.

Іске асыратын компьютердің түрі:
VM MS-үйлесімді компьютер, JS қолдайтын шолғыш,
Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік ақпараттық технологиялар бойынша консультациялық қызмет көрсететін әлеуетті қызметтер беруші (бұдан әрі – Қызметтер беруші) ақпараттық жүйелерді басқаруға рұқсаты болуы тиіс. 
Қызметтер беруші жаңа функциональдық мүмкіндіктерден тұратын жаңартулар, интерфейсті жаңарту тізбесін, қауіпсіздік және басқадай жетілдіру жүйесін ұсынуы қажет. Жүргізілген жаңартуларға сәйкес қызметкерлерді оқытуы қажет. 

Қызметтер беруші бағдарламалық өнімнің қателерімен байланысты мәселелерді шешу мүмкіндігіне ие болуы тиіс: 

· пайдалану барысында туындайтын қателер. Денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін ақпараттық жүйелерде қателік туындауының себептері іздеу мен жоюда консультациялық көмек көрсету. 

Қызметтер беруші ақпараттық жүйемен жұмыс істеудің теориялық мәселелерін шешуде келесі мүмкіндікке ие болуы тиіс: 

· құжаттамада сипаттама болмаған жағдайда өнім модулінің қызметін түсіндіру;

· денсаулық сақтаудың мемлекеттік ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеу кезінде пайда болатын мәселелерді ҚР денсаулық сақтау саласында қолданылатын заңнамаларға сәйкес түсіндіру; 

· өнімнің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар мен сұраныстарды қабылдау, сондай-ақ әзірлеушілерге жолдау; 

 Қызмет беруші ақпараттық қауіпсіздік саласында консультациялық қызметтер көрсетуі және ақпараттық жүйелерде қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру мақсатында ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің функционалдық мүмкіндіктері мен кемшіліктеріне талдау жүргізуі тиіс.
Өлшеу процедурасы скринингтік талдауға арналған болса. Маңызды сипаттамалар ерекшелік, анықтау шегі және беріктік болып табылады. Әдістеме мөлшерді өлшеудің тар диапазонына арналған (мысалы, белсенді заттың берілген құрамы бар препараттарды өндіруде), специфика, өлшеу дәлдігі көрсеткіштері және беріктік маңызды. Әдістеме шамаларды (сандық өлшемдерді) есептеуге арналған. өнімділік сипаттамаларының белгіленген талаптарға сәйкестігі. Ол өлшенетін шаманың шағын мәндері үшін қолданылады, маңызды сипаттама - анықтау шегі.

Өнімділік сипаттамалары эксперименттік деректер негізінде бағаланады. Шамалар (сандық өлшемдер) жағдайында көбірек өнімділік сипаттамаларын, сондай-ақ эксперименттердің көлемін бағалау қажет. Номиналды қасиеттер (сапалық талдау) үшін дихотомиялық шкала (анықталған/табылмады) қолданылады.

· Есептеу кезінде көрсетілген функцияның толық өнімділігі тексеріледі.

· Бағдарламалық қамтамасыз етудің спецификацияға сәйкестігі тексеріледі.

· Компоненттердің өзара әрекеттесу параметрлерінің болуы тексеріледі.

· альтернативті есептеулерді жүзеге асыру;

· дәлелденген есептеу үшін ғылыми-техникалық құжаттаманы ұқсас құжаттамамен салыстыру;

· сынақтар мен демонстрацияларды өткізу;

· шығарылғанға дейін құжаттарды талдау.

Қажет болған жағдайда өндіріс процесіне тиісті өзгерістер енгізеді және есептеу процедурасын орындайды - тәуелсіз бақылау қызметі және/немесе тұтынушы куәландыратын тапсырыс талаптарының орындалуын растайтын объективті дәлелдемелерді алады.

