Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение текущего ремонта помещения (размером 5,05 × 2,25 м)
	№
	Наименование работ
	Технические требования, характеристики и используемые материалы

	1
	Подготовительные и демонтажные работы
	• Демонтаж старого напольного покрытия (ламинат) на всей площади помещения (11,36 м²).
• Тщательная очистка бетонного основания от остатков подложки, клея, пыли и строительного мусора.
• Подготовка и грунтованиебазовой поверхности составом глубокого проникновения.

	2
	Устройство водяного теплого пола и бетонного основания
	• Монтаж отражающего теплоизоляционного слоя (рулонная фольгированная подложка) — 11,36 м².
• Монтаж цельной трубы водяного теплого пола (из сшитого полиэтилена PE-Xa или металлопластика диаметром 16 мм) единым контуром, без скрытых стыков и соединений в полу. Расход трубы: ~5-6 пог. м на 1 м² (общий объем ~60-68 пог. м).
• Врезка и подключение контура водяного теплого пола к существующей трубе отопления (батарей) диаметром 32 мм при помощи переходных фитингов и смесительного узла.
• Проведение обязательных гидравлических испытаний (опрессовки системы на герметичность) перед заливкой раствора.
• Заливка бетонной стяжки толщиной не менее 45-50 мм над уровнем трубы. Использование цементно-песчаного раствора (марка не ниже М150) с обязательным добавлением специализированного пластификатора для теплых полов.

	3
	Чистовая отделка пола
	• Укладка напольного линолеума повышенной износостойкости (полукоммерческий или коммерческий класс), сертифицированного для использования с системами теплых полов, на площади 11,36 м².
• Монтаж на специализированный термостойкий клеевой состав (при необходимости фиксирующей фиксации).
• Герметизация и сварка стыков полотна (при наличии стыков).
• Монтаж пластикового напольного плинтуса с комплектом фурнитуры (заглушки, углы) по периметру помещения (14,6 пог. м).

	4
	Отделка потолка
	• Полная очистка, грунтование базовой поверхности потолка (11,36 м²).
• Облицовка и сплошное утепление потолка плитами экструдированногопенополистирола (пеноплекс) с надежной фиксацией на клей-пену и тарельчатые дюбели.
• Монтаж подвесного потолочного каркаса и обшивка гипсокартонными листами (ГКЛ/ГКЛВ).
• Монтаж и натяжка качественного натяжного потолка (ПВХ или тканевого) по всей площади.
• Поставка и наклейка потолочных галтелей (багетов) по периметру — 14,6 пог. м с герметизацией стыков.

	5
	Отделка стен
	• Подготовка стеновых поверхностей, грунтование.
• Частичный левкас стен (выравнивание, локальное нанесение базового и финишного слоев шпаклевки в местах повреждений и неровностей, финишная зачистка и шлифовка) на общей площади ~40 м².
• Двухслойное окрашивание стен высококачественной моющейся интерьерной водоэмульсионной краской.

	6
	Оформление оконных проемов
	• Поставка, сборка и надежная фиксация солнцезащитных жалюзи в комплекте с элементами крепления и управления.
• Адаптацияподразмероконного проема 96 × 110 см — 1 комплект.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
Качество материалов: Все поставляемые материалы, конструкции и изделия (линолеум, пеноплекс, гипсокартон, натяжной потолок, трубы, фольгированная подложка, сухие смеси, краски, жалюзи) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты соответствия, качества и экологической безопасности, действующие на территории Республики Казахстан.  
Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию качества на все выполненные ремонтно-строительные работы и установленные материалы сроком на 1 (один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемки выполненных работ. В случае выявления дефектов или протечек водяного теплого пола в течение гарантийного периода, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в согласованные сроки.
Условия производства работ: Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
Строительный мусор: Сбор, вынос из помещения, погрузка и вывоз образовавшегося строительного мусора на специализированный полигон ТБО осуществляются силами, техническими средствами и за счет средств Поставщика.


Қосымша  №2
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
бөлмені ағымдағы жөндеуді орындауға (өлшемі 5,05 × 2,25 м)
	№
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық талаптар, сипаттамалар және қолданылатын материалдар

	1
	Дайындық және бөлшектеу жұмыстары
	• Бөлменің барлық алаңында (11,36 м2) ескі еденді (ламинат) бөлшектеу.
• Бетон негізін субстрат қалдықтарынан, желімнен, шаңнан және құрылыс қоқыстарынан мұқият тазалау.
• Терең ену құрамымен базалық бетті дайындау және праймерлеу.

	2
	Су жылыту едені мен бетон негізінің құрылғысы
	• Шағылыстыратын жылу оқшаулағыш қабатты монтаждау (фольгамен оралған субстрат) — 11,36 м2.
• Еденде жасырын буындары мен қосылыстары жоқ, Бір контурмен (тігілген pe-xa полиэтиленінен немесе диаметрі 16 мм металлопластиктен) еденді жылытатын қатты құбырды монтаждау. Құбыр шығыны: ~5-6 pog. 1 м2 үшін м (жалпы көлемі ~60-68 пог. м).
• Су жылыту еденінің контурын диаметрі 32 мм қолданыстағы жылыту құбырына (батареяларға) өтпелі фитингтер мен араластырғыш тораптың көмегімен қосу және қосу.
• Ерітіндіні құю алдында міндетті гидравликалық сынақтар (жүйені герметикалыққа престеу) жүргізу.
• Құбыр деңгейінен кемінде 45-50 мм қалыңдығы бар бетон төсемді құю. Еденді жылытуға арналған арнайы пластификаторды міндетті түрде қосу арқылы цемент-құм ерітіндісін (маркасы М150-ден төмен емес) пайдалану.

	3
	Еденді әрлеу
	• 11,36 м2 аумақта жылы еден жүйелерімен пайдалануға сертификатталған тозуға төзімділігі жоғары еден линолеумын (жартылай коммерциялық немесе коммерциялық класс) төсеу.
• Мамандандырылған ыстыққа төзімді желім құрамына монтаждау (қажет болған жағдайда бекітетін бекіту).
• Кенептің буындарын тығыздау және дәнекерлеу (буындар болған кезде).
• Бөлменің периметрі бойынша (14,6 пог. м).

	4
	Төбені әрлеу
	• Толық тазалау, төбенің негізгі бетін тегістеу (11,36 м2).
• Жабысқақ көбік пен табақша дюбельдеріне сенімді бекітілген экструдталған полистирол көбік тақталарымен (пеноплекс) төбені қаптау және үздіксіз оқшаулау.• Монтаж подвесного потолочного каркаса и обшивка гипсокартонными листами (ГКЛ/ГКЛВ).
• Жоғары сапалы созылатын төбені (ПВХ немесе мата) бүкіл аумаққа орнату және созу.
• Периметрі бойынша төбелік галтельдерді (багеттерді) жеткізу және жапсыру — 14,6 пог. м буындарды тығыздаумен.

	5
	Қабырғаларды безендіру
	• Қабырға беттерін дайындау, праймер.
•  Қабырғалардың жартылай гессосы (тегістеу, зақымдану және бұзылу орындарында негізгі және әрлеу қабаттарын жергілікті жағу, әрлеу және тегістеу) жалпы ауданы ~40 м2.
•  Қабырғаларды жоғары сапалы жууға болатын ішкі су негізіндегі бояумен екі қабатты бояу.

	6
	Терезе саңылауларын безендіру
	• Бекіту және басқару элементтері бар күннен қорғайтын перделерді жеткізу, құрастыру және сенімді бекіту.
• Бейімделу 96 × 110 см өлшемді Саңылау-1 жинақ.



ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
Материалдардың сапасы: барлық жеткізілетін материалдар, конструкциялар мен бұйымдар (линолеум, пеноплекс, гипсокартон, созылатын төбе, құбырлар, фольгалы субстрат, құрғақ қоспалар, бояулар, жалюзи) жаңа, пайдаланылмаған болуы, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәйкестік, сапа және экологиялық қауіпсіздік сертификаттары болуы тиіс.  

Кепілдік міндеттемелер: өнім беруші орындалған жұмыстарды қабылдаудың Қорытынды Актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 1 (бір) жыл мерзімге барлық орындалған жөндеу-құрылыс жұмыстарына және белгіленген материалдарға сапа кепілдігін береді. Кепілдік кезеңі ішінде су жылыту қабатының ақаулары немесе ағып кетулері анықталған жағдайда, өнім беруші оларды келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндеттенеді.

Жұмыстарды жүргізу шарттары: жұмыстарды құрылыс нормалары мен ережелерін (ҚНжЕ), қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерін сақтай отырып, білікті персонал орындауы тиіс.
Құрылыс қоқыстары: үй-жайдан жинау, шығару, пайда болған құрылыс қоқыстарын ҚТҚ мамандандырылған полигонына тиеу және шығару күштермен, техникалық құралдармен және Жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
