1. Общие сведения
· Наименование работ: Работы по демонтажу старых и изготовлению, монтажу новых стеклопакетов (с указанием системы: ПВХ, алюминиевые или стоечно-ригельные фасадные системы).
· Место выполнения работ: Точный адрес объекта (гс Зеренджа ул Мустна 39).
· Срок выполнения: в течении 16 календарных дней с момента подписания договора  календарных дней с момента подписания договора
	
	
	
	
	


3. Технические требования к материалам
· Стеклопакеты: Должны соответствовать действующим строительным нормам и техническим регламентам РК (ТКСН РК или применимым стандартам).
· Герметичность и качество: Стеклопакеты не должны иметь внутри следов влаги, грязи, сколов, царапин и искажений обзора. [
4. Требования к потенциальному поставщику
· Наличие опыта выполнения аналогичных работ (предоставление копий актов выполненных работ за последние годы).
· Наличие квалифицированного персонала с соблюдением допусков к высотным работам (при замене стеклопакетов на фасадах или верхних этажах).
· Наличие необходимого инструмента, подъемных механизмов или альпинистского снаряжения.
5. Требования по охране труда, технике безопасности и экологии
· Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объекте Заказчика.

· Ответственность за сохранность имущества Заказчика и целостность смежных конструкций окна (профиля, откосов).
6. Гарантийные обязательства
· Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные стеклопакеты (стандартно — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ).
· При обнаружении дефектов (разгерметизация, запотевание внутри камеры, про продувании) подрядчик устраняет их за свой счет в установленные договором сроки.
· Срок выполнения: Начало и завершение работ  в течение 16 календарных дней с момента подписания договора). 
·  Перечень и объем работ (Пример / Дефектная ведомость)
	№
	Наименование работы / материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / Характеристики

	1
	Демонтаж поврежденных/существующих стеклопакетов
	) / 

	4 шт.
	С выносом мусора в отведенное место

	2
	Изготовление и монтаж новых стеклопакетов
	3,1м² (ориентировочно)
	4 шт
	Двухкамерные/ трех камерные  



0,6м*1,2 м
0,75м*1,46м
0,90* 0,85м
0,90*0,85  м
. Технические требования к материалам
· Стеклопакеты: Должны соответствовать действующим строительным нормам и техническим регламентам РК (ТКСН РК или применимым стандартам).
· Герметичность и качество: Стеклопакеты не должны иметь внутри следов влаги, грязи, сколов, царапин и искажений обзора.
· Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объекте Заказчика.

· Ответственность за сохранность имущества Заказчика и целостность смежных конструкций окна (профиля, откосов).
 Гарантийные обязательства
· Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные стеклопакеты (стандартно — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ).
· При обнаружении дефектов (разгерметизация, запотевание внутри камеры, про продувании) подрядчик устраняет их за свой счет в установленные договором сроки.
1. Жалпы мәліметтер
* Жұмыс атауы: ескілерін бөлшектеу және жаңа екі қабатты терезелерді дайындау, монтаждау бойынша жұмыстар (жүйені көрсете отырып: ПВХ, алюминий немесе тірек-ригельді қасбеттік жүйелер).
* Жұмыстарды орындау орны: Объектінің нақты мекенжайы (Зеренджа МС Мустна к-сі 39).
* Орындалу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік күндер
3. Материалдарға қойылатын техникалық талаптар
* Екі қабатты терезелер: қолданыстағы құрылыс нормаларына және ҚР техникалық регламенттеріне (ҚР ТКСН немесе қолданылатын стандарттарға) сәйкес келуі тиіс.
* Тығыздау және сапа: екі қабатты терезелерде ылғалдың, кірдің, чиптердің, сызаттардың және бұрмаланулардың іздері болмауы керек. [
4. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар
* Ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесінің болуы (соңғы жылдары орындалған жұмыстар актілерінің көшірмелерін ұсыну).
* Биіктік жұмыстарына рұқсаттарды сақтай отырып, білікті персоналдың болуы (қасбеттердегі немесе жоғарғы қабаттардағы екі қабатты терезелерді ауыстыру кезінде).
* Қажетті құралдың, көтеру механизмдерінің немесе альпинистік жабдықтың болуы.
5. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және экология жөніндегі талаптар
* Орындаушы Тапсырыс берушінің объектісінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау ережелерін сақтауға міндетті.

* Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына және терезенің іргелес конструкцияларының (бейіні, беткейлері) тұтастығына жауапкершілік.
6. Кепілдік міндеттемелері
* Өнім беруші орындалған жұмыстарға және орнатылған екі қабатты терезелерге кепілдік береді (стандартты-орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай).
* Ақаулар анықталған кезде (герметизация, камера ішінде тұмандау, үрлеу туралы) мердігер оларды шартта белгіленген мерзімде өз есебінен жояды.
* Орындалу мерзімі: келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жұмыстың басталуы және аяқталуы). 
* Жұмыс тізімі мен көлемі (мысал / ақаулы ведомость)
№ Жұмыс атауы     / материал    Бірлік.	 саны   / сипаттамалары

   жаңа  айнапакет терезелерді дайындау және монтаждау 3,1м2 (шамамен) , 4 дана айна пакет терезенің , екі/ үш  камералы 

0,6м*1,2 м
0,75м*1,46м
0,90* 0,85м
0,90*0,85  м
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