ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, поставка и монтаж натяжного потолка с подвесной конструкцией в конференц-зале
1. Предмет закупки
Комплексное выполнение работ «под ключ» по изготовлению, поставке, доставке и монтажу двухуровневого натяжного потолка с подвесной конструкцией и освещением в конференц-зале, включая все материалы, оборудование, комплектующие, расходные материалы, крепеж, монтаж, подключение, проверку работоспособности и уборку.
Все затраты Поставщика, необходимые для получения готового результата, включаются в стоимость договора.
2. Основные технические характеристики
	Наименование
	Характеристики
	Количество

	Натяжной потолок
	Матовая фактура, белый цвет, толщина пленки 0,18 мм, с подвесной платформой
	108,1 м²

	LED-лента
	2835/220V/IP40/120D, самоклеящаяся, 4000–4500 K (4000 K)
	25 м

	Трековая система
	Алюминий, белый цвет, длина 2 м, 3 магнитных поворотных светильника, 4000–4500 K, IP20
	1 компл.

	Встраиваемые споты
	Круглые, G5.3, металл, 220 V, 35 W, лампы в комплекте, 4000–4500 K, Ø7,5 см, высота 2,8 см, IP20
	36 шт.

	Потолочные LED-светильники
	48 W, 220 V, 4500 K, белые, квадратные, 20×20×5 см
	2 шт.

	Подвесные LED-светильники
	48 W, 220 V, 4500 K, белые, квадратные, 40×40×5 см, регулируемая высота
	11 шт.

	Карниз
	Профильный двухрядный, алюминиевый
	6 шт.: 4×3 м, 2×2 м

	Каркас подвесной платформы
	Размер 8,5×3,5 м; материал согласовать с Заказчиком
	100 м*, уточняется по месту


3. Состав и требования к работам
• Выполнить предварительные замеры помещения и согласовать с Заказчиком монтажную схему, материалы, дизайн, сроки работ и перечень работников для допуска на объект.
• Изготовить и смонтировать подвесной каркас (платформу), багет и бесшовное натяжное полотно по фактическим размерам помещения.
• Выполнить отверстия в полотне для симметричного размещения светильников.
• Установить двухрядные алюминиевые карнизы между балками.
• Установить и подключить споты, потолочные и подвесные светильники, трековую систему и LED-ленту.
• Проверить работоспособность освещения, устранить выявленные замечания и убрать монтажные отходы.
• Полотно должно быть чистым, без царапин, повреждений и видимых дефектов.
4. Обязанности Поставщика
• Самостоятельно обеспечить доставку, погрузо-разгрузочные работы, материалы, оборудование, инструменты, крепеж и все расходные материалы.
• При необходимости дополнительных материалов для предусмотренного настоящей спецификацией результата обеспечить их за свой счет.
• При повреждении имущества или элементов конструкции по вине Поставщика устранить повреждения за свой счет.
• Соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.
5. Безопасность и нормативные требования
Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области строительства, охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности, включая Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК и Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с учетом действующих изменений и дополнений.
Не допускается повреждение или перекрытие существующих инженерных и противопожарных систем, а также загромождение проходов и путей эвакуации.
6. Контроль и приемка
Заказчик вправе осуществлять технический контроль на всех этапах выполнения работ. Выявленные замечания Поставщик обязан устранить за свой счет. Приемка производится после полного выполнения работ, проверки освещения, устранения замечаний и уборки помещения.
7. Гарантия
Поставщик предоставляет гарантию качества на выполненные работы сроком не менее 1 (одного) месяца со дня подписания Акта выполненных работ. Недостатки, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
8. Примечания
* В исходной спецификации указано «100 м, уточнить по месту» для каркаса подвесной платформы. Перед размещением закупки необходимо подтвердить единицу измерения и окончательный объем.
Монтажная схема двухуровневого потолка является обязательным приложением к технической спецификации.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Конференц-залда аспалы конструкциясы бар керме төбені дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Сатып алу нысанасы
Конференц-залда аспалы конструкциясы мен жарықтандыруы бар екі деңгейлі керме төбені дайындау, жеткізу, тасымалдау және монтаждау бойынша «кілтпен тапсыру» қағидаты бойынша жұмыстарды кешенді орындау. Жұмыстардың құрамына барлық материалдар, жабдықтар, жиынтықтауыштар, шығыс материалдары, бекіткіштер, монтаждау, қосу, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және тазалау кіреді.
Дайын нәтижені алу үшін қажетті Жеткізушінің барлық шығындары шарттың құнына енгізіледі.
2. Негізгі техникалық сипаттамалар
	Атауы
	Сипаттамалары
	Саны

	Керме төбе
	Күңгірт фактуралы, ақ түсті, үлдір қалыңдығы 0,18 мм, аспалы платформасы бар
	108,1 м²

	LED-жарықдиодты таспа
	2835/220V/IP40/120D, өздігінен жабысатын, 4000–4500 K (4000 K)
	25 м

	Тректік жүйе
	Алюминий, ақ түсті, ұзындығы 2 м, 3 магниттік бұрылмалы шам, 4000–4500 K, IP20
	1 жиынтық

	Кіріктірілетін спот-шамдар
	Дөңгелек, G5.3, металл, 220 V, 35 W, шамдары жиынтықта, 4000–4500 K, диаметрі 7,5 см, биіктігі 2,8 см, IP20
	36 дана

	Төбелік LED-шамдар
	48 W, 220 V, 4500 K, ақ түсті, шаршы пішінді, 20×20×5 см
	2 дана

	Аспалы LED-шамдар
	48 W, 220 V, 4500 K, ақ түсті, шаршы пішінді, 40×40×5 см, биіктігі реттелетін
	11 дана

	Карниз
	Екі қатарлы алюминий профильді
	6 дана: 4×3 м, 2×2 м

	Аспалы платформаның қаңқасы
	Өлшемі 8,5×3,5 м; материалы Тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады
	100 м*, орнында нақтыланады


3. Жұмыстардың құрамы мен оларға қойылатын талаптар
· Үй-жайға алдын ала өлшемдер жүргізу және монтаждау сызбасын, материалдарды, дизайнын, жұмыстардың орындалу мерзімдерін, сондай-ақ объектіге кіруге рұқсат алу үшін жұмысшылардың тізімін Тапсырыс берушімен келіс
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