ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, доставку и сборку кроватей (5 шт.)
Наименование работ (услуг): Изготовление кроватей (с учетом доставки и сборки)
Количество: 5 штук
1. Общие сведения и условия поставки
Назначение: Настоящая спецификация определяет требования к изготовлению, доставке и сборке односпальных кроватей в количестве 5 штук. Изделия предназначены для интенсивной повседневной эксплуатации и должны обладать высокой прочностью, устойчивостью и безопасностью.
Важное условие: Доставка готовых изделий до объекта Заказчика, их подъем на этаж, а также полная сборка и установка входят в общую стоимость работ.
2. Габаритные размеры
Длина: 190 см
Ширина: 80 см
Высота: 70 см
(Примечание: матрас в комплект поставки не входит)
3. Технические характеристики и используемые материалы
	Элемент конструкции
	Технические требования и материалы

	Корпус и спинки (быльца)
	• Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) 16 мм.
• Кромка: Защитно-декоративная кромка ПВХ. Должна быть качественно наклеена по всем открытым торцам деталей для защиты от механических повреждений и влаги.

	Основание и металлокаркас
	• Конструкция: Металлические ножки / каркас из стальной профильной трубы.
• Параметры: Размеры 30×30 мм, толщина стенки — 2 мм.
• Покрытие: Устойчивое износостойкое порошково-полимерное окрашивание.

	Днище (основание матраса)
	• Материал: Прочная березовая или хвойная фанера.
• Требования к нагрузке: Распределенная нагрузка не менее 120 кг на одно спальное место.

	Цвет и дизайн
	• Цвет ЛДСП, цвет металлических элементов и окончательный дизайн перед запуском в производство в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.


4. Требования к качеству, доставке и сборке
Качество изготовления: Все детали должны быть изготовлены в строгом соответствии с указанными размерами. На деталях из ЛДСП не допускаются сколы, трещины и отслоения кромки. Сварные швы на металлокаркасе должны быть аккуратными и зачищенными.
Доставка и сборка: Поставщик осуществляет транспортировку изделий собственными силами и средствами, гарантируя сохранность товара. Сборка производится непосредственно на месте, указанном Заказчиком.
Сдача-приемка: После завершения сборки готовые изделия должны быть жесткими, устойчивыми и полностью готовыми к эксплуатации. Поставщик производит уборку упаковочного материала за собой.








ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
төсек жасау, жеткізу және жинау үшін (5 дана)

Жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы: төсек дайындау (жеткізу мен құрастыруды ескере отырып)
Саны: 5 дана
1. Жалпы мәліметтер және жеткізу шарттары
* Мақсаты: осы спецификация 5 дана мөлшерінде бір кісілік кереуеттерді дайындауға, жеткізуге және құрастыруға қойылатын талаптарды айқындайды. Өнімдер қарқынды күнделікті пайдалануға арналған және жоғары беріктікке, тұрақтылыққа және қауіпсіздікке ие болуы керек.
* Маңызды шарт: дайын өнімді тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу, оларды еденге көтеру, сондай-ақ толық құрастыру және орнату жұмыстың жалпы құнына кіреді.
2. Жалпы өлшемдер
* Ұзындығы: 190 см
• Ені: 80 см
• Биіктігі: 70 см
(Ескерту: матрац жеткізілім жиынтығына кірмейді)
3. Техникалық сипаттамалар және қолданылатын материалдар
Дизайн элементі техникалық талаптар мен материалдар
Корпус және арқалықтар (быльца) • Материал: 16 мм ламинатталған бөлшектер тақтасы (ДСП).
• Жиек: ПВХ қорғаныш және сәндік жиегі. Механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғау үшін бөлшектердің барлық ашық ұштарына сапалы желімделуі керек.
Негіз және металл жақтау * құрылымы: металл аяқтар / Болат Профильді құбыр жақтауы.
* Параметрлер: өлшемдері 30×30 мм, қабырға қалыңдығы-2 мм.
* Жабын:тұрақты тозуға төзімді ұнтақ-полимерлі бояу.
Төменгі (матрац негізі) • Материал: берік қайың немесе қылқан жапырақты фанера.
* Жүктемеге қойылатын талаптар: бір ұйықтайтын орынға кемінде 120 кг бөлінген жүктеме.
Түсі мен дизайны * ДСП түсі, металл элементтерінің түсі және өндіріске шығар алдында түпкілікті дизайн міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Сапа, жеткізу және құрастыру талаптары
* Өндіріс сапасы: барлық бөлшектер көрсетілген өлшемдерге сәйкес қатаң түрде жасалуы керек. ДСП-дан жасалған бөлшектерде жиектердің сынуына, жарылуына және қабыршақтануына жол берілмейді. Металл жақтаудағы дәнекерлеу тігістері ұқыпты және тазартылған болуы керек.
* Жеткізу және құрастыру: өнім беруші тауарлардың сақталуына кепілдік бере отырып, өнімдерді өз күшімен және құралдарымен тасымалдауды жүзеге асырады. Құрастыру тікелей Тапсырыс беруші көрсеткен жерде жүргізіледі.
[bookmark: _GoBack]* Жеткізу-қабылдау: құрастыру аяқталғаннан кейін дайын өнімдер қатаң, тұрақты және пайдалануға толық дайын болуы керек. Жеткізуші орау материалын өзімен бірге тазалайды.

