ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алынатын жұмыстардың атауы:
«Күндіз-түн» типті роликті перделерді дайындау және орнату жұмыстары.
Жұмыстардың жалпы көлемі: 52 (елу екі) дана. Жеткізу мекенжайы:Атырау қаласы, А.Шарипова 4А көшесі.
«Күндіз-түн» типті роликті перделер декоративтік қораппен (кассетамен) бірге жеткізіліп, орнатылуы тиіс. Декоративтік қораптың түсі роликті перделердің түсіне сәйкес болуы қажет.
Роликті перделер үй-жайларды эстетикалық және декоративтік безендіруге, сондай-ақ күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғауға арналған.
Техникалық сипаттамалары
· роликті перде түрі – «Күндіз-түн»;
· мата құрамы – полиэстер;
· ультракүлгін сәулелерден қорғау қасиеті болуы тиіс;
· мата шаң өткізбейтін және антистатикалық құраммен өңделуі тиіс;
· жануды қолдамайтын қасиеті болуы тиіс;
· антибликтік әсері болуы тиіс;
· матаның түсі Тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады;
· күтім жасау тәсілі – құрғақ тазалау;
· басқару түрі – қолмен;
· конструкциясы мата орамасы оралатын құбырдан және көтеру механизмі бар жүйеден тұруы тиіс;
· роликті перделер кронштейндер арқылы орнатылуы тиіс;
· конструкция пайдалану кезінде пердені жеңіл түсіруге және көтеруге, сондай-ақ мата орамын жинауға мүмкіндік беруі тиіс;
· роликті перделер терезе ойықтарының нақты өлшемдеріне сәйкес дайындалып, орнатылуы тиіс;
· декоративтік қорап (кассета) роликті перденің конструкциясына сәйкес келуі және матаның түсімен үйлесуі тиіс.
Өлшемдері
Роликті перделердің нақты өлшемдері объектіде терезе ойықтарын өлшеу нәтижелері бойынша анықталады.
Алдын ала болжамды өлшемдері:  2,03 × 1,80 м;


Ескерту: нақты өлшемдер Жеткізуші тарапынан объектіде өлшеніп, Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін белгіленеді.
Жеткізу және орнату талаптары
Жеткізуші:
· терезе ойықтарының нақты өлшемдерін өлшеуді;
· өлшемдерге сәйкес роликті перделерді дайындауды;
· қажетті жинақтаушы бөлшектермен және бекіту элементтерімен қамтамасыз етуді;
· дайын өнімді объектіге жеткізуді;
· роликті перделерді орнатуды;
· орнатылған конструкциялардың жұмысқа жарамдылығын тексеруді
толық көлемде жүзеге асыруы тиіс.
Перделердің нақты өлшемдері, матаның түсі және декоративтік қораптың түсі орнату жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жұмыстар орындалғаннан кейін роликті перделер пайдалануға дайын, толық жинақталған және дұрыс жұмыс істейтін күйде тапсырылуы тиіс.














ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование приобретаемых работ:
«День-ночь» рулонные шторы изготовление и установка.
Общий объем работ: 52 (пятьдесят два) штук. Место поставки по адресу: г.Атырау, ул. А.Шарипова 4А.
«День-ночь» рулонные шторы должны быть поставлены и установлены вместе с декоративным коробом (кассетой). Цвет декоративного короба должен соответствовать цвету рулонных штор.
Рулонные шторы предназначены для эстетического и декоративного оформления помещений, а также для защиты от прямого солнечного света.
Технические характеристики:
· Тип рулонных штор – «День-ночь»;
· Состав ткани – полиэстер;
· Должны иметь защиту от ультрафиолетовых лучей;
· Ткань должна быть пылеотталкивающей и обработанной антистатическим составом;
· Ткань должна быть огнестойкой;
· Должен быть антибликовый эффект;
· Цвет ткани определяется по согласованию с Заказчиком;
· Способ ухода – сухая чистка;
· Тип управления – ручной;
· Конструкция должна состоять из трубы, вокруг которой оборачивается ткань, и системы подъема;
· Рулонные шторы должны крепиться с помощью кронштейнов;
· Конструкция должна обеспечивать легкое опускание и подъем шторы, а также сбор ткани в рулон;
· Рулонные шторы должны изготавливаться и устанавливаться согласно точным размерам оконных проемов;
· Декоративный короб (кассета) должен соответствовать конструкции рулонных штор и гармонировать с цветом ткани.
Размеры:
Точные размеры рулонных штор будут определены по результатам замеров оконных проемов на объекте.
Предварительные предполагаемые размеры:  2,03 × 1,80м;
Примечание: точные размеры устанавливаются после проведения замеров на объекте Исполнителем и согласования с Заказчиком.
Требования по поставке и установке:
Исполнитель обязан:
· провести замеры точных размеров оконных проемов;
· изготовить рулонные шторы согласно размерам;
· обеспечить комплектующими деталями и крепежными элементами;
· доставить готовую продукцию на объект;
· установить рулонные шторы;
· проверить работоспособность установленных конструкций.
Точные размеры штор, цвет ткани и цвет декоративного короба согласовываются с Заказчиком до начала монтажа.
По окончании работ рулонные шторы должны быть переданы в готовом к эксплуатации, полностью собранном и исправном состоянии.

