ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование объекта закупки:
Поставка, демонтаж, монтаж и установка водонагревателя в количестве 1 комплекта.
2. Технические требования к оборудованию (на 1 единицу водонагревателя):
Водонагреватель. Объем бака- 50 л. Тип: накопительный. Установка: вертикальная. Подводка: нижняя. Способ крепления: настенный. Аксессуары: отсутствуют. Ширина- 450 мм. Высота- 530 мм. Глубина 470 мм. Время нагрева: 1 час 45 минут. Защита: магниевый анод. Внутреннее покрытие бака: стеклокерамика. Управление: гидравлическое. Функции: индикатор включения, термометр. Способ нагрева: электрический. Нагревательный элемент: трубчатый. Максимальная температура нагрева воды 75 °С. Способ подачи воды: напорный. Номинальная мощность- 1.5 кВт. Напряжение сети- 220 В. Цвет: согласовать с заказчиком.
3. Требования к монтажу и установке:
1. Доставку, подъем, демонтаж и монтаж водонагревателя в помещении Заказчика.
2. Установку водонагревателя на стену в соответствии с конструкцией оборудования, требованиями завода-изготовителя и с обеспечением надежного крепления.
3. Применение крепежных элементов соответствующего типа и несущей способности, обеспечивающих надежное удержание водонагревателя с учетом его массы в заполненном водой состоянии.
4. Подключение к системе холодного и горячего водоснабжения с применением необходимых соединительных элементов, запорной арматуры и иных комплектующих, необходимых для нормальной и безопасной эксплуатации.
5. На линии подачи холодной воды предусмотреть запорную арматуру и предохранительное устройство в соответствии с конструкцией водонагревателя и инструкцией изготовителя.
6. Выполнить монтаж трубопроводов и соединений с обеспечением герметичности всех соединений, без протечек воды.
7. Выполнить гидравлическую проверку герметичности смонтированных соединений и устранить выявленные протечки до передачи оборудования Заказчику.
8. Подключение к электрической сети выполнить в соответствии с паспортом и инструкцией изготовителя, Правилами устройства электроустановок и действующими требованиями электробезопасности Республики Казахстан. 
9. Обеспечить защитное заземление металлических открытых проводящих частей оборудования. Монтаж заземляющих проводников должен выполняться в соответствии с требованиями законодательства РК в области электроэнергетики. 
10. Электрические кабели, соединения и защитные устройства должны иметь параметры, соответствующие электрической мощности водонагревателя, условиям его эксплуатации и требованиям изготовителя.
11. После монтажа выполнить проверку работоспособности водонагревателя. 
12. Первичный запуск и ввод в эксплуатацию выполнить после полного заполнения водонагревателя водой и проверки правильности подключения.
13. Монтаж должен выполняться в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации и монтажной документацией производителя конкретной модели.
14. По окончании монтажа исполнитель обязан передать Заказчику смонтированный и работоспособный водонагреватель, готовый к эксплуатации.
15. Все материалы, крепежные элементы, соединительная арматура и расходные материалы, необходимые для выполнения монтажа, должны быть новыми, исправными и совместимыми с установленным оборудованием.
16.Гарантия на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев
4. Особые условия:
• Все работы производятся в рабочее время, согласованное с Заказчиком
• Подрядчик обязан соблюдать технику безопасности и санитарные нормы
Срок выполнения работ с момента заключения договора в течении 16 календарных дней.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Сатып алу объектісінің атауы: 1 жиынтықтағы су жылытқышты жеткізу, бөлшектеу, монтаждау және орнату.
2. Жабдыққа қойылатын техникалық талаптар (су жылытқыштың 1 бірлігіне):
Су жылытқыш. Бак көлемі - 50 л. Түрі: жинақтаушы. Орнату: тігінен. Астары: төменгі. Бекіту тәсілі: қабырға. Аксессуарлар: жоқ. Ені - 450 мм. Биіктігі- 530 мм Тереңдігі 470 мм. Қыздыру уақыты: 1 сағат 45 минут. Қорғау: магний аноды. Бактың ішкі жабыны: шыны қыш. Басқару: гидравликалық. Функциялары: қосу индикаторы, термометр. Қыздыру тәсілі: электрлік. Қыздыру элементі: түтікшелі. Судың максималды қызу температурасы 75 °С. Су беру тәсілі: қысымды. Номиналды қуаты - 1,5 кВт. Желінің кернеуі - 220 В, Түсі: тапсырыс берушімен келісу.
3. Монтаждауға және орнатуға қойылатын талаптар:
1) Тапсырыс берушінің үй-жайында су жылытқышты жеткізу, көтеру, бөлшектеу және монтаждау.
2) Қабырғаға жабдықтың конструкциясына, дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес және сенімді бекітуді қамтамасыз ете отырып су жылытқышты орнату.
3) Су жылытқышты оның массасын сумен толтырылған күйде ескере отырып, сенімді ұстауды қамтамасыз ететін тиісті типтегі және көтергіш қабілеттегі бекіту элементтерін қолдану.
4) Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйесіне қалыпты және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті біріктіру элементтерін, тиек арматурасын және өзге де жинақтауыштарды қолдана отырып қосу.
5) Суық суды беру желісінде су жылытқыштың конструкциясына және дайындаушының нұсқаулығына сәйкес бекіту арматурасы мен сақтандырғыш құрылғы көзделуі тиіс.
6) Барлық қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз ете отырып, су ағынсыз құбырлар мен қосылыстарды монтаждауды орындау.
7) Монтаждалған қосылыстардың герметикалығын гидравликалық тексеруді орындау және жабдықты Тапсырыс берушіге бергенге дейін анықталған ағуларды жою.
8) Электр желісіне қосу дайындаушының паспортына және нұсқаулығына, Электр қондырғыларын орнату қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалады.
9) Жабдықтың металл ашық өткізгіш бөліктерін қорғайтын жерге қосуды қамтамасыз ету. Жерге тұйықтау өткізгіштерін монтаждау ҚР электр энергетикасы саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
10) Электр кәбілдерінде, қосылыстарда және қорғау құрылғыларында су жылытқыштың электр қуатына, оны пайдалану шарттарына және дайындаушының талаптарына сәйкес келетін параметрлер болуы тиіс.
11) Монтаждаудан кейін су жылытқыштың жұмыс қабілеттілігін тексеру керек.
12) Су жылытқышты сумен толық толтырғаннан және қосылудың дұрыстығын тексергеннен кейін алғашқы іске қосу және пайдалануға беру.
13) Монтаждау паспортқа, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және нақты модельді өндірушінің монтаждау құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.
14) Монтаждау аяқталғаннан кейін орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын жөнделген және жұмысқа қабілетті су жылытқышты беруге міндетті.
15) Монтаждауды орындау үшін қажетті барлық материалдар, бекіту элементтері, біріктіру арматурасы және шығыс материалдары жаңа, жарамды және орнатылған жабдықпен үйлесімді болуы тиіс.
16) Орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік - кемінде 12 ай

4. Ерекше шарттар:
• Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жүргізіледі
• Мердігер қауіпсіздік техникасы мен санитарлық нормаларды сақтауға міндетті
Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасасқан сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
