ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение ремонтных работ
	Наименование объекта
	Ремонт помещения №107 УТЦ (филиал, г. Алматы) СК-ЦСК МО РК

	Место выполнения работ
	г. Алматы, помещение №107 УТЦ (филиал СК-ЦСК МО РК)

	Основание для составления
	Дефектная ведомость из файла «Смета-2.xlsx»

	Срок выполнения
	Согласно условиям договора о государственных закупках



1. Общие требования
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих нормативных документов Республики Казахстан, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм.
Исполнитель обязан обеспечить качество используемых материалов, соответствие материалов заявленным характеристикам, уборку строительного мусора и передачу результата работ Заказчику.
Количество и виды работ определяются настоящей технической спецификацией и дефектной ведомостью. Все размеры и объемы указаны согласно исходным данным.
2. Перечень работ
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Технические требования

	

	1
	2
	3
	4
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	Раздел 1: Пол

	1
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия
	м²
	68
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	2
	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм
	м² покрытия
	68
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	3
	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей
	м² покрытия
	68
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	4
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м плинтусов
	42
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	Раздел 2: Стены

	5
	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка
	м² облицовки
	74.7785
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	6
	Разборка обшивки деревянной чистой щитовой или дощатой
	м²
	24
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	7
	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм
	м² оштукатуриваемой поверхности
	74.776
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	8
	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию
	м² поверхности облицовки
	74.776
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	9
	Облицовка стены глухой вагонкой
	м² стен
	24
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	Раздел 3: Потолок

	10
	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза
	м² отделываемой поверхности
	68
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	11
	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка
	м² окрашиваемой поверхности
	68
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.

	Раздел 4: Санузел

	12
	Смеситель с душевой сеткой. Смена
	шт.
	4
	Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора.



3. Требования к результату работ
Поверхности пола, стен и потолка должны быть подготовлены и выполнены без видимых дефектов, отслоений, трещин и неровностей, препятствующих нормальной эксплуатации помещения.
Керамическая плитка и плинтусы должны быть уложены ровно, с равномерными швами и качественной затиркой.
Сантехническое оборудование после замены должно быть установлено надежно, без протечек, с проверкой работоспособности.
По завершении работ Исполнитель обязан убрать рабочую зону, вывезти строительный мусор и передать Заказчику выполненные работы по акту.

4. Приемка выполненных работ
Приемка осуществляется Заказчиком после завершения всех предусмотренных работ, проверки качества, объемов и соответствия технической спецификации. Выявленные недостатки подлежат устранению Исполнителем за свой счет в сроки, установленные договором.

	Заказчик
	____________________________

	Исполнитель
	____________________________

	Дата
	«___» __________ 20___ г.






