Техническая спецификация
 На изготовление и установка деревянных решеток (декоративный экран) для радиаторов

Работа по изготовлению и установке защитной деревянной решетки для радиатора отопления (батареи) под окном. Замер, изготовление и монтаж съемных деревянных решеток на радиаторы отопления согласовать с Заказчиком. Дополнительно замеры с выездом на объект Заказчика.
Общий объем: Длина 120 метров;  Высота 60-65 см; 
Тип : Плоский. Материал: МДФ.  Экран для радиатора выпускается в виде декоративной панели с перфорированной поверхностью, поэтому не мешает прохождению теплого воздуха. Экран легко монтируется и дементируется что позволяет с легкостью проводить влажную уборку радиаторов. Закрывает поверхность радиаторов и снижает вероятность получения случайных травм, ожогов.
Цвет: согласовать с Заказчиком.
Все необходимые материалы для изготовления решеток и установок за счет средств Поставщика. 
Время для установки согласовать с Заказчиком. 
Срок гарантии 1 год.

