2-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың/қызметтердің/жұмыстардын техникалық 
сипаттамасы 

Тапсырыс беруші: «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
Қызмет көрсету мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде
Жеткізу орны: Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Құрманғазин көшесі, 43 
Қызмет көрсету тәртібі: Жеткізуші тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша өрт сөндіргіштерді қабылдайды. Өрт сөндіргіштерді қайта толтыру сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, гидравликалық сынау сынақтарын, корпустың тығыздығына арналған пневматикалық сынақтарды, бастарды, шлангты қамтиды. Өрт сөндіргіштері техникалық өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. Техникалық тұрғыдан өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда, өрт сөндіргіштердің жарамсыздығын көрсете отырып, осындай өрт сөндірушілердің аталған нысанын жою туралы акт жасалады. Өрт сөндіргіштерді қайта толтырғаннан кейін, Жеткізуші Тапсырыс берушіге (орындалатын жұмыстардың актілерін, бұзылу актілерін) құжаттарды толтырады, сондай-ақ әрбір өрт сөндіргішке жапсырма түрінде «Өрт сөндіргіш» өрт белгісін береді. Қайта толтырылған өрт сөндіргіштің күнін және жарамдылық мерзімін белгілейтін тегті жабыстыру), қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу орнына тапсырыс берушінің өкіліне жеткізеді. 

Қызмет көрсетумен байланысты барлық шығыстар шарт сомасына енгізіледі.

Қажетті қайта зарядтау тізімі:
	№
	Аталуы
	Қысқаша сипаттамасы 
	Өлшем бірлігі 
	Көлемі 

	1
	Огнетушитель 
	ОП-8
	штук
	10


	2
	Огнетушитель 
	ОП-4 (3) МИГ
	штук
	2

	3
	Огнетушитель 
	ОП-4
	штук
	12

	4
	Огнетушитель 
	ОП-5
	штук
	2

	5
	Огнетушитель 
	ОУ-5
	штук
	2

	6
	Огнетушитель 
	ОП-4 (3)-АВСЕ-04
	штук
	2


Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых товаров/услуг/ работ
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Уилского района»
Срок оказания услуги: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня подписания договора о государственных закупках.
Место поставки: Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ул. Курмангазина,43
Порядок оказания услуги: Поставщик забирает у представителя Заказчика огнетушители по указанному адресу. Перезарядка огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства.  Огнетушители, прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому состоянию согласно правил пожарной безопасности. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей составляется акт указанной формы выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки), а также знак пожарный «Огнетушитель» в виде наклейки на каждый перезаряженный огнетушитель. Приклеивает бирку с указанием даты перезарядки и срока действия) доставляет перезаряженные огнетушители в место поставки и сдает представителю Заказчика.

Все расходы, связанные с оказанием услуг и приобретением необходимых запасных частей входят в сумму договора.
Перечень требуемой перезарядки:
	№
	      Наименование
	Краткая характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Огнетушитель 
	ОП-8
	штук
	10

	2
	Огнетушитель 
	ОП-4 (3) МИГ
	штук
	2

	3
	Огнетушитель 
	ОП-4
	штук
	12

	4
	Огнетушитель 
	ОП-5
	штук
	2

	5
	Огнетушитель 
	ОУ-5
	штук
	2

	6
	Огнетушитель 
	ОП-4 (3)-АВСЕ-04
	штук
	2


  .
