
Приложение №2
    

Техническая спецификация

Работа по установке унитаза-инсталляции в количестве 1 комплекта.

	Тип: унитаз с рамной инсталляцией со смывным бачком и элементами крепления к стене, кнопкой смыва, насадки для подключения к канализационным трубам и подвесному унитазу и водосливная арматура.

Установка бачка: скрытая
	Монтаж: подвесной
	Крепление - в капитальную стену

Работа включает в себя:
1. Подготовка места установки унитаза и инсталляционной системы;
2. Монтаж и надежное крепление инсталляционной рамы;
3. Подключение системы к водопроводу и канализации;
4. Монтаж и подключение сливного бачка и механизма смыва, предусмотренных конструкцией инсталляционной системы;
5. Установка и крепление чаши унитаза;
6. Установка сиденья с крышкой и кнопки смыва;
7. Герметизация необходимых соединений и мест примыкания;
8. Регулировка механизмов смыва и проверка герметичности соединений.
9. Проверка работоспособности установленного оборудования, включая наполнение бачка, слив воды и отсутствие протечек. 
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Техникалық сипаттама 
	Ілмелі унитаз-инсталляциясын орнату жұмысы, саны – 1 жиынтық.
Түрі: қабырғаға бекітуге арналған элементтері, шаюға арналған су багы, шаю түймесі, кәріз құбырларына және ілмелі унитазға қосуға арналған жалғастырғыш келтеқұбырлары және су ағызу арматурасы бар рамалық инсталляциялық жүйесі бар унитаз.
Су багын орнату: жасырын.
Монтаждау түрі: ілмелі.
Бекіту түрі: күрделі қабырғаға бекіту.

Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
1. Унитазды және инсталляциялық жүйені орнату орнын дайындау;
2. Инсталляциялық раманы монтаждау және сенімді бекіту;
3. Жүйені су құбырына және кәріз жүйесіне қосу;
4. Инсталляциялық жүйенің конструкциясында көзделген шаю багын және шаю механизмін монтаждау және қосу;
5. Унитаз тостағанын орнату және бекіту;
6. Қақпағы бар отырғышты және шаю түймесін орнату;
7. Қажетті қосылыстар мен түйісу орындарын герметизациялау;
8. Шаю механизмдерін реттеу және қосылыстардың герметикалығын тексеру;
9. Орнатылған жабдықтың жұмысқа жарамдылығын, оның ішінде шаю багының сумен толтырылуын, судың ағуын және су ағып кетуінің жоқтығын тексеру.


