[bookmark: _GoBack]Жалюзилерді дайындау жұмыстары мен тюль тігу бойынша техникалық сипаттамасы

Күндіз-түн роликті жалюзін дайындау бойынша жұмыстар; 9 дана. Материалы – мата. Түсі - тапсырыс берушімен келісілу қажет. Түрі – көлденең. Реттеу механизмі – тізбекті. Жолақ ені 100,0 мм, көлеңкелеу нормасы- күшті, Өлшем биіктігі 160 см, ені 170 см.
Тюльдің матасы шілтер (3-дана) /тюль елочка/, түсі ақ, жоғары
сапалы матадан тігілуі қажет. Бір терезеге ені 320 см-ден кем емес матадан
жиырылуы қажет, биіктігі 300 см.
Жалюздер техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі  керек. Жалюзді жеткізер алдында Жеткізуші Тапсырыс берушімен тауардың түрін, түсін, дизайнын (фотосуретін) және техникалық сипаттамаларын келісуі керек. Жалюзді жеткізер алдында жеткізуші міндетті түрде өлшеуге келуі керек. Жалюзді өлшемдерін тапсырыс берушімен келісе отырып көлеміне қарай өзгертілуі мүмкін. Тауарларды құрастыру, орнату, жеткізу және түсіру жеткізушінің қаражатымен жүзеге асырылады. Шығындар тауардың құнына кіреді. Барлық бұрандалары немесе бекітпелері бар болуы тиіс. Сапалы. Кемінде 1 жылға кепілдік. ГОСТ Р 52502-2005. Жеткізу мерзімі: Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би
кенті, Жанқожа Нұрмұхамедұлы көшесі №130 мекен жайына орнатады.

















Техническая спецификация работы по изготовлению жалюзи и пошиву тюлей

Работы по изготовлению рулонных штор день-ночь; 9 штук. Материал – ткань. Цвет необходимо согласовывать с заказчиком. Тип – горизонтальный. Механизм регулировки – цепной. ширина полосы 100,0 мм, норма затенения-сильная, Размер высота 160 см, ширина 170 см. 
Ткань тюля кружево (3-штук) / тюль елочка/, цвет белый,
необходимо шить из высококачественной ткани. Одно окно должно быть из
ткани шириной не менее 320 см, высотой 300 см.
Жалюзи должны соответствовать техническим характеристикам. Перед доставкой жалюзи поставщик должен согласовать с заказчиком тип, цвет, дизайн (фото) и технические характеристики товара. Перед доставкой жалюзи поставщик должен обязательно прийти на замеры. Размеры жалюзи могут быть изменены в зависимости от размера по согласованию с заказчиком. Сборка, установка, доставка и разгрузка товара осуществляются на средства поставщика. Затраты входят в стоимость товара. Есть все винты или крепления. Качественный. Гарантия 1 год. ГОСТ Р 52502-2005. Срок поставки: В течение 16 календарных дней с даты вступления в силу договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, в течение 60 календарьных дней со дня вступление в силу договора. Место поставки и установки: Кызылординская область, Казалинский район, Кент Айтеке би, Улица Жанкожа Нурмухамедулы №130.
