
Техническая спецификация

Прокладка водопровода и канализации в здании Минского медицинского пункта КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области



	Установка бака круглого и прямоугольного, вместимость 0,1 м³
	бак
	1

	Бочка ПВХ 50 л
	шт
	1

	Монтаж оборудования без монтажа проводов, прибор штепсельный
	шт.
	1

	Терморегулятор с датчиком модели ТР 111
	шт.
	1

	Элемент электрический нагревательный 1,5 кВт
	шт
	1

	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15
	шт.
	2

	Подводки гибкие к водоразборной арматуре
	м
	4

	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм
	м
	6

	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм
	м
	6,18

	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2
	м
	6

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	6,18

	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм
	шт.
	1

	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1

	Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20
	шт.
	1

	Монтаж заземления оборудования местного
	шт.
	1

	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм
	м трубопровода
	4

	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм
	м
	3,992

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой
	шт.
	2

	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой
	шт.
	1

	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя
	комплект
	1

	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм
	шт.
	1

	Пьедестал для умывальника
	шт.
	1

	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором
	шт.
	1

	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"
	шт.
	2

	Кран PP-R  шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15
	шт.
	2

	Подводки гибкие к водоразборной арматуре
	м
	2

	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм
	м трубопровода
	5

	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм
	м
	4,99

	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм
	шт.
	1

	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2
	м³ грунта
	12,75

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м³
	0,6

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м³
	0,6

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм
	м³
	0,6

	Баки круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м³
	шт.
	1

	Устройство ввода трубы в колодец
	канал
	1

	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2
	м³ грунта
	12,2

	Вывоз лишнего грунта и мусора
	
	

	Мусор строительный (механизированная). Погрузка
	т
	0,5

	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км
	т·км
	2,5







Техникалық ерекшелік

Ғимаратта су құбыры мен кәрізді төсеу Минск қаласының Қостанай облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасының "Федоров аудандық ауруханасы" КМК медициналық пункті



	Сыйымдылығы 0,1 м3 дөңгелек және тікбұрышты резервуарды орнату
	бак
	1

	ПВХ бөшкесі 50 л
	дана
	1

	Жабдықты сымдарды монтаждаусыз монтаждау, штепсельдік аспап
	дана
	1

	Модель датчигі бар термостат ТР 111
	дана
	1

	Электрлік қыздырғыш элемент 1,5 кВТ
	дана
	1

	Кран шарлы жез, муфталы (В-В), тұтқа-көбелек, газға арналған, Т +60 дейін°С, РН 40 МЕМСТ 21345-2005 ДН 15
	дана
	2

	Су бөлетін арматураға икемді жеткізгіштер
	м
	4

	Қорапты төсеу (кәбіл-арна) полимерлік, периметрі 60 мм-ге дейін
	м
	6

	ПВХ-дан жасалған кабельдік арна, өлшемдері 16 мм х 16 мм
	м
	6,18

	Төселген қораптағы төсем (кабель-арнада) сымдар, қимасы 6 мм-ге дейін2
	м
	6

	Жануды таратпайтын қуат кабелі, өзектер саны 3, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркалар ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	6,18

	Қорап тармақталушы диаметрі 70 мм, тереңдігі 30 мм КМ41005 типті қатты қабырғалар үшін
	дана
	1

	Бір кілтті немесе екі кілтті ажыратқышты, штепсельдік розетканы орнату жылытылмаған сымдары ашық типті
	дана
	1

	Ашық қондырғының қуатты розеткасы Inspiria, бір орындық, жерге тұйықтау түйіспелері бар, қорғаныш перделері жоқ, 250 Жылы, 16 А, ІР20
	дана
	1

	Жергілікті жабдықтың жерге тұйықталуын монтаждау
	дана
	1

	Диаметрі 50 мм полимерлі ұңғымалы құбырдан кәріз құбырын төсеу
	м құбыр желісінің
	4

	Өлшемдері 50х3,2 мм ішкі канализация жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр
	м
	3,992

	Диаметрі 50 мм полипропиленді PP-R дара тіреуіш (клипса)
	дана
	4

	Диаметрі 50 мм қысымды кәріз құбырлары үшін ПВХ поливинилхлоридінен 90° бұру, тығыздағыш жолағы бар
	дана
	2

	Өлшемдері 50х50х50 мм қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ поливинилхлоридінен жасалған 90° тройник, тығыздағыш жолағы бар
	дана
	1

	Араластырғышты орнату және қосу арқылы суық және ыстық су құбыры бар қондырғысы бар жеке қол жуғышты орнату
	жинақ
	1

	Тұғыры жоқ қолжуғыш жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді, өлшемдері L 600 мм, B 450 мм
	дана
	1

	Қол жуғышқа арналған тұғыр
	дана
	1

	Қол жуғышқа арналған араластырғыш бір қолды/екі тұтқалы қисық сызықпен құйындымен термелік/қабырғаға орнатылатын, аэраторы бар құйма
	дана
	1

	Өлшемдері 16х1/2" сыртқы бұрандамен біріктірілген PP-R полипропиленді муфта
	дана
	2

	Кран PP-R  шарлы тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В), толық ұңғылы, су, бу және мұнай өнімдері үшін, Т-дан -40°С +300°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15
	дана
	2

	Су бөлетін арматураға икемді жеткізгіштер
	м
	2

	Диаметрі 100 мм полимерлі ұңғымалы құбырдан кәріз құбырын төсеу
	м құбыр желісінің
	5

	Өлшемдері 110х3,2 мм ішкі канализация жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр
	м
	4,99

	Диаметрі 110 мм 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 құйылған полиэтиленді бұрма
	дана
	1

	Экскаватормен "Экскаватормен" үйіндідегі траншеядағы топырақты өңдеу, шөміштің сыйымдылығы 0,5 м3, топырақ тобы 2
	м3 топырақ
	12,75

	Құмнан жасалған негіздердің төсейтін және тегістейтін қабаттарының құрылғысы
	м³
	0,6

	Қиыршықтастан жасалған негіздердің төсейтін және тегістейтін қабаттарының құрылғысы
	м³
	0,6

	Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан жасалған қиыршық тас M800 СТ ҚР 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм
	м³
	0,6

	Сыйымдылығы 0,2 м3 дейінгі дөңгелек және тікбұрышты бактар
	дана
	1

	Құбырды құдыққа енгізу құрылғысы
	арна
	1

	Траншеяларды, қуыстарды, қазаншұңқырларды және шұңқырларды толтыру, топырақ тобы 2
	м3 топырақ
	12,2

	Артық топырақ пен қоқысты шығару
	
	

	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу
	т
	0,5

	Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннадан 10 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 5 км
	т·км
	2,5
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Установка бака круглого и прямоугольного, вместимость 0,1 м

³

 

áàê

 

1

 

Áî÷êà ÏÂÕ 50 ë

 

øò

 

1

 

Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ áåç ìîíòàæà ïðîâîäîâ, ïðèáîð øòåïñåëüíûé

 

øò.

 

1

 

Òåðìîðåãóëÿòîð ñ äàò÷èêîì ìîäåëè ÒÐ 111

 

øò.

 

1

 

Ýëåìåíò ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé 1,5 êÂò

 

øò

 

1

 

Êðàí øàðîâûé ëàòóííûé, ìóôòîâûé (Â

-

Â), ðóêîÿòêà

-

áàáî÷êà, äëÿ ãàçà, Ò äî 

+60°Ñ, ÐN 40 ÃÎÑÒ 21345

-

2005 DN 15

 

øò.

 

2

 

Ïîäâîäêè ãèáêèå ê âîäîðàçáîðíîé àðìàòóðå

 

ì

 

4

 

Ïðîêëàäêà êîðîáà (êàáåëü

-

êàíàëà) ïîëèìåðíîãî, ïåðèìåòð äî 60 ìì

 

ì

 

6

 

Êàíàë êàáåëüíûé èç ÏÂÕ, ðàçìåðàìè 16 ìì õ 16 ìì

 

ì

 

6,18

 

Ïðîêëàäêà â ïðîëîæåííîì êîðîáå (êàáåëü

-

êàíàëå) ïðîâîäà, ñå÷åíèå äî 6 ìì2

 

ì

 

6

 

Êàáåëü ñèëîâîé íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé ãîðåíèå, ÷èñëî æèë 3, íàïðÿæåíèå 0,66 

êÂ ÃÎÑÒ 31996

-

2012, ìàðêè ÂÂÃíã 3õ2,5 (îê)

-

0,66

 

ì

 

6,18

 

Êîðîáêà îòâåòâèòåëüíàÿ äëÿ òâåðäûõ ñòåí òèïà ÊÌ41005, äèàìåòðîì 70 ìì, 

ãëóáèíîé 30 ìì

 

øò.

 

1

 

Óñòàíîâêà âûêëþ÷àòåëÿ îäíîêëàâèøíîãî èëè äâóõêëàâèøíîãî, øòåïñåëüíîé 

ðîçåòêè íåóòîïëåííîãî òèïà ïðè îòêðûòîé ïðîâîäêå

 

øò.

 

1

 

Ðîçåòêà ñèëîâàÿ îòêðûòîé óñòàíîâêè Inspiria, îäíîìåñòíàÿ, ñ çàçåìëÿþùèìè 

êîíòàêòàìè, áåç çàùèòíûõ øòîðîê, 250 Â, 16 À, IP20

 

øò.

 

1

 

Ìîíòàæ çàçåìëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ìåñòíîãî

 

øò.

 

1

 

Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäà êàíàëèçàöèè èç òðóáû ïîëèìåðíîé ðàñòðóáíîé, 

äèàìåòð 50 ìì

 

ì òðóáîïðîâîäà

 

4

 

Òðóáà èç ïîëèâèíèëõëîðèäà ÏÂÕ äëÿ ñèñòåì âíóòðåííåãî âîäîîòâåäåíèÿ 

ðàçìåðàìè 50õ3,2 ìì

 

ì

 

3,992

 

Îïîðà ïîëèïðîïèëåíîâàÿ PP

-

R îäèíàðíàÿ (êëèïñà) äèàìåòðîì 50 ìì

 

øò.

 

4

 

Îòâîä èç ïîëèâèíèëõëîðèäà ÏÂÕ 90° äëÿ íàïîðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 

äèàìåòðîì 50 ìì, ñ óïëîòíèòåëüíîé ðåçèíêîé

 

øò.

 

2

 

Òðîéíèê èç ïîëèâèíèëõëîðèäà ÏÂÕ 90° äëÿ íàïîðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 

ðàçìåðàìè 50õ50õ50 ìì, ñ óïëîòíèòåëüíîé ðåçèíêîé

 

øò.

 

1

 

Óñòàíîâêà óìûâàëüíèêà îäèíî÷íîãî ñ èíñòàëëÿöèåé ñ ïîäâîäêîé 

õîëîäíîé è 

ãîðÿ÷åé âîäû, ñ óñòàíîâêîé è ïîäêëþ÷åíèåì ñìåñèòåëÿ

 

êîìïëåêò

 

1

 

Óìûâàëüíèê áåç ïüåäåñòàëà ïîëóêðóãëûé, îâàëüíûé, ïðÿìîóãîëüíûé, 

òðàïåöèåâèäíûé ñî ñïèíêîé èëè áåç ñïèíêè ðàçìåðàìè L 600 ìì, B 450 ìì

 

øò.

 

1

 

Ïüåäåñòàë äëÿ óìûâàëüíèêà

 

øò.

 

1

 

Ñìåñèòåëü äëÿ óìûâàëüíèêà îäíîðóêîÿòî÷íûé/äâóõðóêîÿòî÷íûé ñ èçîãíóòûì 

èçëèâîì íàáîðòíûé/íàñòåííûé, èçëèâ ñ àýðàòîðîì

 

øò.

 

1

 

Ìóôòà ïîëèïðîïèëåíîâàÿ PP

-

R êîìáèíèðîâàííàÿ ñ íàðóæíîé ðåçüáîé 

ðàçìåðàìè 16õ1/2"

 

øò.

 

2

 

Êðàí PP

-

R  øàðîâûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìóôòîâûé (Â

-

Â), 

ïîëíîïðîõîäíîé, äëÿ âîäû, ïàðà è 

íåôòåïðîäóêòîâ, Ò îò 

-

40°Ñ äî +300°Ñ, PN 

16 ÃÎÑÒ 21345

-

2005 DN 15

 

øò.

 

2

 

Ïîäâîäêè ãèáêèå ê âîäîðàçáîðíîé àðìàòóðå

 

ì

 

2

 

Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäà êàíàëèçàöèè èç òðóáû ïîëèìåðíîé ðàñòðóáíîé, 

äèàìåòð 100 ìì

 

ì òðóáîïðîâîäà

 

5

 

