ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование: Ремонт и техническое обслуживание пластиковых окон (ПВХ)
Место выполнения работ: ФОК, поселок Солнечный, улица Абая, 1.
	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Замена уплотнительной резины на окнах ПВХ
	Демонтаж существующего изношенного уплотнителя и установка нового уплотнительного профиля для окон ПВХ. Материал — эластичная резина EPDM либо аналогичный материал. Уплотнитель должен соответствовать профилю существующей оконной системы, обеспечивать плотное прилегание створки к раме и устранение продувания. Установка производится по всему необходимому периметру.
	пог. м
	30

	2
	Ремонт и регулировка оконной фурнитуры
	Диагностика, ремонт и регулировка существующей оконной фурнитуры. Включает регулировку створок по горизонтали и вертикали, устранение провисания и неплотного закрывания, смазку подвижных элементов, ремонт или замену отдельных элементов фурнитуры при необходимости.
	шт.
	5

	3
	Ремонт или замена оконных замков, ручек и запорных механизмов
	Диагностика, ремонт либо замена неисправных оконных ручек, замков, запорных механизмов, ответных планок и других элементов. Новые комплектующие должны быть совместимы с существующей оконной системой и обеспечивать надежное открывание, закрывание и фиксацию створок.
	шт.
	5

	4
	Демонтаж, изготовление и установка стеклопакета
	Демонтаж поврежденного стеклопакета, изготовление и установка нового двухкамерного стеклопакета. Общая номинальная толщина стеклопакета — 50 мм. Размеры определяются Исполнителем путем замера существующей конструкции. Стеклопакет должен быть герметичным, без трещин, сколов и других видимых повреждений, соответствовать оконному ПВХ-профилю и надежно фиксироваться в оконной раме.
	шт.
	1

	5
	Изготовление и установка москитных сеток
	Изготовление и установка москитных сеток по индивидуальным размерам оконных проемов. Рама — алюминиевый либо иной прочный профиль, предназначенный для соответствующей оконной конструкции. Полотно — качественная москитная сетка без разрывов и повреждений. Крепления должны обеспечивать надежную фиксацию и возможность снятия сетки для очистки и обслуживания.
	шт.
	5

	6
	Регулировка створок и устранение продувания
	Регулировка оконных створок по горизонтали и вертикали, устранение провисания, неплотного закрывания и продувания, обеспечение плотного прилегания створки к оконной раме.
	шт.
	5

	7
	Проверка работоспособности окон после выполнения ремонта
	Проверка открывания, закрывания и фиксации створок, исправности фурнитуры и запорных механизмов, плотности прилегания уплотнителя, надежности установки стеклопакета и москитных сеток.
	услуга
	1



Дополнительные требования к выполнению работ
1. Все используемые материалы, комплектующие и изделия должны быть новыми, качественными и не бывшими в употреблении.
2. Исполнитель до начала выполнения работ обязан произвести осмотр и необходимые замеры оконных конструкций.
3. При изготовлении стеклопакета и москитных сеток размеры определяются Исполнителем непосредственно по месту выполнения работ.
4. Все заменяемые комплектующие должны быть совместимы с существующими оконными конструкциями.
5. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением необходимых инструментов и оборудования.
6. Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимые материалы, комплектующие, инструменты, оборудование и расходные материалы, если иное не предусмотрено договором.
7. После выполнения работ створки окон должны свободно открываться и закрываться, а запорные механизмы и фурнитура должны работать без заеданий.
8. Установленный уплотнитель не должен иметь разрывов, заломов, растяжений и других повреждений и должен обеспечивать плотное прилегание створки к раме.
9. Установленный стеклопакет не должен иметь трещин, сколов и других видимых повреждений и должен быть надежно закреплен в оконной раме.
10. Москитные сетки должны быть установлены ровно, без провисаний и повреждений и надежно закреплены.
11. В процессе выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика и не допускать повреждения оконных конструкций и помещений.
12. После окончания работ Исполнитель обязан убрать место выполнения работ и удалить образовавшийся строительный мусор.
Требования к качеству
Результатом выполнения работ должно являться восстановление исправного состояния пластиковых окон, обеспечение нормального открывания и закрывания створок, исправной работы фурнитуры и запорных механизмов, плотного прилегания уплотнителя и устранение продувания, а также качественная установка стеклопакета и москитных сеток.
При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные материалы и комплектующие в соответствии с условиями договора и гарантийными обязательствами производителя.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или неправильной установки материалов и комплектующих.
Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие вследствие механического воздействия, неправильной эксплуатации либо иных действий, не связанных с качеством выполненных Исполнителем работ.











































ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
 Пластикалық терезелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі техникалық ерекшелік
Атауы: Пластикалық терезелерді (ПВХ) жөндеу және техникалық қызмет көрсету
Жұмыстарды орындау орны: Солнечный кенті, Абай көшесі, 1, ДСК.
	№
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ПВХ терезелеріндегі тығыздағыш резеңкені ауыстыру
	Қолданыстағы тозған тығыздағышты бөлшектеу және ПВХ терезелеріне арналған жаңа тығыздағыш профильді орнату. Материалы — EPDM эластикалық резеңкесі немесе соған ұқсас материал. Тығыздағыш қолданыстағы терезе жүйесінің профиліне сәйкес болуы, жақтауға тығыз жанасуды және жел өтуін болдырмауды қамтамасыз етуі тиіс. Орнату қажетті бүкіл периметр бойынша жүргізіледі.
	пог. м
	30

	2
	Терезе фурнитурасын жөндеу және реттеу
	Қолданыстағы терезе фурнитурасының техникалық жағдайын диагностикалау, жөндеу және реттеу. Жұмыстарға терезе жармаларын көлденең және тік бағытта реттеу, салбырап қалуын және толық жабылмауын жою, қозғалмалы элементтерді майлау, қажет болған жағдайда фурнитураның жекелеген элементтерін жөндеу немесе ауыстыру кіреді.
	дана
	5

	3
	Терезе құлыптарын, тұтқаларын және бекіту механизмдерін жөндеу немесе ауыстыру
	Ақаулы терезе тұтқаларын, құлыптарды, бекіту механизмдерін, жауапты планкаларды және басқа да элементтерді диагностикалау, жөндеу немесе ауыстыру. Жаңа жинақтауыштар қолданыстағы терезе жүйесімен үйлесімді болуы және терезе жармаларын сенімді ашуды, жабуды және бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
	дана
	5

	4
	Шыны пакетін бөлшектеу, дайындау және орнату
	Зақымдалған шыны пакетті бөлшектеу, жаңа екі камералы шыны пакетті дайындау және орнату. Шыны пакеттің жалпы номиналды қалыңдығы — 50 мм. Өлшемдері қолданыстағы конструкцияны өлшеу арқылы Орындаушы тарапынан анықталады. Шыны пакет герметикалық, жарықшақтарсыз, сызаттарсыз және басқа да көзге көрінетін ақауларсыз болуы, ПВХ терезе профиліне сәйкес келуі және терезе жақтауында сенімді бекітілуі тиіс.
	дана
	1

	5
	Масаларға қарсы торларды дайындау және орнату
	Терезе ойықтарының жеке өлшемдері бойынша масаларға қарсы торларды дайындау және орнату. Жақтауы — тиісті терезе конструкциясына арналған алюминий немесе басқа да берік профиль. Полотносы — жыртылмаған және зақымдалмаған сапалы масаларға қарсы тор. Бекіткіштері торды сенімді бекітуді және тазалау мен техникалық қызмет көрсету үшін шешіп алуға мүмкіндік беруді қамтамасыз етуі тиіс.
	дана
	5

	6
	Терезе жармаларын реттеу және жел өтуін жою
	Терезе жармаларын көлденең және тік бағытта реттеу, салбырап қалуын, толық жабылмауын және жел өтуін жою, жарманың терезе жақтауына тығыз жанасуын қамтамасыз ету.
	дана
	5

	7
	Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін терезелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеру
	Терезе жармаларының ашылуын, жабылуын және бекітілуін, фурнитура мен бекіту механизмдерінің жарамдылығын, тығыздағыштың жақтауға жанасуын, шыны пакет пен масаларға қарсы торлардың сенімді орнатылуын тексеру.
	қызмет
	1

	


Жұмыстарды орындауға қойылатын қосымша талаптар
1. Пайдаланылатын барлық материалдар, жинақтауыштар мен бұйымдар жаңа, сапалы және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
2. Орындаушы жұмыстарды бастамас бұрын терезе конструкцияларын қарап-тексеруге және қажетті өлшемдерді алуға міндетті.
3. Шыны пакеттер мен масаларға қарсы торларды дайындау кезінде өлшемдер Орындаушы тарапынан тікелей жұмыс орнында анықталады.
4. Барлық ауыстырылатын жинақтауыштар қолданыстағы терезе конструкцияларымен үйлесімді болуы тиіс.
5. Жұмыстар қажетті құралдар мен жабдықтарды пайдалана отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
6. Егер шартта өзгеше көзделмесе, қажетті материалдарды, жинақтауыштарды, құралдарды, жабдықтарды және шығыс материалдарын Орындаушы өз бетінше қамтамасыз етеді.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін терезе жармалары еркін ашылып-жабылуы, ал бекіту механизмдері мен фурнитура іркіліссіз жұмыс істеуі тиіс.
8. Орнатылған тығыздағышта жыртылу, майысу, созылу және басқа да зақымдар болмауы және терезе жармасының жақтауға тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс.
9. Орнатылған шыны пакетте жарықшақтар, сызаттар және басқа да көзге көрінетін зақымдар болмауы және терезе жақтауында сенімді бекітілуі тиіс.
10. Масаларға қарсы торлар біркелкі, салбыраусыз және зақымдалмаған күйде орнатылып, сенімді бекітілуі тиіс.
11. Жұмыстарды орындау барысында Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге және терезе конструкциялары мен үй-жайларға зақым келтірмеуге міндетті.
12. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс орнын жинауға және пайда болған құрылыс қалдықтарын алып тастауға міндетті.
Сапаға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау нәтижесінде пластикалық терезелердің жарамды күйі қалпына келтірілуі, терезе жармаларының қалыпты ашылып-жабылуы, фурнитура мен бекіту механизмдерінің дұрыс жұмыс істеуі, тығыздағыштың тығыз жанасуы және жел өтуінің болмауы, сондай-ақ шыны пакет пен масаларға қарсы торлардың сапалы орнатылуы қамтамасыз етілуі тиіс.
Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған жұмыстарға және орнатылған материалдар мен жинақтауыштарға шарт талаптарына және өндірушілердің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы жұмыстарды тиісінше орындамау немесе материалдар мен жинақтауыштарды дұрыс орнатпау салдарынан туындаған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Кепілдік міндеттемелер механикалық әсер ету, дұрыс пайдаланбау немесе Орындаушы орындаған жұмыстардың сапасына байланысты емес басқа да әрекеттер нәтижесінде пайда болған зақымдарға қолданылмайды.
Пластикалық терезелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі техникалық ерекшелік

