                  ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на пошив шторы сцены для актового зала школы № 129. Предмет: Штор сцены — комплект, с замером, пошивом и монтажом под ключ. Состав комплекта (1 комплект):Наименование Кол-во Размеры (уточняются замером)Антрактно-раздвижной занавес— из 2-х половин, с раздвижным механизмом в стороны 2- компл.Ширина 10 м, высота 3,50 м. Механизм занавеса 2 шт. Технические требования к материалам: Ткань:Вид: Бархат сценический KR-315 / Velvet Stage, плотность не менее 380 гр/м2 Состав: 100% полиэстер с огнезащитной пропиткой Trevira CSКласс пожарной безопасности: Г1, КМ1 — обязательно сертификат! Светонепроницаемость: 100% Blackout Цвет: на выбор заказчика. Пошив:Коэффициент драпировки: 2,0 (на 1 метр карниза — 2 метра ткани) для создания складок Верх: Шторная лента усиленная + люверсы металлические / крючки для сценического карниза Низ: Карман под трубу-утяжелитель 3 кг/м для ровного веса Боковые швы: С двойным подгибом, оверложены Все швы — огнестойкими нитками. Карнизы и механизмы (входит в стоимость):Карниз главный: Профиль алюминиевый усиленный СТ-41, с ручным раздвижным механизмом на тросу и роликах выдерживает нагрузку до 80 кг Карнизы для кулис и задника — потолочные, однорядныеКрепеж анкерный в бетон. Работы исполнителя:Выезд на замер и фотофиксация сцены Предоставление 3-5 образцов ткани и эскиза на согласование Пошив в цеху Доставка, монтаж карнизов, навеска, отпаривание на месте. Сдача с актом. Обязательные документы от поставщика: Сертификат соответствия на ткань Сертификат пожарной безопасности КМ1 / Г1Протокол испытаний на негорючесть Паспорт на изделие. Гарантия: 24 месяца на ткань (не выгорает) и 12 месяцев на монтажные работы. Срок: Не более 10 рабочих дней с момента согласования эскиза. 
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