​ Техническая спецификация
для проведения закупок и заключения договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта «УАЗ 3962 АСМП»
 (автомобиля скорой медицинской помощи).

	№
	Наименование услуг/работ
	Содержание работ и технические требования

	1
	ТО-2 двигателя
	Проведение регламентных работ второго технического обслуживания двигателя: диагностика состояния, проверка/регулировка тепловых зазоров клапанов (при необходимости), замена масляного и воздушного фильтров, замена моторного масла, проверка системы охлаждения и зажигания.

	2
	Ремонт карданных валов
	Диагностика, дефектовка, замена изношенных крестовин, подшипников промежуточной опоры, устранение люфтов, балансировка карданного вала на специализированном стенде.

	3
	ТО-2: замена масла трансмиссии
	Слив отработанного трансмиссионного масла, промывка (при необходимости), замена масла в коробке передач (КПП), раздаточной коробке и мостах (в соответствии с картой смазки ТС), проверка герметичности уплотнений.

	4
	Ремонт электрочасти: проводка освещения
	Диагностика, поиск и устранение обрывов, коротких замыканий и окислений в цепях внутреннего и внешнего освещения ТС, замена поврежденных участков жгутов, разъемов и предохранителей

	5
	Ремонт электрочасти: комбинация приборов
	Диагностика и восстановление работоспособности панели приборов (контрольно-измерительных приборов, датчиков, подсветки, контрольных ламп и цифровых индикаторов).

	6
	Полная покраска кузова, восстановление лакокрасочного покрытия (ЛКП)
	Подготовительные работы (зачистка, рихтовка, шпаклевка, грунтовка), полная покраска кузова высококачественной эмалью с последующим нанесением лака и сушкой в специализированной покрасочной камере.

	7
	Демонтаж ГБО
	Безопасный демонтаж газобаллонного оборудования (баллон, редуктор, газовые магистрали, форсунки, блок управления) с соблюдением норм техники безопасности и герметизацией топливной/электрической систем.

	8
	Нанесение опознавательных знаков «Скорая помощь»
	Нанесение цветографических схем, контрастных полос, надписей «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» и крестов согласно действующему стандарту (ГОСТ) для специальных автомобилей скорой медицинской помощи (пленкой, устойчивой к внешним воздействиям).



3. Общие требования к качеству и условиям выполнения работ.
Качество материалов: Все используемые запчасти, расходные материалы, трансмиссионные и моторные масла, а также лакокрасочные материалы должны быть новыми, сертифицированными и соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя ТС.  
Гарантийные обязательства: На все выполненные работы и установленные комплектующие предоставляется гарантия (не менее 6 месяцев или 10 000 км пробега).  
Безопасность: Демонтаж ГБО и ремонт электрооборудования должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением правил пожарной и технической безопасности.

Начальник службы отдела материально-технического
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