Техническая спецификация
на проведение работ по контролю эксплуатационных параметров (качества работы) диагностических рентгеновских аппаратов и контроль эффективности средств индивидуальной радиационной защиты.

При обследовании контролируются следующие характеристики диагностического рентгеновского аппарата в количестве 3 штук:


Сименс 2003 года выпуска. Имеется томографическая приставка
12ф7 2007 года выпуска. Стационарный флюоро аппарат 
Медоника RFM-525 HF 2016 г. Корея
Perlove PLD 7300 D 2024г №023182 Серия 65А24009 Китай
Рентген аппарат Арман передвижной 2006 г. АО Актюбрентген



Для рентгенографических/палатных аппаратов 
0. анодное напряжение;
0. время экспозиции;
0. слой половинного ослабления, соответствующий необходимой
	толщине общего фильтра;
0. Керму в воздухе;
0. радиационный выход; 
0. характеристики, связанные с изображением (снимком);
0. систему автоматического управления экспозицией (АУЭ);
0. размер фокусного пятна

Для флюорографических аппаратов
1) анодное напряжение;
2) время экспозиции;
3) керму в воздухе;

Результатом работы является оформленный протокол на каждый рентгеновский аппарат с заключением.












[bookmark: _GoBack]Техникалық спецификация
диагностикалық рентген аппараттарының пайдалану параметрлерін (жұмыс сапасын) бақылау бойынша жұмыстарды жүргізуге және жеке радиациялық қорғау құралдарының тиімділігін бақылауға.


Тексеру кезінде 3 дана диагностикалық рентген аппаратының келесі сипаттамалары бақыланады:

Siemens 2003 шығарылымы. Томографиялық қондырғы бар
12ф7 2007 года выпуска. Стационарный флюороаппарат 
Медоника RFM-525 HF 2016 г. Корея
Perlove PLD 7300 D 2024г №023182 Серия 65А24009 Китай
Рентген аппарат Арман передвижной 2006 г. АО Актюбрентген


Рентгенографиялық/палаталық аппаратардың:
1) анодтағы кернеу
2) сәулелену ұзақтығы
3) сәулені жартылай әлсірету қалыңдығы
4) ауадағы Керма
5) сәуле таралу шығуы
6) рентгенге түсірілген суретпен байланысты сипаттамалар
7) автоматикалық сәулелену басқару жүйесі
8) фокустың дақ мөлшерін өлшеу

Флюорографиялық апппаратардың:
1) анодтағы кернеу
2) сәуле ұзақтығы
3) ауадағы Керма

Қызмет көрсету нәтижесі болып қорытындысы бар хаттама табылады .

