ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Турникетке арналған қоршауды дайындау және орнату бойынша
1. Жұмыстардың атауы
Тапсырыс беруші объектісінде турникет арқылы өту аймағын ұйымдастыру үшін қоршауды дайындау, жеткізу және орнату.
2. Негізгі талаптар
2.1. Жеткізуші конструкцияны дайындауды бастамас бұрын өлшеу жүргізу үшін Тапсырыс беруші объектісіне өз есебінен барады.
2.2. Қоршау орнату орнының нақты өлшемдері мен ерекшеліктерін, турникеттің орналасуын, өту аймағын және іргелес конструкцияларды ескере отырып дайындалуы тиіс.
2.3. Қоршаудың ұзындығы — кемінде 1,5 сызықтық метр.
2.4. Қоршау конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· турникет арқылы ұйымдасқан және бақыланатын өту;
· келушілердің/қызметкерлердің қозғалыс бағытын;
· конструкцияның орнықтылығы мен қауіпсіздігін;
· өткір және жарақат алу қаупі бар элементтердің болмауын;
· негізге сенімді бекітілуін;
· Тапсырыс беруші объектісінің жағдайында пайдалану мүмкіндігін.
2.5. Дайындау материалы — механикалық әсерлер мен коррозияға төзімді қорғаныш жабыны бар металл профиль/құрылымдық болат.
2.6. Конструкцияның барлық элементтерінің беті сапалы өңделуі тиіс. Дәнекерленген қосылыстар сенімді әрі мұқият өңделген болуы тиіс.
2.7. Қоршаудың түсі мен сыртқы көрінісі дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісіледі.
3. Монтаж
3.1. Жеткізуші монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындайды, оның ішінде:
· конструкцияны объектіге жеткізу;
· жинау;
· орнату және түзету;
· еденге/негізге сенімді бекіту;
· орнықтылықты тексеру;
· монтаждау жұмыстары жүргізілген орынды тазалау.
3.2. Монтаж қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, Жеткізушінің білікті мамандарымен орындалуы тиіс.
3.3. Қажет болған жағдайда Жеткізуші жұмыстарды орындау үшін барлық қажетті шығын материалдарын, бекіту элементтері мен құралдарды өз бетінше қамтамасыз етеді.
4. Орындау мерзімі
Жеткізу, дайындау және орнату мерзімі — шарт жасалған/Тапсырыс берушінің өтінімі алынған күннен бастап 20 (жиырма күн) күнтізбелік күннен аспайды.
5. Өлшеу
Жеткізуші маманының өлшеу жүргізу үшін баруы Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші қоршаудың өлшемдерін, конфигурациясын және орнату орнын Тапсырыс берушімен келіседі.
6. Кепілдік және жауапкершілік
Жеткізуші дайындалған қоршаудың сапасына, бекітудің сенімділігіне және орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына кепілдік береді.
Жеткізушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, оларды жою Жеткізушімен өз есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жүзеге асырылады.
7. Талап етілетін нәтиже
Жұмыстарды орындау нәтижесінде Тапсырыс берушіге толығымен дайындалған, орнатылған және пайдалануға дайын турникетке арналған қоршау беріледі, ол қауіпсіз және ұйымдасқан өту аймағын қамтамасыз етеді.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На изготовление и установку ограждения для турникета
1. Наименование работ
Изготовление, поставка и установка ограждения для организации зоны прохода через турникет на объекте Заказчика.
2. Основные требования
2.1. Поставщик осуществляет выезд на объект Заказчика для проведения замеров за свой счет до начала изготовления конструкции.
2.2. Ограждение должно быть изготовлено с учетом фактических размеров и особенностей места установки, расположения турникета, проходной зоны и прилегающих конструкций.
2.3. Протяженность ограждения — не менее 1,5 погонного метра.
2.4. Конструкция ограждения должна обеспечивать:
· организованный и контролируемый проход через турникет;
· направление движения посетителей/сотрудников;
· устойчивость и безопасность конструкции;
· отсутствие острых и травмоопасных элементов;
· надежное крепление к основанию;
· возможность эксплуатации в условиях объекта Заказчика.
2.5. Материал изготовления — металлический профиль/конструкционная сталь с защитным покрытием, устойчивым к механическим воздействиям и коррозии.
2.6. Все элементы конструкции должны иметь качественную обработку поверхности. Сварные соединения должны быть надежными и аккуратно обработанными.
2.7. Цвет и внешний вид ограждения согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
3. Монтаж
3.1. Поставщик выполняет полный комплекс монтажных работ, включая:
· доставку конструкции на объект;
· сборку;
· установку и выравнивание;
· надежное крепление к полу/основанию;
· проверку устойчивости;
· уборку места проведения монтажных работ.
3.2. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами Поставщика с соблюдением требований безопасности.
3.3. При необходимости Поставщик самостоятельно обеспечивает все необходимые расходные материалы, крепежные элементы и инструменты для выполнения работ.
4. Срок выполнения
[bookmark: _GoBack]Срок поставки, изготовления и установки — не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора/получения заявки Заказчика.
5. Замер
Выезд специалиста Поставщика для выполнения замеров осуществляется за счет Поставщика.
По результатам замера Поставщик согласовывает с Заказчиком размеры, конфигурацию и место установки ограждения.
6. Гарантия и ответственность
Поставщик гарантирует качество изготовленного ограждения, надежность крепления и качество выполненных монтажных работ.
В случае выявления недостатков, возникших по вине Поставщика, их устранение осуществляется Поставщиком за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
7. Требуемый результат
В результате выполнения работ Заказчику передается полностью изготовленное, установленное и готовое к эксплуатации ограждение для турникета, обеспечивающее безопасную и организованную зону прохода.


