Техническая спецификация

	№
	Наименование  
	Характеристика
	Сумма без НДС

	1
	
Работы по изготовлению и установке мусорных контейнеров в количестве 30 штук
	Контейнер предназначен для раздельного сбора ТБО, объемом 750 л с захватами для мусоровозов с боковой загрузкой 

1.  Изготовление из стального металлического листа толщиной не менее 1,5 мм (согласно ГОСТ 16523). Верхняя часть корпуса оснащена защитным и усиливающим обрамлением из профильной трубы сечением не менее 40х20х1,5 мм.
2.  Конструкция укомплектована стационарными (неподвижными) опорами, выполненными из прочного металлического уголка (согласно ГОСТ 8509).
3.  Наружные стыки корпуса соединены методом электродуговой сварки сплошным герметичным швом по ГОСТ 14771-76..

4.  Предусмотрено полное предварительное грунтование и последующее окрашивание всех поверхностей атмосферостойкой эмалью марки ПФ-115 (финальный цвет утверждается по предварительному согласованию с Заказчиком). 
5.  Внешние габариты (длина х ширина х высота): не менее 920х920х1030 мм.
6.  Масса готового изделия в сборе составляет не более 48 кг.
Срок предоставляемой гарантии на металлоконструкцию и покрытие составляет 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. 
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по изготовлению и установке мусорных контейнеров
в селе Новоишимское

Все расходные материалы по изготовлению контейнеров, погрузка, доставка, разгрузка за счет Поставщика. Эскиз контейнера согласовать с Заказчиком.
