Техническая спецификация

Посадка саженцев тополь (250 шт), ясень(10 шт), черемуха(20 шт), ирга (20 шт)- общий 300шт , высотой не менее 1,5 метра (+ - 10см). Ветви без повреждений.
Опыт работы не менее 1 год. Уход на протяжении вегетационного периода (рыхление, установка растяжек и полив). Гарантия 1 год. В случае не приживаемости или пропажи саженцев – замена за счет поставщика. 
Технология проведения работ:
Перед началом работы согласовывается детальный план по каждым видам работы с Заказчиком. 
Посадка саженцев производится согласно схеме по указанию заказчика. 
Исполнитель должен посадить саженцы за свой счет. Саженцы должны соответствовать требованием Заказчика.
Перед посадкой размер ям, размер траншеи должен быть предъявлен Заказчику. На посадочный материал представить карантинное разрешение.
Для посадки саженцев подготавливается стандартные посадочные места с механизированным (ручным) способом. Общая количества посадочных мест - 300 штук.
Перед посадкой саженцев согласовывается производство земляных работ с коммунальными предприятиями, обслуживающими подземные инженерные коммуникации.
Если саженцы будут высажены в охранной зоне коммуникаций, пересадка их производится за счет собственных средств Исполнителя.
Не прижившиеся саженцы Исполнитель восстанавливает за свой счет в течение года после составления Акта приживаемости деревьев.
Все расходы по транспортировке а также другие расходы за счет исполнителя.

Техникалық сипаттама
Көшеттерді отырғызу: терек – 250 дана, шаған – 10 дана, мойыл – 20 дана, ирга – 20 дана. Жалпы саны – 300 дана. Көшеттердің биіктігі кемінде 1,5 метр (±10 см) болуы тиіс. Бұтақтары зақымданбаған, сау және сапалы болуы қажет.
Жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл. Вегетациялық кезеңге күтім жасау (қопсыту, созылу белгілерін орнату және суару). Кепілдік 1 жыл. Көшеттердің өспеуі немесе жоғалуы жағдайында-жеткізушінің есебінен ауыстыру. 

Жұмыстарды жүргізу технологиясы:
Жұмысты бастамас бұрын тапсырыс берушімен жұмыстың әрбір түрі бойынша егжей-тегжейлі жоспар келісіледі. 
Көшеттер Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша схемаға сәйкес отырғызылады. 
Орындаушы өз есебінен көшет отырғызуы керек. Көшеттер Тапсырыс берушінің талабына сай болуы керек.
Отырғызу алдында шұңқырлардың мөлшері, траншея мөлшері Тапсырыс берушіге көрсетілуі керек. Отырғызу материалына карантиндік рұқсат беру.
Көшеттерді отырғызу үшін механикаландырылған (қолмен) әдіспен стандартты отырғызу орындары дайындалады. Отыратын орындардың жалпы саны-300 дана.
Көшеттерді отырғызу алдында коммуналдық кәсіпорындармен жер жұмыстарын жүргізу келісіледі. 
Егер көшеттер коммуникациялардың күзет аймағында отырғызылса, оларды трансплантациялау Орындаушының өз қаражаты есебінен жүргізіледі.
Орындаушы тамырланбаған көшеттерді ағаштардың өмір сүру актісі жасалғаннан кейін бір жыл ішінде өз есебінен қалпына келтіреді.
Барлық тасымалдау шығындары және басқа шығындар Орындаушының есебінен.



 
