ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Мектепке дейінгі ұйымға арналған перделер мен тюль тігу жұмыстарына
1. Жұмыстардың жалпы талаптары мен көлемі
1.1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес мектепке дейінгі ұйымның үй-жайларын безендіруге арналған перделерді, тюльдерді, сәндік элементтерді және өзге де тоқыма бұйымдарын жеке өлшем бойынша тігу жұмыстарын орындауға міндеттенеді.
1.2. Жұмыстар мынадай үй-жайларды безендіруді қамтиды:
жатын бөлмелер – 7 бөлме (әр бөлмеде 3 терезеден), барлығы 21 перде;
әдіскер кабинеті – 1 бөлме - 1 перде;
спорт залы – 1 перде;
музыка залы – 1 перде.
1.3. Бұйымдарды тігу үй-жайлардың мақсаты, терезе ойықтарының ерекшеліктері, функционалдылық, эстетикалық талаптар және мектепке дейінгі ұйымда қауіпсіз пайдалану талаптары ескеріле отырып жүзеге асырылады.
2. Маталар мен материалдарға қойылатын талаптар
2.1. Қолданылатын барлық маталар сапалы, берік, құрылымы біркелкі, түсі оңбайтын, тұрақты жууға төзімді және өндірушінің күтім жөніндегі ұсынымдары сақталған жағдайда бастапқы пішінін сақтайтын болуы тиіс.
2.2. Матаның ені кемінде 2,80 м болуы тиіс. Ені 2,80 м-ден 3,00 м-ге дейінгі маталарды пайдалануға жол беріледі. Бұл үй-жайдың биіктігі бойынша көлденең жалғау тігістерінсіз бұйымдар тігуге мүмкіндік беруі тиіс.
2.3. Органзаны, сондай-ақ ақаулары, ілмектері тартылған, жіптері үзілген, түсі біркелкі емес және басқа да көзге көрінетін кемшіліктері бар маталарды пайдалануға жол берілмейді.
2.4. Қажетті маталардың сипаттамалары мен көлемі:
	№
	Матаның атауы және түсі
	Матаның ені
	Саны
	Қолданылу мақсаты
	Сапаға қойылатын талаптар

	1
	Ақ түсті атлас перделік мата
	Кемінде 2,80 м
	14 пог. м
	Музыка залы: биіктігі – 3 м, ені – 14 м
	Тегіс, жылтыр беті бар тығыз атлас. Тығыздығы кемінде 140–160 г/м². Мата берік, тозуға төзімді, жіптері тарқамайтын және көзге көрінетін ақаулары жоқ болуы тиіс.

	2
	Тығыздығы жоғары ақ түсті капрон мата (вуаль)
	Кемінде 2,80 м
	75 пог. м
	Жатын бөлмелер: биіктігі – 2,8 м, ені – 3 м (21 терезе). 

2. Дене шынықтыру кабинеті: биіктігі – 2,8 м, ені – 4 м. 

3. Әдіскер кабинеті: биіктігі – 2,8 м, ені – 8 м.
	Сапалы, бір түсті, күңгірт микровуаль/тығыздығы жоғары капрон. Тығыздығы кемінде 85–110 г/м². Түсі біркелкі, ақаулары мен үзілген жіптері жоқ, пішінін сақтайтын және сапалы қатпар түзуге мүмкіндік беретін болуы тиіс.

	3
	Тығыздығы жоғары көк түсті капрон мата (вуаль)
	Кемінде 2,80 м
	12 пог. м
	Музыка залы: биіктігі – 3 м, ені – 12 м
	Сапалы, бір түсті, күңгірт микровуаль/тығыздығы жоғары капрон. Қанық әрі біркелкі түсті, ақаулары мен үзілген жіптері жоқ, пішінін сақтайтын және сапалы қатпар түзуге мүмкіндік беретін болуы тиіс.

	4
	Тығыздығы жоғары қызыл түсті капрон мата (вуаль)
	Кемінде 2,80 м
	5 пог. м
	Музыка залына арналған сәндік элементтер мен таспалар
	Сапалы, бір түсті, күңгірт микровуаль/тығыздығы жоғары капрон. Қанық әрі біркелкі түсті, ақаулары мен үзілген жіптері жоқ, пішінін сақтайтын және сапалы қатпар түзуге мүмкіндік беретін болуы тиіс.

	5
	Тығыздығы жоғары сары түсті капрон мата (вуаль)
	Кемінде 2,80 м
	17 пог. м
	Музыка залын безендіру және сәндік рәсімдеу: биіктігі – 3 м, ені – 17 м
	Сапалы, бір түсті, күңгірт микровуаль/тығыздығы жоғары капрон. Қанық әрі біркелкі түсті, ақаулары мен үзілген жіптері жоқ, пішінін сақтайтын және сапалы қатпар түзуге мүмкіндік беретін болуы тиіс.


2.5. Тюль тігу үшін пайдаланылатын капрон маталардың төменгі жиегінде матаның біркелкі салбырауын және сапалы қатпар түзуін қамтамасыз ететін фабрикалық ауырлатқыш болуы тиіс. Кіріктірілген ауырлатқыш бауды немесе зауытта дайындалған басқа да ауырлатқыш түрін қолдануға жол беріледі. Ауырлатқыш материалы мектепке дейінгі ұйымда пайдалану қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
3. Тігу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
3.1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің үй-жайларындағы терезе ойықтарын алдын ала өлшеуді жүзеге асырады.
3.2. Бұйымдар өлшеу нәтижесінде алынған нақты өлшемдерге сәйкес жеке тігіледі. Бұл ретте әрбір бұйымның қажетті ұзындығы, ені, қатпарлау коэффициенті және бекіту ерекшеліктері ескеріледі.
3.3. Әрбір бұйымның жоғарғы жиегіне сенімді бекітуді, біркелкі қатпарлануды және ілу биіктігін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін ені кемінде 6 см сапалы перделік таспа тігілуі тиіс.
3.4. Бүйірлік тігістер мен төменгі қайырмалар ұқыпты, түзу және берік орындалуы тиіс. Жіптердің тартылуына, матаның қиғаш тартылуына, қатпарлардың пайда болуына, матаның пішінінің бұзылуына және өңделмеген қиықтардың қалуына жол берілмейді.
3.5. Барлық тігістер сапалы, берік және пайдаланылатын матаның түріне сәйкес болуы тиіс. Жіптер, тігін фурнитурасы және басқа да шығыс материалдары түсі мен техникалық сипаттамалары бойынша дұрыс таңдалуы қажет.
3.6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші дайын бұйымдарды таза, қапталған күйде, бөгде иістерсіз, ластанусыз және зақымданусыз Тапсырыс берушіге тапсырады.
4. Өнім берушіге қойылатын міндетті талаптар
4.1. Өнім беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-порталында шарт тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін өзінің білікті маманының Тапсырыс берушінің объектісіне баруын қамтамасыз етуге міндетті.
4.2. Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына, дайын бұйымдардың белгіленген параметрлерге сәйкестігіне және шартта көзделген орындау мерзімінің сақталуына жауапты болады.
5. Жұмыстардың құны және шығыстар бойынша міндеттемелер
5.1. Шарттың құны Өнім берушінің міндеттемелерін тиісінше орындауға байланысты барлық шығыстарды қамтуы тиіс, оның ішінде:
маманның объектіге баруы және өлшеу жұмыстарын жүргізуі;
матаны пішу, тігу және өңдеу;
тігін жіптері, таспалар, ауырлатқыштар, фурнитура және басқа да шығыс материалдары;
дайын бұйымдарды қаптау;
дайын бұйымдарды Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізу;
жұмыстарды орындауға тікелей байланысты өзге де қажетті шығыстар.
6. Орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі
6.1. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың толық көлемі тапсырылғаннан кейін оларды қабылдауды жүзеге асырады.
6.2. Ақаулары бар, өлшемдерге сәйкес келмейтін, зақымданған, тігістері сапасыз немесе өзге де кемшіліктері бар бұйымдар бойынша Өнім беруші шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе бұйымдарды ауыстыруға міндетті.
7. Сапа кепілдігі
7.1. Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына, тігістердің беріктігіне, жиектердің сенімді өңделуіне және дайын бұйымдардың техникалық талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді.
7.2. Өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші оларды тараптар келіскен және шартта көзделген мерзімдерде өз есебінен жоюға міндетті.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по пошиву штор и тюля для дошкольной организации

1. Общие требования и объём работ

1.1. Поставщик обязуется выполнить работы по индивидуальному пошиву штор, тюля, декоративных элементов и иных текстильных изделий для оформления помещений дошкольной организации в соответствии с требованиями Заказчика.

1.2. Работы предусматривают оформление следующих помещений:

спальные комнаты — 7 комнат (по 3 окна в каждой комнате) - 21 штора
кабинет методиста — 1 комната - 1 штора
спортивный зал - 1 штора
музыкальный зал - 1 штора
1.3. Пошив изделий осуществляется с учётом назначения помещений, особенностей оконных проёмов, требований к функциональности, эстетичности и безопасности эксплуатации в дошкольной организации.

2. Требования к тканям и материалам

2.1. Все используемые ткани должны быть качественными, прочными, иметь равномерную структуру, устойчивую окраску, выдерживать регулярную стирку и сохранять первоначальную форму при соблюдении рекомендаций производителя по уходу.

2.2. Ширина полотна ткани должна составлять не менее 2,80 м. Допускается ширина от 2,80 до 3,00 м, и обеспечения возможности пошива изделий без горизонтальных соединительных швов по высоте помещения.

2.3. Использование органзы, а также тканей с дефектами, затяжками, разрывами нитей, неравномерной окраской и другими видимыми недостатками не допускается.

2.4. Характеристики и объём необходимых тканей:

	№ п/п
	Наименование и цвет ткани
	Ширина полотна
	Количество
	Назначение
	Требования к качеству

	1
	Белая атласная портьерная ткань
	Не менее 2,80 м
	14 пог. м
	Музыкальный зал:  высота 3 м,  ширина 14 м
	Плотный атлас с гладкой блестящей поверхностью, плотность не менее 140–160 г/м². Ткань должна быть прочной, устойчивой к износу, без осыпания нитей и видимых дефектов.

	2
	Белая  капроновая ткань повышенной плотности (Вуаль)
	Не менее 2,80 м
	75 пог. м
	Спальные комнаты: высота 2,8 м , ширина 3 м, (21 окно). 

Кабинет физической культуры: высота 2,8 м. , ширина 4 м. 

3. Кабинет методиста: высота 2,8 м , ширина 8 м
	Высококачественная однотонная матовая микровуаль/капрон повышенной плотности (не менее 85–110 г/м²), с равномерным цветом, без дефектов и обрывов нитей, сохраняющая форму и обеспечивающая качественную драпировку

	3
	Синяя капроновая ткань повышенной плотности (Вуаль)
	Не менее 2,80 м
	12 пог. м
	Музыкальный зал:  высота 3 м,  ширина 12 м
	Высококачественная однотонная матовая микровуаль/капрон повышенной плотности (не менее 85–110 г/м²), с насыщенным равномерным цветом, без дефектов и обрывов нитей, сохраняющая форму и обеспечивающая качественную драпировку

	4
	Красная капроновая ткань повышенной плотности (Вуаль)
	Не менее 2,80 м
	5 пог. м
	Декоративные элементы и ленты музыкального зала
	Высококачественная однотонная матовая микровуаль/капрон повышенной плотности (не менее 85–110 г/м²), с насыщенным равномерным цветом, без дефектов и обрывов нитей, сохраняющая форму и обеспечивающая качественную драпировку

	5
	Жёлтая капроновая ткань повышенной плотности (Вуаль)
	Не менее 2,80 м
	17 пог. м
	Музыкальный зал и декоративное оформление:  высота 3 м,  ширина 17 м
	Высококачественная однотонная матовая микровуаль/капрон повышенной плотности (не менее 85–110 г/м²), с насыщенным равномерным цветом, без дефектов и обрывов нитей, сохраняющая форму и обеспечивающая качественную драпировку.


2.5. Для капроновых тканей, используемых при изготовлении тюля, предусматривается фабричный утяжелитель по нижнему краю полотна, обеспечивающий равномерное свисание и качественную драпировку. Допускается применение встроенного утяжеляющего шнура либо другого заводского утяжелителя. Материал утяжелителя должен соответствовать требованиям безопасности для использования в дошкольной организации.

3. Требования к выполнению работ по пошиву

3.1. Поставщик выполняет предварительный замер оконных проёмов в помещениях Заказчика.

3.2. Пошив осуществляется индивидуально, в соответствии с фактическими размерами, полученными при замере, с учётом необходимой длины, ширины, коэффициента сборки и особенностей крепления каждого изделия.

3.3. По верхнему краю каждого изделия должна быть пришита качественная шторная лента шириной не менее 6 см, обеспечивающая надёжное крепление, равномерную сборку и возможность регулирования высоты подвеса.

3.4. Боковые швы и нижние подгибы должны быть выполнены аккуратно, ровно и прочно, без стягивания нитей, перекосов, складок, деформации полотна и необработанных срезов.

3.5. Все швы должны быть качественными, прочными и соответствовать типу используемой ткани. Нитки, швейная фурнитура и другие расходные материалы должны быть подобраны по цвету и техническим характеристикам.

3.6. По завершении работ Поставщик передаёт Заказчику готовые изделия в чистом, упакованном виде, без посторонних запахов, загрязнений и повреждений.

4. Обязательные требования к Поставщику

4.1. Поставщик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты регистрации договора на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан обеспечить выезд своего квалифицированного специалиста на объект Заказчика для проведения необходимых замеров.

4.2. Поставщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соответствие готовых изделий параметрам и соблюдение установленного срока исполнения договора.

5. Стоимость работ и обязательства по расходам

5.1. В стоимость договора должны быть включены все расходы, связанные с надлежащим исполнением обязательств Поставщика, в том числе:

выезд специалиста и проведение замеров;

раскрой, пошив и обработка изделий;

швейные нитки, ленты, утяжелители, фурнитура и иные расходные материалы;

упаковка готовых изделий;

доставка готовых изделий до места нахождения Заказчика;

иные необходимые расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.

6. Порядок приёмки выполненных работ

6.1. Приёмка осуществляется Заказчиком после передачи полного объёма 

6.2. Изделия с дефектами, несоответствием размерам, повреждениями, некачественными швами или иными недостатками подлежат устранению выявленных недостатков либо замене Поставщиком за свой счёт в порядке и сроки, предусмотренные договором.

7. Гарантия качества

7.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ, прочность швов, надёжность обработки краёв и соответствие готовых изделий техническим требованиям.

7.2. В случае выявления недостатков, возникших по вине Поставщика, Поставщик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные сторонами и предусмотренные договором.

