
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
1. Сатып алудың атауы:
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері бар ақпараттық стендті дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар.
2. Техникалық сипаттамаларға және материалдарға қойылатын талаптар:
Қабырғаға орнатылатын стенд «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранының мәтінін пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 қаулысының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Мемлекеттік рәміздердің түсі, өлшемі, орналасуы, стендті дайындауға арналған материал, қаріп пен мәтін, сондай-ақ мәтіннің орналасуы, өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі.
- Стендтің нақты өлшемі: Ұзындығы (ені) 1500 мм, биіктігі 1000 мм.
-  Негізгі материал: Конструкцияның қаттылығы мен беріктігін қамтамасыз ету үшін артқы жағынан металл немесе пластик қаңқамен (каркаспен) күшейтілген, қалыңдығы кемінде 8 мм ПВХ панелі (коматекс).
-  Фоны және безендірілуі:
-  Стендтерде (плакаттарда) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасының бейнелерін және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранының мәтінін орналастыру кезінде мемлекеттік рәміздер бейнелерінің бір деңгейде орналасуы, сондай-ақ олардың мынадай кезектілігі сақталуы тиіс: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны.
-  Стендті безендіру кезінде көк түсті фон пайдаланылады, жазулар алтын түспен орындалады.
-  Ескертпелер: 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы күшіне енуіне байланысты «Гимн» атауы «Әнұран» деп жазылады.
-  Жиектеме (Багет): Стенд периметрі бойынша ені кемінде 5 см алтын түсті пластик немесе металл багетпен (профильмен) жиектеледі.
3. Өнім берушіге қойылатын арнайы талаптар:
· Барлық рәміздер ҚР СТ 988-2007 (Ту) және ҚР СТ 989-2014 (Елтаңба) ұлттық стандарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс.
4. Орындау және орнату шарттары:
· Дайындау басталғанға дейін Өнім беруші стендтің дизайн-жобасын (эскизін) Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келісуге міндетті.
· Жұмыс құнына стендті дайындау, жеткізу және қабырғаға сенімді орнату (монтаждау) толығымен кіреді.
· Тасымалдау және орнату кезінде рәміздердің жерге, еденге немесе басқа да кір беттерге тиіп кетпеуін қатаң бақылау қажет.
· Ақау немесе стендтің сапасыз басылуы анықталған жағдайда, орындаушы барлық кемшіліктерді 5 күн ішінде өз есебінен жоюға тиіс.
· Жұмыстарды орындау Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл а., КОЛБАЙ СИСЕНБАЕВ, 4 мекен-жайына жеткізу мен монтаждауды ескере отырып жүзеге асырылады.
· Кепілдік мерзімі:
· Стенд орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай (1 жыл) сапа кепілдігі беріледі.
[image: ]
Эскиз
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование закупки:
Работы по изготовлению и установке информационного стенда с Государственными символами Республики Казахстан.
2. Требования к техническим характеристикам и материалам:
Настенный стенд должен быть выполнен в соответствии с требованиями Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года №873 «Об утверждении Правил   использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан» Цвет, размер, расположение государственных символов, материал для изготовления стенда , шрифт и текст, а так же расположение текста, размеры согласовывается с Заказчиком.
· Точный размер стенда: Длина (ширина) 1500 мм, высота 1000 мм.
· Основной материал: Панель ПВХ (коматекс) толщиной не менее 8 мм, с тыльной стороны усиленная металлическим или пластиковым каркасом для обеспечения жесткости и прочности конструкции.
· Фон и оформление: 
· При размещении изображений Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и текста Государственного Гимна Республики Казахстан на стендах (плакатах) должны соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов, а также их очередность: Государственный Флаг Республики Казахстан, Государственный Герб Республики Казахстан, Государственный Гимн Республики Казахстан. 
· При оформлении стенда используется фон синего цвета, надписи выполняются золотистым цветом.
· Примечания: В связи со вступлением в силу с 1 июля 2026 года новый Конституции Республики Казахстан наименование «Гимн» пишется «Әнұран».
· Обрамление (Багет): По периметру стенд обрамляется золотистым пластиковым или металлическим багетом (профиль) шириной не менее 5 см.
3. Специальные требования к поставщику:
· Все символы должны строго соответствовать национальным стандартам СТ РК 988-2007 (Флаг) и СТ РК 989-2014 (Герб).

4. Условия выполнения и установки:
· Перед началом изготовления Поставщик обязан письменно согласовать дизайн-проект (эскиз) стенда с Заказчиком.
· В стоимость работ полностью входит изготовление стенда, доставка до здания и надежная установка (монтаж) на стену.
· При транспортировке и установке строго контролировать, чтобы символы не соприкасались с землей, полом или иными грязными поверхностями.
· В случае обнаружения дефекта, либо некачественной печати стенда, исполнитель должен устранить все недостатки в течении 5-х дней за свой счет. 
· [bookmark: _GoBack]Выполнение работ осуществляется по адресу Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Караколь, КОЛБАЙ СИСЕНБАЕВ, 4 с учётом доставки и монтажа.

· Гарантийный срок: 
· Предоставляется гарантия качества не менее 12 месяцев (1 год) со дня установки стенда.
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